Evidenční číslo Objednatele: **18/2018** Evidenční číslo Zhotovitele: **1493/2018**

**Objednávka laboratorního rozboru**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Zhotovitel** | **Objednatel \*)** |
| *Obchodní firma (název, jméno, příjmení, titul)* | Povodí Ohře, státní podnik | Enaspol a.s. |
| *Sídlo (místo podnikání, bydliště)* | Bezručova 4219, 430 03 Chomutov | Velvěty 79, 415 01 Rtyně nad Bílinou  |
| *Statutární zástupce* | Ing. Jiří Nedomagenerální ředitel | Ing. Josef KasíkStatutární ředitel |
| *Zástupce pro věci smluvní a technické* | . . vedoucí odboru VHL | . .Výrobní ředitel |
| *IČ nebo datum narození* | 70889988 | 25006339 |
| *DIČ* | CZ70889988 | CZ25006339 |
| *Zápis v obchodním rejstříku* | Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052 | Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 892 |
| *Bankovní spojení* | . .. . | . . |
| *Telefon* | . . | . . |
| *e-mail* | . .laboratore@poh.cz | . . |

\*)Na uvedenou adresu Objednatele bude odeslán Zhotovitelem Protokol o zkoušce a daňový doklad. Je-li požadováno jinak, je zapotřebí tento požadavek uvést……………………………………………………………………………………………………………….

1. **Předmět služby**

Laboratorní práce na dobu určitou do 31.12.2019 dle specifikace:

1. vzorek (označení, místo odběru…)

|  |  |
| --- | --- |
| Místo odběru | výpust „A“ z BČOV |
| Typ odběru | Dvacetičtyřhodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků s intervalem 2 hodiny mezi odběry. |
| Rozsah rozborů | BSK5, CHSKcr, NL, PAL-A, RAS, Pc, N-NH4 , pH, teplota |
| Četnost | 1 x za měsíc dle termínů viz příloha |
| Materiál |  |

1. vzorek (označení, místo odběru…)

|  |  |
| --- | --- |
| Místo odběru | výpust „B“ nečištěné chladící vody |
| Typ odběru | Dvacetičtyřhodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků s intervalem 2 hodiny mezi odběry. |
| Rozsah rozborů | CHSKcr, NL, pH, RAS, teplota |
| Četnost | 1 x za měsíc dle termínů viz příloha |
| Materiál |  |

1. vzorek (označení, místo odběru…)

|  |  |
| --- | --- |
| Místo odběru | nová čerpací stanice |
| Typ odběru | Dvacetičtyřhodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků s intervalem 2 hodiny mezi odběry. |
| Rozsah rozborů | BSK5, CHSKcr, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, celkový fosfor, konduktivita, pH, teplota, NL, RAS |
| Četnost | 1 x za 2 měsíce dle termínů viz příloha |
| Materiál |  |

1. **Čas a způsob plnění**
2. Zhotovitel provede sjednané laboratorní práce ve lhůtě do 10 pracovních dní pro materiál voda, 20 pracovních dní pro pevné materiály. Lhůta počíná dnem převzetí vzorků na adrese laboratoře Novosedlická 758, Teplice nebo Horova 12, Karlovy Vary, případně dnem ukončení odběru vzorků, pokud jej provádí Zhotovitel. Výsledky budou předány formou Protokolu o zkoušce.
3. Pokud Objednatel neuplatní do 15 dnů od dne předání Protokolu o zkoušce reklamaci na provedené práce, má se za to, že dílo nemá vady a odpovídá objednávce.
4. **Cena za provedenou Službu a platební podmínky**
5. Cena provedené Služby se řídí platným Ceníkem laboratorních a vzorkovacích prací Zhotovitele. K této ceně bude připočtena DPH podle platného zákona o DPH.
6. Podkladem pro úhradu ceny je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne vystavení.
7. Faktury budou vystavovány současně s vyhotovením Protokolu o zkoušce a budou zasílány na adresu Objednatele. Faktura bude obsahovat i evidenční číslo smlouvy Objednatele.
8. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum vystavení kalkulačního listu. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou, se Objednatel zavazuje zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z částky včas nezaplacené za každý den prodlení.
9. **Zvláštní ujednání**
10. Objednatel bere na vědomí, že laboratoř Zhotovitele je držitelem Osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č. 1459  vydaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Pro vybrané zkoušky laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace, který laboratoři umožňuje zařazovat do svého rozsahu akreditace dodatečné činnosti na základě vlastního schválení bez posouzení ze strany akreditačního orgánu před zahájením dané činnosti. Zkoušky, u kterých je tento postup využit, jsou na Protokole o zkoušce označeny jako FRA. Podrobnější informace poskytnou na požádání pracovníci laboratoře.
11. Objednatel souhlasí s tím, že zkoušky, které Zhotovitel není schopen zajistit v rámci svého rozsahu činností, budou zajišťovány v jiné subdodavatelské laboratoři. O této skutečnosti bude Objednatel předem informován. Přednostně jsou vybíráni dodavatelé se zavedeným systémem kvality podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005. Výsledky zkoušek, provedených subdodavatelsky, jsou na protokolech označeny jako SA, SN.
12. Práce zajištěné subdodavatelsky budou fakturovány na jedné faktuře s ostatními poskytnutými službami Zhotovitele.
13. Pokud Zhotovitel požaduje odběr vzorků, zabezpečí zpřístupnění odběrových míst pracovníkům Zhotovitele.
14. Zhotovitel se zavazuje veškeré informace, o kterých se dozví v souvislosti s prováděním díla, uchovávat jako důvěrné a nezveřejňovat je třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele.
15. Objednatel bere na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy s očekávanou hodnotou plnění nad 50 tis. Kč prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu objednávky/smlouvy prostřednictvím registru smluv.
16. **Závěrečné ujednání**
17. Veškerá sdělení a veškeré úkony podle této smlouvy budou předávány nebo zasílány osobně, poštou, faxem nebo e-mailem na adresy uvedené v úvodu této smlouvy.
18. Na právní vztahy výslovně v této objednávce neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku.
19. Pokud se v této objednávce neuvádí jinak, budou veškerá sdělení a veškeré úkony podle této objednávky předávány nebo zasílány smluvním stranám osobně, poštou, faxem nebo e-mailem na adresy uvedené v  této smlouvě. Má se za to, že zásilka odeslaná smluvní straně s využitím provozovatele poštovních služeb došla této smluvní straně třetí pracovní den po jejím odeslání, v případě faxu a e-mailu pak v den odeslání.
20. Objednávka nabývá účinnost dnem podpisu obou smluvních stran, pokud svým rozsahem podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., tak nabývá platnosti až zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb.
21. Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
22. Smluvní strany prohlašují, že si text objednávky přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za Zhotovitele Za Objednatele

V Teplicích dne 06.12.2018 Ve Velvětech dne 05.12.2018

## **Příloha k objednávce 12 / 2017**

**1. Provedení analýzy odpadních vod Enaspol , a.s. Velvěty – výpust „A“ z BČOV**

1. Požadované analýzy : **BSK5, CHSKcr, NL, PAL-A, RAS, Pc, N-NH4 , pH, teplota**

## Četnost analýz – **1 x za měsíc**

Termíny odběru vzorků (platné i pro výpust „B“):

8. - 9. 1.; 12. - 13. 2.; 12. - 13. 3.; 9. - 10. 4.; 14. - 15. 5.; 11. - 12. 6.; 9. - 10. 7.;13. - 14. 8.;

10. - 11. 9.; 8. - 9. 10.; 12. - 13. 11. a 10. - 11. 12. 2018

1. Požadované analýzy : **AOX, Cd, Hg, Dusičnanový dusík a Dusitanový dusík**

Četnost analýz – **6 x ročně** ( únor, duben, červen, srpen, říjen, prosinec )

**2. Provedení analýzy odpadních vod Enaspol, a.s. Velvěty – výpust „B“ nečištěné chladící vody**

Požadované analýzy : **CHSKcr, NL, pH, RAS, teplota**

Četnost analýz – **1 x za měsíc dle termínů u bodu č.1.a)**

**3*. Provedení analýzy odebíraných povrchových vod v Enaspol, a.s. Velvěty – nová čerpací stanice***

1. *Požadované analýzy dle vyhlášky 20/2002 Sb. :* ***BSK5, CHSKcr, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, celkový fosfor, konduktivita, pH, teplota, NL, RAS***

## Četnost analýz – **1 x za 2 měsíce**

Termíny odběru vzorků stejné jako u odpadních vod:

**8. - 9. 1.; 12. - 13. 3.;14. - 15. 5.; 9. - 10. 7.;10. - 11. 9. a 12. - 13. 11. 2018**

**Typ vzorku: Dvacetičtyřhodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků s intervalem 2 hodiny mezi odběry.**

Kontaktní osoby: Miloslav Kříž – vodohospodář, tel.: 417 813 142, 777 470 552

 Ladislav Temkovič – energetik, tel.: 417 813 142, 602 666 443

Ve Velvětech dne: 5.12.2017

Zpracoval: Miloslav Kříž