NABÍDKA číslo OV18500639

Dodavatel:

196 00

Abacus Electric, s.r.o. středisko Praha Cukrovarská 987

Praha - 9 Čakovice

IČ: 45022828 DIČ: CZ45022828

Sídlo: Abacus Electric, s.r.o., č.p. 2, Planá, 370 01

Tel.: xxxx E-mail: xxxxxx

Zákazníkovo označení: Objednáno:

Doprava:

Datum vystavení:

Vytvořil: Fakturovat:

Položka 1b

Telefonem

PPL-ČR (z ČB) 24h

8.3.2018

xxxxx

s DPH

Odběratel: (1101632)

Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2

Banka:

Účet:

xxxxxx

xxxxxx

460 01

IČ: Tel.:

E-mail:

Liberec

46747885

xxxxx

DIČ: Fax:

CZ46747885

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Název produktu | Počet | Cena/MJ | Měna | RP | AP | Cena/MJ DPH % | Celkem |
| Part number |  |  | bez poplatků |  | za ks | za mj | s poplatky |  |

bez DPH

bez DPH

.i-2420Q-X11 2U-4U 2S-P,2×GbE,2×10GbE,3PCI-E16,4-E8,2×M.2,16DDR4,IPMI

1 190 410.09 Kč 3.36 215.40 190 628.85 21 % 230 660.91

Intel Xeon Silver 4110 - 2,1GHz@9,6GT 11MB cache, 8core,HT, 85W, FCLGA3647, 2P, tray 2

X11DPH-T 2S-P, 3PCI-E16(g3),4-E8,2×10GbE-T, 10sATA3, 2×M.2, 16DDR4-2666,IPMI 1

8GB 2666MHz DDR4 ECC Registered 1R×8, LP(31mm), Samsung (M393A1K43BB1-CTD ) 6

Síťová karta Intel X550 Dual-port 10GbE 10GBase-T na zákl. desce 1

Aspeed AST2500 1

SFF-8643 (SAS-HD) -> SFF-8643 (SAS-HD), 80cm kabel 2

Remote Battery Mounting Kit pro LSI BBU (BBU-BRACKET-05) 1

Supermicro BTR-TFM8G-LSICVM02 - SuperCap (CacheVault) Kit pro SAS RAID (onboard LSI3108)+(9361-8i(2G) potřeba LSI00291 1

MegaRAID SAS9361-8i(3108@1,2GHz) SAS3RAID(0/1/5/6/10/50/60) 2×8643,exp:128HD,2GB,PCI-E8 g3,MD2,bulk (použij BTR-TFM8G 1

4TB Toshiba MG04SCA40EE - 7200rpm, SAS3, 512e, 128MB, 3,5" 20

Intel® SSD DC S4600 Series 240GB SATA3 6Gbps 2,5" 72/38kIOPS 3DWPD 7mm 2

IPMI 2.0 modul s KVM-over-LAN na základní desce 1

SC847BE1C-R1K28LPB 4U eATX13 24+12 sATA/SAS3 (SAS3 exp.),2SFF, rPS 1280W (80+ PLATINUM), LP, černý 1

Redundantní zdroj 1

Přídavný SAS3 box pro 2×2,5" hotswap do SC826B/SC216B/846X/847B/417B/226S na zadní straně (vč.kabelu a backplane) 1

SNK-P0068PS Pasivní 2U heatsink pro LGA3647 (SocketP) úzký ILM, boční žebrování 1

SNK-P0068PS Pasivní 2U heatsink pro LGA3647 (SocketP) úzký ILM 1

Oprava 3r NBD on-site pro 2xCPU, Příjem hlášení 8-22 hod. PO-PA 1

Z celkové sumy bez DPH byly odvedeny následující poplatky:

Recyklační poplatek (DPH 21%):

3.36 Kč

Celková hodnota nabídky v Kč:

s DPH:

190 628.85

230 661.00

Autorská odměna - zák. 121/00Sb (DPH 21%):

Poplatky celkem:

215.40 Kč

218.76 Kč

OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1228

I6 (c) 2018 CyberSoft, s.r.o. (PF)