[……………………….](mailto:info@facility-servis.cz) (GFŘ)

|  |  |
| --- | --- |
| **Od:** | Facility Special Services® <[……………………….](mailto:info@facility-servis.cz)> |
| **Odesláno:** | 4. prosince 2018 23:59 |
| **Komu:** | [……………………….](mailto:info@facility-servis.cz) (GFŘ) |
| **Kopie:** | FSS - [……………………….](mailto:info@facility-servis.cz) |
| **Předmět:** | Re: Poptávka > odstranění stávajících vosků + provedení aplikace dlouhodobé  voskové ochrany PVC podlah | Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 PSČ 117 22 |
| **Přílohy:** | TL-CC-Medica-tvrda-ochranna-vrstva.pdf; ATT00001.htm; TL-CC-PU-cistic.pdf; ATT00002.htm |
| **Důležitost:** | Vysoká |

Dobrý den [……………………….](mailto:info@facility-servis.cz),

děkujeme Vám za Vaši důvěru a opakovaný zájem o možnou dodávku našich služeb. Na základě Vaší

poptávky a telefonické specifikace Vám zasíláme CN a námi doporučený technologický postup realizace pro odborné ošetření elastických podlah v rámci Vašeho objektu.

TECHNOLOGICKÝ KONCEPT

**Úvodní informace:** na základě Vámi poskytnutých informací Vás z hlediska prováděné údržby Vašich,

které byly v minulosti ošetřeny polymernímy vosky od značek Johnson Diversey či vosky Taski bude

zapotřebí dle našich zkušeností vzít na vědomí vstupní zvýšenou prováděcí náročnost z hlediska důkladného ostranění povrchových vrstev

stávajících polymerních nátěrů uvedených značek a připravení si vhodného a zcela čistého povrchu pro

provedení aplikace odborné šetrně odstranitelné dlouhodobé ochranné

plast-polymerní vrstvy německým patentním systémem Dr. Schutz. Tento ochranný systém disponuje tzv.

1-komponentní zvýšenou dlouhodobou ochranou s kovovým

síťováním s protiskluznou ochranou, která je v případě další obnovy a aplikace ochranné vrstvy po cca 3-

letech velmi snadno a bez chemické zátěže stávajících podlahy odstranitelná. Z naší zkušenosti víme, že

ochranné systémy tvrdých vosků značek Johnson Diversey či vosky Taski jsou velmi náročné na odstranění a povrchové rozpuštění

zbytových vrstev polymerních nátěrů. V případě opakované spolupráce a obnovy ochranného systému Dr.

Schutz bude cena výrazně nižší, jelikož nebude zapotřebí počítat

s potřebnou pracností na důkladné odstranění polymerních nátěrových vrstev.

1.fáze > 3fázové kombinované čištění systémem Dr. Schutz (chemické a sanační čištění) + PH neutralizace podlahy / příprava na aplikaci voskové ochrany MEDICA 2.fáze - provedení aplikace ochranné / oživující / hedvábně lesklé voskové impregnace Dr. Schutz | MEDICA

Optika: hedvábný lesk

Doba schnutí: 3hod / bez pochozí zátěže

Doporučený úklidový přípravek: CC-PU-čistič Dr. Schutz / viz. technický list Životnost funkční ochranné impregnace: 36 měsíců

CENOVÝ ROZPOČET

Plocha: 666,4m2 ( cena se nebude měnit do výměry 100m2).

Cena per m2 | čištění: 65,- Kč bez DPH = 43.316,- Kč bez DPH Cena per m2 | impregnace: 79,- Kč bez DPH = 52.646,- Kč Cena per režijní náklady: 3.000,- Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH: 93.962,- Kč

DPH: 15%

Cena celkem s DPH: 119.744,- Kč

Poznámka: v případě opakované spolupráce a obnovy ochranného systému Dr. Schutz bude stanvena

jednotková cena per m2 / čištění: 49,- Kč bez DPH a cena per m2 / voskování: 70,- Kč bez DPH.

Platební kondice: úhrada po skončení realizace se splatností 7-mi dní dle předávacího protokolu

Termín realizace: práce lze zajistit do 14.12.2018 v nočních hodinách / víkendu jinak do 21.12.2018 s otazníkem a pak dále od 27.12.2018 - 30.12.2018.

Děkujeme Vám za Vaše vyjádření.

Viz. doporučený ochranný přípravek na mytí / pravidelnou údržbu podlah / námi doporučený ochranný dlouhodobý systém MEDICA.