|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| ***2018/136D*** |  |   | ZHOTOVITEL |
| Objednatel : | Domov Domino - poskytovatel soc.služeb | **Archemo s r.o.** |
|   |   | Mgr.Hana Rusňáková - 313 543 309 | Kuštova 130, Rakovník |
|   |   | Zavidov 117,270 35 Petrovice | **736 666 452** |
|   |   | h.rusnakova@domovzavidov.cz | info@archemo.cz |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba : | ***Zavidov***  |   | Rozpočet: 12.10.2018 |   |
| Objekt : | podlaha |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|  |  | odstranění starého PVC 2prac. | hod | 16 | 250 | 4 000 |
|  |  | likvidace PVC | ks | 1 |   | 2 500 |
|   |   | Bourání a odstranění poškozené betonové podlahy | m3 | 7 | 3300 | 23 100 |
|  |   | D+M AE 30 - anhydritové podlahy tl.4cm | m2 | 87 | 350 | 30 450 |
|  |  | D+M EPS 100 tl.4cm | m2 | 87 | 90 | 7 830 |
|   |   | D+M epoxidová stěrka tl.3mm (RAL1017)Safrangelb hladká | m2 | 107 | 1200 | 128 400 |
|   |   | SLK 50 W138 -Kirsche Oxford | bm | 73 | 60 | 4 380 |
|   |   | SLK W138 rohy vnítřní+venkovní (vnitřní 39, venkovní 27) | ks | 66 | 20 | 1 320 |
|   |   | SLK 50 W138 ukončovací (21P,21L) | ks | 42 | 20 | 840 |
|   |   | sLK 50 W138 spojka | ks | 10 | 20 | 200 |
|   |  | Likvidace starého betonu | m3 | 7 |   | 7 245 |
|   |  | Odstranění podkladních vrstev | hod | 16 | 250 | 4 000 |
|   |   | Odvoz a likvidace podkladních vrstev EPS | m3 | 5 |   | 11 000 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | cena celkem bez DPH |   |   |   | 225 265 |
|   | ***Celkem za*** | **stavbu s DPH**  | 15% |  |  **259 054,75** |