##### *Příloha č. 2 Smlouvy o dodávce tepelné energie*

**Přihláška k odběru z domovní předávací stanice (DPS)**

* tepelné energie pro vytápění (TE UV)

**Dodavatel:** ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Číslo smlouvy* | *Pořadové číslo přihlášky* | *Název*  *odběrného místa* | *Platnost ode dne* |
| 1159 | 2371 | 1970 Jižní,Centrum naděje-G ,DPS 345 | 1. 1. 2019 |

1. **Údaje o odběrateli**
   1. Odběratel: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace
   2. Sídlo: Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa
   3. Obch. rejstřík: Pr 523 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
   4. IČO: 48282961
   5. DIČ (plátce/neplátce):
   6. Bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
   7. Číslo účtu: 2106374042/2700
   8. Zastoupený: Mgr. Ilona Hummelová, ředitelka

1. **Údaje o zdroji tepla**

Název a umístění zdroje tepla: Kotelna Holý vrch (okruh Holý vrch, Slovanka)

Česká Lípa

1. **Údaje o odběrném místě**
   1. Ulice a č.p.: Jižní 1970
   2. Cenová lokalita: Česká Lípa
   3. Úroveň předání: sekundární z DPS
   4. Místo předání dodávky:

TE UV - výstup z DPS do odběrného zařízení odběratele

* 1. Účel dodávky tepelné energie:

|  |
| --- |
|  |
| TE UV - byty | N |
| - nebyty | A |

(A - ano , N – ne)


1. **Technické parametry dodávky** 
   1. Primární teplonosná látka – teplá voda:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teplota přívodu - otopné období | 105 | °C |
| Teplota zpátečky - otopné období max. | 70 | °C |
| Teplota přívodu - mimo otopné období | 75 | °C |
| Teplota zpátečky - mimo otopné období max. | 50 | °C |
| Pracovní tlak | 385-415 | kPa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Noční útlum | N | |
| Od | 22.00 | hod. |
| Do | 6.00 | hod. |

(A - ano , N - ne)

* 1. Ekvitermní křivka - závislost teploty otopné vody na venkovní teplotě v místě předání:



Poznámka: Změna parametrů dodávky je možná pouze dohodou s dodavatelem.

1. **Přípojné parametry odběrného místa**

Dodávka TE UV

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maximální požadovaný příkon  (na základě informace odběratele) | 28 | kW |
| Předpoklad roční dodávky | 167 | GJ |
| - z toho: byty |  | GJ |
| nebyty | 167 | GJ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výměra podlahových ploch | 193,31 | m2 |
| - z toho: byty |  | m2 |
| nebyty | 193,31 | m2 |
| společné prostory |  | m2 |

1. **Měření dodávek (místo měření)**

Měření TE UV

|  |  |
| --- | --- |
| Stanovené měřidlo na vstupu do DPS | A |

(A - ano , N - ne)

1. **Pověřené kontaktní osoby dodavatele**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *jméno a příjmení* | *telefon* | *mobil* | *e-mail* |
| Technické oddělení | René Heide | 487 805 902 | 724 162 626 | rene.heide@mvv.cz |
| Obchodní oddělení | Jan Jukl | 487 805 919 | 724 978 751 | jan.jukl@mvv.cz |
| Dispečink | dispečer | 487 834 066 | 602 457 788 | --- |

1. **Pověřené kontaktní osoby odběratele**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *jméno a příjmení* | *mobil* | *e-mail* |
| Tech. podmínky |  |  |  |
| Obch. podmínky | Mgr. Ilona Hummelová | 731 411 545 | reditel@nadeje-cl.cz |
| Zálohy, platby |  |  |  |
|  |  |  |  |

Za Odběratele: Za Dodavatele:

V České Lípě dne 30. 11. 2018 V České Lípě dne 30. 11. 2018

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Radomír Ondra

předseda představenstva

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Jan Sulík

místopředseda představenstva

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.