Zakázka: 04645/12/2018/P SSMT, p.o. - Oprava zásobovací rampy potravin Domova Sosna

***Nabídkový rozpočet***

Číslo zakázky: 04645/12/2018/P

**Název zakázky:** SSMT, p.o. - Oprava zásobovací rampy potravin

Domova Sosna

Klasifikace: 801 Budovy občanské výstavby

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu: '

Komentář zakázky: Ing. Lukáš Pydych

- v rozpočtu není kalkulována dodávka a montáž nových ocelových bezpečnostních mříží o
rozměru 1450x3050 mm

Verze rozpočtu: Nabídka

Komentář verze: Rozpočet č. BRO04645

*Rekapitulace DPH*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sazba DPH | Základ daně | DPH | Cena s DPH |
| 21% | 184 618 | 38 770 | 223 388 |

Celkem bez DPH: 184 618 CZK

Celkem s DPH: 223 388 CZK

*Firmy*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon |
| Dodavatel | Morcinek, s.r.o. | Radim Morcinek |  |

*Realizační tým*

|  |  |
| --- | --- |
| Osoba | Význam osoby |
| Ondřej Brodzki | Zpracovatel |

www.euroCALC.cz

Strana 1 ze 4

Tisk 5.12.2018

Zakázka: 04645/12/2018/P SSMT, p.o. - Oprava zásobovací rampy potravin Domova Sosna

Rekapitulace - objekty a oddíly

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Popis |  | Cena | DPH | Cena s DPH |
|  | SO\_01: Stavební objekt 01 | 184 618 | 38 770 | 223 388 |
|  |  | 002: Základy | 10 792 | 2 266 | 13 058 |
|  |  | 006: Úpravy povrchu | 3 870 | 813 | 4 683 |
|  |  | 008: Vedení dálková a přípojná | 145 | 30 | 175 |
|  |  | 009: Ostatní konstrukce a práce | 8 275 | 1 738 | 10 013 |
|  |  | 099: Přesun hmot HSV | 3 642 | 765 | 4 406 |
|  |  | 764: Konstrukce klempířské | 13 175 | 2 767 | 15 942 |
|  |  | 767: Konstrukce zámečnické | 139 342 | 29 262 | 168 604 |
|  |  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 5 377 | 1 129 | 6 506 |
| 184 618 | 38 770l | 223 388 |

www.euroCALC.cz

Strana 2 ze 4

Tisk 5.12.2018

Zakázka: 04645/12/2018/P SSMT, p.o. - Oprava zásobovací rampy potravin Domova Sosna

Rozpočet

|  |
| --- |
|  |
| Poř. ^ | Ident. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
| SO\_01: Stavební objekt 01 |  |  |  | 184 618 |
|  | 002: Základy |  |  |  |  | 10 792 |
|  |  | 1 | SP | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním zhrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 3,400 | 1 371,48 | 4 663 |
|  |  | 2 | SP | 273321116 | Základové desky ze ŽB C 20/25 | m3 | 1,140 | 3 097,77 | 3 531 |
|  |  | 3 | SP | 273354111 | Bednění základových desek - zřízení | m2 | 1,785 | 869,12 | 1 551 |
|  |  | 4 | SP | 273354211 | Bednění základových desek - odstranění | m2 | 1 785 | 48,91 | 87 |
|  |  | 5 | SP | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0,029 | 32 936,99 | 959 |
|  |  |  | - oko 100x100 mm drát 6 mm |  |  |  |  |
|  | 006: Úpravy povrchu |  |  |  |  | 3 870 |
|  |  | 1 | SP | 632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchýchsměsí provedený v ploše | m2 | 3,987 | 547,39 | 2 183 |
|  |  | 2 | B | 6313190 01R | Příplatek za kartáčovaný povrch | m3 | 1,339 | 1 260.00 | 1 688 |
|  | 008: Vedení dálková a přípojná |  |  |  | 145 |
|  |  | 1 | SP | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámůhmotnosti do 50 kg | kus | 1,000 | 144,72 | 145 |
|  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 8 275 |
|  |  | 1 | SP | 963074969 | Vybourání schodnic z ocelových nosníků plentovanýchnebo rabicovaných | m | 3,000 | 326,50 | 979 |
|  |  | 2 | SP | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonovýchnebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 1,303 | 2 526,23 | 3 293 |
|  |  | 3 | SP | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bouránímazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 1,303 | 1 122,18 | 1 463 |
|  |  | 4 | B | 95396111\_01iKotvy chemickým tmelem M 16 hl 160 mm do betonu, ŽBR inebo kamene s vyvrtáním otvoru - vč. dodávky - závitové{tyče | kus | 8,000 | 317,52 | 2 540 |
|  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 3 642 |
|  |  | 1 | SP | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot probudovy v do 6 m ručně | t | 3,559 | 571,11 | 2 032 |
|  |  | 2 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebomeziskládku do 1 km se složením | t | 3,559 | 223,59 | 796 |
|  |  | 3 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládkuZKD 1 km přes 1 km | t | 35,590 | 9,74 | 346 |
|  |  | 4 | SP | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebníhoodpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 3,559 | 131,25 | 467 |
|  | 764: Konstrukce klempířské |  |  |  | 13 175 |
|  |  | 1 | SP | 764111651 | Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu spovrchovou úpravou sklonu do 30° - TR50/260/0,75,RAL8016 | m2 | 15,104 | 640,60 | 9 676 |
|  |  | 2 | SP | 764311604 | Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebovlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 7,920 | 441,84 | 3 499 |
|  | 767: | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 139 342 |
|  |  | 1 | SP | 767122811 | Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubovaných | m2 | 4,423 | 303,38 | 1 342 |
|  |  | 2 | SP | 767161813 i | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti1m zábradlí do 20 kg | m | 1,950 | 199,27 | 389 |

www.euroCALC.cz

Strana 3 ze 4

Tisk 5.12.2018

Zakázka: 04645/12/2018/P SSMT, p.o. - Oprava zásobovací rampy potravin Domova Sosna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. ^ | Ident. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|  |  | 3 | SP | 765142801 | Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek | m2 | 14,700 | 74,76 | 1 099 |
|  |  | 4 | SP | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezánímhmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 392.000 | 21 09 | 8 266 |
|  |  | 5 | SP | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do50 kg | kg | 951,341 | 37,92 | 36 070 |
|  |  | 6 | SP | 767210112 | Montáž schod nic ocelových rovných do zdivá | m | 3,000 | 219,68 | 659 |
|  |  | 7 | SP | 767210151 | Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebovřetenových šroubováním | kus | 4,000 | 163,12 | 652 |
|  |  | 8 | SP | 767220120 | Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 25 kg ztrubek do zdi | m | 5,050 | 569,81 | 2 878 |
|  |  | 9 | B | 767\_01R | Schodnice ocelové vč. povrchové úpravy | kg | 35,000 | 97,02 | 3 396 |
|  |  | 10 | B | 767\_02R | Schodišťové stupně, pororošt 800x305mm (30x3mm) | ks | 4,000 | 832,38 | 3 330 |
|  |  | 11 | B | 767\_03R | Materiál zábradlí vč. povrchové úpravy | kg | 50,402 | 181,91 | 9 169 |
|  |  | 12 | B | 767\_04R | Materiál přístřešku vč. povrchové úpravy | kg | 951,341 | 74,97 | 71 322 |
|  |  | 13 | B | 767\_05R | D+M gumové dorazy 500x250x90mm | ks | 2,000 | 385,87 | 772( |
|  |  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 5 377 |
|  |  | 1 | ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 2,000 | 1 792,41 | 3 585 |
|  | 2 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 1,000 | 1 792,41 | 1 792 |

184 6181

www.euroCALC.cz

Strana 4 ze 4

Tisk 5.12.2018