Příloha č.l

**Tabulka polohových redukčních koeficientů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Redukce | Symbol Redukce | Skupina |
| V přízemí - nepodsklepeno | a | 15% | 1 |
| V přízemí - nad nevytápěném sklepem | b | 10% | 1 |
| V přízemí - nad vytápěným sklepem | c | 0% | 1 |
| Nad vjezdem nebo pasáží | d | 15% | 1 |
| Nejvyšší poschodí - přímo pod střechou | e | 20% | 2 |
| Nejvyšší poschodí - pod neobyvatelnou půdou | f | 15% | 2 |
| Nejvyšší poschodí - pod vestavěnou nevytápěnou půdou | g | 10% | 2 |
| Nejvyšší poschodí - pod vestavěnou vytápěnou půdou | h | 0% | 2 |
| Pouze jedna nebo žádná vnější obvodová stěna | 1 | 0% | 3 |
| Rohová místnost - má dvě vnější obvodové stěny | 2 | 10% | 3 |
| Tři vnější obvodové stěny | 3 | 15% | 3 |
| Čtyři vnější obvodové stěny (např. garáž) | 4 | 20% | 3 |
| Jedna z vnějších obvodových stěn na sever | 5 | 5% | 4 |
| Místnost vedle nevytápěného schodiště (pouze v přízemí) | 7 | 5% | 6 |
| 6-té, 7-mé a 8-mé poschodí | 8 | 5% | 7 |
| 9-té a vyšší poschodí 9Není povoleno, aby bylo použito více koeficientů ze stejné skupiny | 10%!!! | 7 |

Příklad:

