|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výkaz výměr** |  |  |  |  |
|  | **Kladno, Poskytovatel sociálních služeb - Zahrada, Heleny Malířové 1802, 272 01 Kladno** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ČP** | **Specifikace položky** | **MJ** | **Počet/MJ** | **Cena/MJ** | **Cena celkem** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Zemní práce** |  |  |  | **186 878,66** |
|  | Vybourání stávající živičné komunikace do tl. 5cm | m2 | 241,90 | 121,00 | 29 269,90 |
|  | Výkop pro skladbu komunikace | m3 | 120,95 | 428,00 | 51 766,60 |
|  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 12 m | t | 65,10 | 163,00 | 10 611,30 |
|  | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 10ti km se složením | t | 65,10 | 365,00 | 23 761,50 |
|  | Odvoz a uskladnění zeminy na skládku - kontejner 3 m3, vč. nakládky | m3 | 229,81 | 311,00 | 71 469,36 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Komunikace** |  |  |  | **778 192,30** |
|  | Siniční komunikace, obalová asfaltová směs (kompletní skladba včetně všech souvrství a obrubníků) -  Podklad z kameniva hrubého drceného velikosti 32-63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 20 cm, podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tl. 20 cm, kryt z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním tl. 10 cm, zřízení zemních krajnic z horniny jakékoliv třídy, se zhutněním. Bez zemních prací. Skladba: podklad z hrubého kameniva 20 cm podklad ze štěrkodrti 20 cm obalované kamenivo 10 cm celkem 50 cm | m2 | 241,90 | 3 217,00 | 778 192,30 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Oprava šachtice** |  |  |  | **420 311,50** |
|  | Vyčerpání šachtice a ekologická likvidace | m3 | 55,00 | 877,00 | 48 235,00 |
|  | Vyčištění dna šachtice od zbytkového sedimentu | kpl | 1,00 | 11 364,00 | 11 364,00 |
|  | Omytí povrchu šachtice | m2 | 75,40 | 178,00 | 13 421,20 |
|  | Epoxidová penetrace | m2 | 12,00 | 218,00 | 2 616,00 |
|  | Vyčištění degradovaného spárování zdiva | m2 | 75,40 | 475,00 | 35 815,00 |
|  | Frézování drážky pro osazení dodatečné vodorovné výztuže | bm | 55,00 | 275,00 | 15 125,00 |
|  | Frézování drážky pro osazení spon helikální výztuže - odhad | bm | 55,00 | 275,00 | 15 125,00 |
|  | Sešívací helikální výztuž R8 - sešívání zdiva | kg | 250,00 | 333,00 | 83 250,00 |
|  | Statické zajištění stropu šachtice, kotvy HIT V M10 | ks | 128,00 | 238,00 | 30 464,00 |
|  | Kompletní akce zastřešení šachtice z ŽB z betonu C 25/30 vodostavebního  bednění a odbednění | m3 | 11,20 | 4 876,00 | 54 611,20 |
|  | Dodávka nového litinového poklopu včetně montáže 600x600mm | ks | 1,00 | 3 754,00 | 3 754,00 |
|  | Armovací výztuž ŽB stropu šachtice | t | 1,95 | 38 546,00 | 75 164,70 |
|  | Oprava stěn šachtice vodostavebním betonem do tl. 10mm do 60% Plášť studny z betonu vodostavebního C25/30  XF1 odolnost proti střídavému působení mrazu | m2 | 75,40 | 416,00 | 31 366,40 |
|  |  |  |  |  |  |
| **S6** | **Ostatní práce** |  |  |  | **27 707,65** |
|  | Vnitrostaveništní přesun hmot | % | 0,40 | 1 385 382,46 | 5 541,53 |
|  | Mimostaveništní přesun hmot | % | 0,60 | 1 385 382,46 | 8 312,29 |
|  | Zařízení staveniště | % | 0,60 | 1 385 382,46 | 8 312,29 |
|  | Inženýring stavby | % | 0,40 | 1 385 382,46 | 5 541,53 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **CENA CELKEM BEZ DPH** |  |  |  | **1413090,11** |
|  | **DPH 15%** |  |  |  | **211 963,52** |
|  | **CENA CELKEM S DPH** |  |  |  | **1625053,63** |
|  | 12.2.2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |