**Kupní smlouva**

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Kupující: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA – předsedou představenstva a Martinem Hermanem – místopředsedou představenstva.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

**Prodávající: Dräger Medical s.r.o.**

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze v oddíle C, vložce 88291

Se sídlem:Obchodní 124, 251 01 Čestlice

IČ: 26700760

DIČ: CZ26700760

Zastoupený: Ing. Liborem Novákem, jednatelem

Bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

prodávající a kupující dále také jako „**smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci **Části 1** nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Vybavení pro operační sály a intenzivní péči – Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín“ (dále jen „**veřejná** **zakázka**“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Kolín, a.s.“, s identifikačním číslem projektu: 117D03F000022 a identifikačním číslem EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001453, v rámci Výzvy č. 31., specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.

1. **Předmět smlouvy**
2. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu **6ks** **Přístrojů anesteziologických, 1ks Ventilátoru transportního, 7ks Ventilátoru plicního včetně neinvazivní ventilace** (dále jen „**zařízení**“ nebo „**předmět plnění**“) dle Specifikace položek uvedené v příloze č. 2 a příloze č. 7 této smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt k zařízení vlastnické právo.
3. Součástí předmětu plnění je vedle zařízení také kompletní příslušenství, montáž zařízení, uvedení zařízení do provozu s předvedením funkčnosti, instalace a instruktáž obsluhy včetně zajištění přepravy do místa určení, poskytování bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadu.
4. Součástí předmětu plnění je předání dokumentace a návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v elektronické podobě na CD a prohlášení o shodě.
5. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu předá protokol o instruktáži obsluhy a doklad o likvidaci obalů a odpadu.
6. O instalaci a uvedení do provozu bude vyhotoven zápis (předávací protokol), který bude dokladem o splnění článku I. bodů 1. – 3. této smlouvy.
7. Zařízení musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
8. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a že je výlučným vlastníkem zařízení, že na zařízení neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
9. Kupující se zavazuje zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu.
10. Prodávající je povinen provádět servisní činnost pouze prostřednictvím řádně kvalifikovaných osob. Seznam jednotlivých osob poskytujících servisní činnost je uveden v příloze č. 6 této smlouvy. Výměna jakékoli z těchto osob bude možná pouze se souhlasem Kupujícího, který nebude bezdůvodně zdržován ani odpírán, pokud však Prodávající prokáže, že nový člen týmu disponuje minimálně stejnou kvalifikací, jako člen nahrazovaný; nedodržení povinnosti podle tohoto odstavce bude důvodem pro odstoupení od smlouvy.
11. **Kupní cena**
12. Kupní cena za splnění této smlouvy prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na Část 1 veřejné zakázky.
13. Kupní cena činí: 9 579 000,- Kč bez DPH, tj. 11 590 590,- Kč vč. 21% DPH.
14. Kupní cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná. Kupní cena včetně DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být kupní cena měněna.
15. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy, a to zejména clo, přeprava do místa určení, montáž a instalace, uvedení do provozu, likvidace odpadu a obalů a instruktáž příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, potřebné doklady ke zboží, vstupní validace, a záruční servis a pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění (dále jen „**zákon o zdravotnických prostředcích**“), pokud se jedná o zdravotnickou techniku dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny), včetně měněných náhradních dílů, vše včetně vystavení protokolu a případný update software, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.
16. **Platební podmínky**
17. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím po protokolárním předání a převzetí zařízení. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí **30 dnů** od jeho prokazatelného doručení kupujícímu.
18. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavený daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a text: *Tento projekt „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Kolín, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj s identifikačním číslem projektu: 117D03F000022 a identifikačním číslem EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001453.*
19. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem (fakturou). V závislosti na povaze závady je prodávající povinen daňový doklad (fakturu) včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opraveného daňového dokladu (faktury).
20. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
21. **Termín plnění**
22. Prodávající se zavazuje odevzdat zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději do 2 měsíců od podpisu této smlouvy oběma účastníky.
23. **Místo plnění**
24. Zařízení bude odevzdáno v sídle kupujícího v pavilonu „CH“ – budova centrálních operačních sálů.
25. Prodávající bude předem informovat kupujícího o přesném termínu předání zařízení, a to písemně tak, aby zpráva o termínu odevzdání byla doručena kupujícímu nejméně 5 kalendářních dnů před odevzdáním zařízení.
26. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem kupujícího je pro účely této smlouvy určena Bc..
27. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy určen Ing.
28. Prodávající je současně povinen předem sdělit kupujícímu, které vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání zařízení a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.
29. Kupující se zavazuje poskytnout včas veškeré potřebné vybavení nutné pro instalaci zařízení a potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži dle pokynů prodávajícího. Nemožnost provést instalaci z důvodů nedostatečné připravenosti pracoviště kupujícího má za následek prodloužení doby plnění uvedené v čl. IV. této smlouvy na dobu nezbytnou k vyřešení všech nedostatků.
30. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:
* zařízení bylo řádně předáno a převzato bez vad včetně příslušné dokumentace způsobem uvedeným níže,
* zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do provozu, provedena vstupní validace,
* byla provedena instruktáž obsluhy, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, dle zákona o zdravotnických prostředcích.
1. Vlastnické právo k zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zařízení kupujícím. Kupující není povinen převzít zařízení či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.
2. Po dodání zařízení vystaví prodávající předávací protokol, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
3. označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo,
4. název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
5. číslo kupní smlouvy,
6. označení dodaného a nedodaného zařízení a jeho množství a výrobní číslo,
7. datum dodání, instalace a instruktáže personálu,
8. stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí,
9. jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zařízení.
10. Předávací protokol podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj. statutární orgány nebo zaměstnanci či osoby, které budou pověřeny příslušným vedoucím zaměstnancem (statutárním orgánem) k realizaci tohoto smluvního vztahu, zejména na základě plné moci, interním předpisem apod. Takto opatřený předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zařízení.
11. **Poddodavatelé prodávajícího**
12. Prodávající se zavazuje při poskytování předmětu plnění využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje příloha č. 3 smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Prodávající však odpovídá za plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.
13. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem kupujícího, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého prodávající prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci a Poskytovatel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v Zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v Zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; Zadavatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na veřejnou zakázku vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval kupujícímu služby, na jejíchž základě vznikla kupujícímu škoda nebo pokud měl kupující k takto poskytovaným službám námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním služeb. Kupující je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému poskytování předmětu plnění a prodávající je povinen této žádosti vyhovět.
14. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku prodávajícím opravňuje kupujícího k odstoupení od této smlouvy.
15. **Záruční podmínky**
16. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zařízení spočívající v tom, že zařízení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu bez vad a způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
17. Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců ode dne převzetí zařízení kupujícím.
18. Záruční servis bude prodávající provádět bezplatně. Po dobu záruční doby provede prodávající dále sám nebo na vlastní náklad zajistí také provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update softwaru, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny. Prodávající prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto bodu výše. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do konce záruční doby.
19. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen zajistit realizaci záručního servisu následující pracovní den po nahlášení vady kupujícím, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit nejpozději však do 48 hodin od nahlášení vady. Pokud v důsledku výskytu záruční vady na zařízení, kterou se prodávajícímu nepodaří odstranit do stanovené doby 48 hodin od nahlášení vady (např. při nemožnosti zajištění včasné dodávky náhradních dílů), nebude moci zařízení nadále užívat, zavazuje se prodávající na výzvu kupujícího poskytnout popř. zajistit poskytnutí kupujícímu formou bezúplatné výpůjčky do užívání náhradní zařízení popř. vadnou část zařízení se stejnými parametry na dobu do provedení záruční opravy vadného zařízení, a to nejpozději druhý den po doručení výzvy kupujícího, přičemž v takovém případě veškeré náklady související s poskytnutím i vrácením náhradního zařízení ponese prodávající.
20. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
21. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
22. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zařízení bez vady nebo dodáním chybějícího zařízení, na odstranění vady opravou zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
23. **Odstoupení od smlouvy**
24. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
25. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
* prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delším 60 kalendářních dnů;
* prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 15 kalendářních dnů;
* zařízení nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 30 kalendářních dnů;
* jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
* nemožnost odstranění vady dodaného zařízení;
* pravomocné odsouzení prodávajícího, člena jeho statutárního orgánu nebo skutečného majitele ve smyslu § 104 odst. 2 ZZVZ pro některý z trestných činů uvedených v příloze č. 3 k ZZVZ, nebo
* v případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
1. Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, a musí být podepsáno odstupující smluvní stranou, jinak je odstoupení od této kupní smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen převzít zařízení v sídle kupujícího a na vlastní náklady provést jeho demontáž a uhradit související přepravní náklady.
2. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.
3. **Odpovědnost za škodu**
4. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
5. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
6. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího předáním a převzetím předmětu plnění kupujícímu.
7. **Sankce**
8. Pro případ prodlení prodávajícího s termínem plnění uvedeným v článku IV. této smlouvy, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny zařízení včetně DPH uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
9. V případě, že prodávající nedodrží nástupní termín na opravu dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% kupní ceny zařízení včetně DPH uvedené v příloze č. 1 této smlouvy za každých započatých 24 hodin prodlení.
10. Pokud nebude závada odstraněna do doby dle č. VII. odst. 4 této smlouvy a nedojde v tomto termínu k poskytnutí náhradního zařízení (nebo jeho příslušné části), ačkoliv o jeho výpůjčku kupující řádně požádal, zaplatí prodávající za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5% kupní ceny zařízení včetně DPH uvedené v příloze č. 1 této smlouvy za každých započatých 24 hodin, o kterou doba trvání opravy překročí dobu uvedenou v čl. VII. odst. 4 této smlouvy.
11. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy (škody) v plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.
12. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. V případě nepřevzetí výzvy k zaplacení smluvní pokuty se za doručení považuje 3. den po předání listiny s výzvou k zaplacení k poštovní přepravě. Dnem zaplacení se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.
13. **Závěrečná ustanovení**
14. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
15. Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
16. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2028. Po tuto dobu je prodávající povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
17. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
18. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
19. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
20. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
21. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
22. Kupující je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a podmínky a obsah uzavřeného smluvního vztahu. Prodávající plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu (včetně plného textu této smlouvy a jejích příloh) a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících. Prodávající v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, které by mělo být utajeno. Prodávající je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že tato smlouva neobsahuje ani jiné údaje (např. osobní údaje osob), které by neměly být zveřejněny dle platných právních předpisů. Pro případ, že by prodávající zjistil, že tato smlouva obsahuje v určitých ustanovení údaje (např. osobní údaje osob), které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se na tuto skutečnost kupujícího bez odkladu, nejdéle však do sedmi dnů od uzavření smlouvy, písemně upozornit, a současně kupujícímu předat kopii uzavřené smlouvy se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny a písemně požádat, aby smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. Kupující však není povinen žádosti prodávajícího vyhovět, pokud dojde k závěru, že je nedůvodná.
23. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
24. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.
25. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha
* Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
* Příloha č. 2 – Specifikace položek předmětu plnění
* Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
* Příloha č. 4 – Návod na obsluhu zařízení v českém jazyce na CD-ROM
* Příloha č. 5 – Prohlášení o shodě – CE certifikát
* Příloha č. 6 – Seznam techniků
* Příloha č. 7 – Technická úroveň

|  |  |
| --- | --- |
| V ………… dne ………………………**Kupující:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,** **nemocnice Středočeského kraje****MUDr. Petr Chudomel, MBA**předseda představenstva\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,** **nemocnice Středočeského kraje****Martin Herman**místopředseda představenstva | V ………… dne ……………………….**Prodávající:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[*název*]** **[*jméno a funkce oprávněné osoby*]** |

***Příloha č. 1 k………………ze dne……..***

|  |
| --- |
| **POLOŽKOVÝ ROZPOČET „Vybavení pro operační sály a intenzivní péči – Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín“** |
| **Položky předmětu plnění** |  | **Jednotková cena v Kč bez DPH** | **DPH** | **Jednotková cena v Kč vč. DPH** | **Cena celkem v Kč bez DPH** | **Cena celkem v Kč vč. DPH** |
| **Název** | **KS**  |   |
|   |
| **Přístroj anesteziologický** |
|  | **6** |  |  |   |   |  |   |
| **Ventilátor transportní** |
|  | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **Ventilátor plicní včetně neinvazivní ventilace** |
|  | **7** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   | **CELKEM:** |  |  |

V ……………… dne ……………………….

**Prodávající:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[*název*]**

 **[*jméno a funkce oprávněné osoby*]**

***Příloha č. 2 k………………ze dne……..***

**Přístroj anesteziologický – 6ks**

* modulární koncepce, vybavený elektronicky řízeným ventilátorem
* univerzální použití pro všechny věkové a hmotnostní kategorie od novorozenců po dospělé
* dotykový displej ventilátoru s úhlopříčkou min. 15“
* jednoduchý/automatický testovací režim
* možnost uvedení do provozu, max. do 90 s od zapnutí přístroje, bez zásahu obsluhy
* pojízdné provedení s brzděnými kolečky
* snadná údržba a čištění
* záložní zdroj pro pohon přístroje na minimálně 60 minut
* SW v českém jazyce
* elektronicky řízený ventilátor s elektrickým pohonem bez hnacího plynu
* ventilační režimy
	+ manuální/spontánnní ventilace
	+ tlaková podpora (PSV)
	+ SIMV
	+ objemová řízená ventilace (VCV)
	+ tlakově řízená ventilace (PCV)
* polouzavřený ventilační systém s 1,5 l pohlcovačem CO2
* nízký objem ventilačního systému, maximálně do 4,5 l při řízené ventilaci
* ukazatel využití dýchací směsi pro podávání anestezie Low-flow a Minimal-flow
* eliminace kondenzátu v dýchacím systému s aktivním ohřevem celého ventilačního systému
* nastavitelný flowtriger v rozsahu pro všechny pacientské kategorie (min. 1-15 l/min)
* monitoring ventilačních parametrů – kompletní monitoring spirometrie (minimální požadavky: Vt insp/exp, Vmin insp/exp, PEEP, Ppeak. Pplat, Compliance, Rezistence…), smyčky plicní mechaniky (tlak-objem, průtok-objem)
* akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti
* měření koncentrace O2  v inspirační větvi okruhu
* dechová frekvence: 4-60 dechů za minutu
* měřitelný dechový objem v minimálním rozsahu (Vt): od 5 ml, poměr I:E od 2:1 do 1:5
* PEEP s možností nastavené hodnoty až 20 cm H2O
* kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu
* možnost vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů (low flow a minimal flow anestezie)
* monitoring MAC s kalkulací dle věku pacienta
* automatické elektronické směšování čerstvé směsi s ochranou proti namíchání hypoxické směsi za všech okolností (digitální zobrazení průtokoměrů a aktuálního průtoku medicinálních plynů
* elektronické průtokoměry
* nastavitelným rozsahem průtoku čerstvé směsi od 0,2
* kalkulace spotřeby plynů a anestetik
* monitoring spotřeby O2 pacientem
* ukazatel využití čerstvé směsi plynů
* bypass flow min 30l/min
* zvláštní výstup kyslíku s průtokoměrem pro připojení „kyslíkových brýlí“
* jednoduché omezení příkonu plynů v době intubace
* speciální výstup pro možnost připojení jednocestných okruhů
* integrovaný odvod anesteziologických plynů (odsávání přebytečných plynů z pacientského okruhu) včetně hadice a koncovky do odsávání na pracovišti uživatele
* možnost umístění dvou záložních tlakových lahví na přístroji
* možnost umístění dvou odpařovačů anestetik (Sevoflurane, Insoflurane/Desflurane), lišta Selectatec (odpařovače nejsou součástí nabídky)
* zobrazení a záznam nastavení odpařovače na displeji ventilátoru, zobrazení typu odpařovače
* integrované osvětlení pracovní plochy
* integrovaná odsávačka bronchů s možností regulace intenzity sání, pohon vzduchem

**Monitor vitálních funkcí**

* SW v českém jazyce
* barevná obrazovka min 12“ s možností současného zobrazení všech základních měřených parametrů
* akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti
* monitoring
	+ 3-5 svodové EKG + ST analýza, SpO2, NIBP, 2x IBP respirace, 2x teplota,
	+ dodávka včetně kompletního monitoringu analýzy plynů
	+ inspirační a expirační hodnoty O2, N2O, CO2 a anesteziologických plynů
	+ monitoring BIS, TOF (moduly součástí dodávky)
* automatická aktivace a zobrazení připojeného čidla/parametru
* příslušenství pro všechny měřené parametry součástí dodávky
* výpočty lékových kalkulací
* měřidlo doby trvání výkony
* napájení 230 V / 50 Hz

**Ventilátor transportní – 1ks**

* mikroprocesorem časově řízený, objemově konstantní transportní ventilátor
* pro pacienty s dechovým objemem nad 50 ml
* určeno pro malé a velké děti, dospělé
* ventilační režimy
	+ VC-CMV
	+ VC-AC
	+ VC-SIMV ( Intermittent Mandatory Ventilation Synchronized)
	+ SpnCPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
	+ PC-BIPAP (Biphasic Positive Airway Pressure)
* speciální ventilační režimy
	+ Apnoeventilation
	+ Pressure support
	+ NIV (neinvazivní ventilace s kompenzací netěsností)
	+ Auto Flow – objemová ventilace tlakově limitovaná
* monitoring dechových křivek – flow, tlak, etCO2 (volitelně)
* monitoring hodnot – minutová ventilace MV, frekvence f, dechový objem Vte, tlakových hodnot – PEEP, Pmean, Ppeak, Pplat, minutová ventilace Mvspont, frekvence f a frekvence fspont, koncentrace O2
* měření aktuální spotřeby O2
* nastavitelná citlivost flowtriggeru v minimálním rozsahu 3-15 l/min
* dechová frekvence v minimálním rozsahu 2 – 60 / min
* inspirační hold
* PEEP v minimálním rozsahu 3-20 mbar
* koncentrace kyslíku 40 – 100 %
* možnost rozšířit o integrovanou kapnometrii
* alarmová hlášení optická i akustická všech sledovaných parametrů, řazena podle významu a akusticky signalizována
* zobrazení všech sledovaných hodnot a alarmových hlášení na displeji přístroje v textové formě
* dobrá čitelnost obrazovky i při přímém osvícení – vysoký kontrast
* kompenzace měření tlaku na změnu atmosferického tlaku
* kompenzace měření flow na stavu plic pacienta (s teplotou plic 37°C, plynem nasyceným vodními parami a atmosferickým tlakem)
* provoz na integrovanou baterii min. 3,5 hod
* spotřeba 0,5 l/min
* možnost zavěšení na lůžko, eurolištu či do vozidla
* součástí dodávky jsou 2 sady pacientských sterilizovatelných okruhů, 5 ks dětských jednorázových okruhů, maska pro neinvazivní ventilaci

**U číselných parametrů je tolerovaná odchylka +/- 5 %**

**Ventilátor plicní včetně neinvazivní ventilace – 7ks**

* časově řízený, objemový ventilační přístroj pro dlouhodobou ventilaci
* pro pacienty od 3 kg tělesné hmotnosti po dospělé
* ovládání pomocí dotykové obrazovky s vysokou rozlišovací schopností, min. 15“ displejem a otočným tlačítkem, individuální konfigurace obrazovky s možností uložení min 3 nezávislých zobrazení
* ventilační režimy
	+ VC-CMV
	+ VC-AC
	+ VC-SIMV
	+ VC-MMV
	+ tlakově řízené ventilace: PC-CMV, PC-SIMV, PC-AC, PC-BIPAP, PC-APRV, PC-PSV
	+ spontaneous breathing: SPN-CPAP/VS, SPN-CPAP/PS, SPN-CPAP
	+ Apnoeventilation
	+ NIV (neinvazivní ventilace pro všechny režimy)
* nastavitelná citlivost flowtriggeru 0,3-15 l/min
* kompenzace odporu rourky plně nastavitelná dle aktuálně použité kanyly s možností aktivace/deaktivace
* grafické interpretace plicní mechaniky formou vizualizace plic s kalibrací na aktuálního pacienta
* Monitoring hodnot PAW, Pplat, Peak, Pmean, CPAP, Pmin, f, fspont, MV, MVspont, Cdyn, R, RSB
* grafické odlišení řízeného a spontánního flow – grafické znázornění spontánní aktivity pacienta
* automatické měření oklusního tlaku P0.1, intristického Peep a Vtrap
* záznam grafických a numerických trendů alespoň 168 hod
* záznam alarmových hlášení, změn nastavení ventilátoru a vlastního nastavení ventilátoru
* automatický režim přípravy pro bronchotoaletu
* manuální spouštění dechů a „inspirační a expirační hold“
* trysková mikronebulizace léků synchronizovaná s inspirem
* kontrola bronchiální obstrukce
* kontrola skutečného objemu Vt, automatická kompenzace dýchacího okruhu
* možnost uložení individuální konfigurace pro jednotlivé uživatele
* možnost umístění ovládací části ventilátoru (displej) nezávisle na těle ventilátoru
* snadná údržba a obsluha
* plně automatická kalibrace všech senzorů bez omezení provozu přístroje
* kompatibilita s běžnými monitory VF
* možnost komunikace s PC (USB, RS 232, RJ45)
* integrovaná volumetrická kapnometrie – min. monitoring hodnot etCO2, VCO2, Vds
* automatický režim pro podporu weaningu se zpětnovazební kontrolou alespoň VT, f, etCO2
* statická analýza plic pomalým průtokem s automatickým určením inflexních bodů a možností referenční křivky
* **U číselných parametrů je tolerovaná odchylka +/- 5 %**

V ……………… dne ……………………….

**PRODÁVAJÍCÍ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**[název]**

 **[jméno a funkce oprávněné osoby]**