**Příloha č. 2**

**ke Smlouvě o odvádění srážkových vod**

uzavřené s Odběratelem:

**Česká republika – Generální finanční ředitelství**

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město,

IČO: 72080043,

zastoupená: ………………., vedoucím Oddělení hospodářské správy v Brně

|  |
| --- |
| emisní limity Zetor, a.s. |
| **ukazatel** |  **Jednotka** | **Limitní hodnoty zbytkového znečištění sv** |
| pH |  | 6,0-9,0 |
| Chloridy CL | mg.l-1 | 200 |
| Sírany SO42- | mg.l-1 | 100 |
| CHSKcr | mg.l-1 | 900 |
| BSK5 | mg.l-1 | 800 |
| RL | mg.l-1 | 1000 |
| EL | mg.l-1 | 50 |
| NL | mg.l-1 | 400 |
| NEL | mg.l-1 | 10 |
| Tenzidy | mg.l-1 | 10 |
| Fenoly | mg.l-1 | 50 |
| Pcelkové | mg.l-1 | 7 |
| Ncelkové | mg.l-1 | 60 |
| Zn | µg.l-1 | 2000 |
| Cr  | µg.l-1 | 50 |
| Cu | µg.l-1 | 1000 |
| Ni | µg.l-1 | 50 |
| Ag | mg.l-1 | 150 |
| Pb | µg.l-1 | 80 |
| As | µg.l-1 | 25 |
| Be | mg.l-1 | 0,001 |
| Ba | µg.l-1 | 250 |
| Mo | µg.l-1 | 20 |
| V | mg.l-1 | 0,01 |
| Sn | µg.l-1 | 500 |
| Kyanidy celkové | mg.l-1 | 0,1 |
| Hg | mg.l-1 | 0,001 |
| Cd | mg.l-1 | 0,008 |
| AOX | mg.l-1 | 0,2 |

sv – přípustné zbytkové koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vypouštěných vodách stanovené rozborem 24 hodinového směsného vzorku získaného sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin