REKAPITULACE ROZPOČTU po opravě Dodatkem č.3

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: | VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM |
| Objekt: | OPRAVA OBJEKTŮ VE VALAŠSKÉ DĚDINĚ |
| Část:  JKSO: | DŮM Z VALAŠSKÉ POLANKY  801 24 |
| Objednatel: | VMP ROŽNOV POD RADHOŠTĚM |

Zhotovitel:

Datum:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Popis | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 614 236,59 |
| 1 | Zemní práce | 154 084,64 |
| 2 | Zakládání | 58 405,00 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 13 000,00 |
| 4 | Komunikace | 90 206,80 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | 89 858,10 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 208 682,05 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 703 205,26 |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 16 690,10 |
| 731 | Vytápění | 60 850,00 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 165 716,75 |
| 765 | Krytiny tvrdé | 159 731,10 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 105 816,91 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 25 080,00 |
| 771 | Podlahy z dlaždic | 7 176,00 |
| 783 | Dokončovací práce - konstrukce z kamene | 45 460,00 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | 104 504,40 |
| 784 | Dokončovací práce - malby | 12 180,00 |
| OST | Ostatní | 7 200,00 |
|  | Celkem | 1 324 641,85 |

Dům z Valašské Polanky D3.xlsx

15.3.2019

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZPOČET**  **Stavba:** | **po opravě Dodatkem č.3**  VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM |
| **Objekt:** | OPRAVA OBJEKTŮ VE VALAŠSKÉ DĚDINĚ |
| **Část:**  JKSO: | DŮM Z VALAŠSKÉ POLANKY |
| Objednatel: | VMP ROŽNOV POD RADHOŠTĚM |

Zhotovitel:

Datum:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba  DPH |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **614 236,59** |  |
|  | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **154 084,64** |  |
| 1 | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 14,40 | 125,0 | 1 800,00 | 21,0 |
| 2 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 14,40 | 450,0 | 6 480,00 | 21,0 |
| 3 | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 6,00 | 754,0 | 4 524,00 | 21,0 |
| 4 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 6,00 | 25,0 | 150,00 | 21,0 |
| 5 | 132201101 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ručně | m3 | 57,60 | 850,0 | 48 960,00 | 21,0 |
| 6 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 57,60 | 125,0 | 7 200,00 | 21,0 |
| 7 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 63,60 | 720,00 | 45 792,00 | 21,0 |
| 8 | 162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 63,60 | 150,00 | 9 540,00 | 21,0 |
| 9 | 162201209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 63,60 | 152,00 | 9 667,20 | 21,0 |
| 10 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 63,60 | 45,00 | 2 862,00 | 21,0 |
| 11 | 182001111 | Plošná úprava terénu hornina tř 1 - 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 28,000 | 32,00 | 896,00 | 21,0 |
| 12 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. úpravy pláně pod ním | m2 | 14,0 | 15,00 | 210,00 | 21,0 |
| 13 | 005724000 | osivo směs travní parková luční | kg | 0,10 | 120,00 | 12,00 | 21,0 |
| 14 | 181301102 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm | m2 | 14,00 | 35,00 | 490,00 | 21,0 |
| 16 | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 14,00 | 1,00 | 14,00 | 21,0 |
| 17 | 184802611 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 96,00 | 4,00 | 384,00 | 21,0 |
| 18 | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 14,00 | 3,00 | 42,00 | 21,0 |
| 19 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 69,60 | 142,00 | 9 883,20 | 21,0 |
| 20 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 69,60 | 12,0 | 835,20 | 21,0 |
| 21 | 171 20-9999 | Poplatek za uložení zeminy na skládku | t | 55,68 | 78,0 | 4 343,04 | 21,0 |
|  | **2** | **Zakládání** |  |  |  | **58 405,00** |  |
| 22 | 212531111 | Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 63,60 | 680,0 | 43 248,00 | 21,0 |
| 23 | 212752112 | Trativod z drenážních trubek otevřený výkop DN 80 nebo 100 | m | 96,00 | 145,0 | 13 920,00 | 21,0 |
| 24 | 212971110 | Opláštění žeber geotextilií ve svahu do 1 : 2,5 | m2 | 48,00 | 15,0 | 720,00 | 21,0 |
| 25 | 216904212 | Očištění ploch stlačeným vzduchem - stěn a základů | m2 | 4,700 | 110,00 | 517,00 | 21,0 |
|  | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **13 000,00** |  |
| 26 | 31011 | Oprava komínové hlavy včetně krycí desky bez vlivu na vzhled | ks | 1,000 | 8 500,00 | 8 500 | 21,0 |
| 27 | 311231114 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MVC 2,5 - doplnění zdiva topeniště a komína po | m3 | 1,000 | 4 500,00 | 4 500 | 21,0 |
|  | **4** | **Komunikace** |  |  |  | **90 206,80** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP fr.16/32 tl 150 mm | m2 | 129,800 | 80,00 | 10 384,00 | 21,0 |
|  | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP fr.16/32 tl 200 mm | m2 | 129,800 | 100,00 | 12 980,00 | 21,0 |
|  | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.8-16 tl 100 mm | m2 | 129,800 | 60,00 | 7 788,00 | 21,0 |
|  | 564942111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva (minerální beton) MZK tl 120 mm | m2 | 106,000 | 150,00 | 15 900,00 | 21,0 |
|  | 5649991 | Položení geotextilie 350g/m2 D+M | m2 | 129,800 | 88,00 | 11 422,40 | 21,0 |
|  | 589116112 | Kryt ploch mlatových jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 200 mm | m2 | 129,800 | 210,00 | 27 258,00 | 21,0 |
|  | pc 589116112 | příplatek za přídavek volské krve, řezanky a dalších organických materiálů do mlatové krycí plochy | m2 | 23,800 | 188,00 | 4 474,40 | 21,0 |
|  | **6** | **Úpravy povrchu, podlahy, osazení** |  |  |  | **89 858,10** |  |
| 31 | 610991111 | Zakrývání výplní otvorů | m2 | 18,30 | 35,0 | 640,50 | 21,0 |
| 32 | 611473R1 | Vnitřní líčka 4 násobná stropů dřevěných trámových rovných vápenná tradiční technologie 100% | m2 | 22,70 | 88,0 | 1 997,60 | 21,0 |
| 33 | 611481R2 | Vytmelení stropů dřevěných trámových tmelem sádrovým před nátěrem líčkou | m2 | 22,70 | 28,0 | 635,60 | 21,0 |
| 34 | 622452 | Vnější omítka stěny kuchyně mikroporézní románská 45 kg/m2 včetně čištění podkladu | m2 | 3,80 | 1 050,0 | 3 990,00 | 21,0 |
| 35 | 612473181 | Vnitřní omítka zdiva vápenohlinitá tradiční technologie plněná řezanou slámou štuková oprava 50% | m2 | 72,05 | 120,0 | 8 646,00 | 21,0 |
| 36 | 612473R3 | Vnitřní líčka 4 násobná stěn dřevěných trámových roubených vápenná tradiční technologie 100% | m2 | 72,50 | 110,0 | 7 975,00 | 21,0 |
|  | 631315R4 | Podlaha mlatová tl. 200 mm s organickými přísadami vč. násypu podlahy pod mlat směs štěrk frakce | m2 | 26,500 | 800,00 | 21 200,00 | 21,0 |
| 37 | 631315R5 | 1N6á-s3y2ptpl.oddola2h0y0pmodmadmodeázvi kpao laštámřoenstmážěs štěrk a liapor frakce 4-16 tl. do 100 mm dodávka a montáž | m2 | 18,800 | 640,00 | 12 032,00 | 21,0 |
| 38 | 612473186 | Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenné přes klínky | m2 | 72,05 | 58,0 | 4 178,90 | 21,0 |
| 41 | 622 47-9002 | Spárování venkovního a vnitřního roubení stěn jílem a mechem 1,5 kg/m2 přes klínky | m2 | 114,25 | 250,0 | 28 562,50 | 21,0 |
|  | **9** | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** |  |  |  | **208 682,05** |  |
| 42 | 941941041 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 157,60 | 70,0 | 11 032,00 | 21,0 |
| 43 | 941941291 | Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití | m2 | 630,40 | 60,0 | 37 824,00 | 21,0 |
| 44 | 941941841 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 157,60 | 42,0 | 6 619,20 | 21,0 |
| 45 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 89,20 | 80,0 | 7 136,00 | 21,0 |
| 46 | 941955102 | Lešení lehké pomocné v podlah do 3,5 m | m2 | 60,00 | 175,0 | 10 500,00 | 21,0 |
| 49 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 113,20 | 35,0 | 3 962,00 | 21,0 |
| 50 | 953921121 | Dvířka komínová plechová | kus | 1,00 | 350,0 | 350,00 | 21,0 |
| 53 | 953 90-9002 | Vyspravení komínového tělesa, vymazání maltou, vložení dvířek vymetacích otvorů v půdě | kus | 1,00 | 4 200,0 | 4 200,00 | 21,0 |
| 54 | 965031131 | Bourání podlah z prken do polštářů s podsypem pl přes 1 m2 | m2 | 18,80 | 470,0 | 8 836,00 | 21,0 |
| 55 | 965049112 | Bourání podlah z mazanin s podsypem tl. 400 mm pl přes 1 m2 | m3 | 26,50 | 80,0 | 2 120,00 | 21,0 |
| 56 | 978012191 | Odstranění násobných vápenných nátěrů vnitřních stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 72,50 | 125,0 | 9 062,50 | 21,0 |
| 57 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 50 % | m2 | 72,05 | 58,0 | 4 178,90 | 21,0 |
| 58 | 978023111A | Vysekání a vyčištění spár zdiva roubeného dřevěného mimo komínového | m2 | 114,25 | 59,0 | 6 740,75 | 21,0 |
| 60 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 53,60 | 158,0 | 8 468,80 | 21,0 |
| 61 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 53,60 | 120,0 | 6 432,00 | 21,0 |
| 62 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 53,60 | 258,0 | 13 828,80 | 21,0 |
| 63 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 563,00 | 12,0 | 6 756,00 | 21,0 |
| 64 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 56,30 | 185,0 | 10 415,50 | 21,0 |
| 65 | 979082121 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 56,30 | 17,0 | 957,10 | 21,0 |
| 67 | 979 08-9999 | Poplatek za uložení suti a vybouraných na skládku | t | 56,30 | 350,0 | 19 705,00 | 21,0 |
| 68 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 56,300 | 525,00 | 29 557,50 | 21,0 |
|  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **703 205,26** |  |
|  | **711** | **Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům** |  |  |  | **16 690,10** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 18,800 | 25,00 | 470,00 | 21,0 |
| 70 | 111631490 | lak asfaltový ALP-M 9 kg | t | 0,018 | 42 500,00 | 765,00 | 21,0 |
| 71 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 18,800 | 85,00 | 1 598,00 | 21,0 |
| 72 | 628331580 | pás těžký asfaltovaný G 200 S 40 | m2 | 20,680 | 100,00 | 2 068,00 | 21,0 |
| 73 | 998711103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | t | 0,058 | 800,00 | 46,40 | 21,0 |
| 74 | pc 01 | Geotextílie 200 g/m2 | m2 | 26,50 | 36,0 | 954,00 | 21,0 |
| 75 | Pc02 | úprava vodorovné izolace pod spodní trámy tmelením mrazuvzdorným trvale pružným tmelem D+M | m | 28,50 | 125,0 | 3 562,50 | 21,0 |
| 76 | 7114699 | Výztužný koutový pryžový pás fabionu D+M | m | 20,700 | 100,00 | 2 070,00 | 21,0 |
| 77 | 711471051 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě -stěrkou | m2 | 21,900 | 58,00 | 1 270,20 | 21,0 |
| 78 | 711472051 | úprava vodorovné izolace pod spodní trámy tmelením mrazuvzdorným trvale pružným tmelem D+M | m2 | 5,320 | 122,00 | 649,04 | 21,0 |
| 79 | spc711 | Hydroizolační tmel mrazuvzdorný travale pružný í tl.3 mm | m2 | 5,852 | 500,00 | 2 926,00 | 21,0 |
| 80 | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 119,60 | 2,6 | 310,96 | 21,0 |
|  | **731** | **Vytápění** |  |  |  | **60 850,00** |  |
| 81 | spc 731-1 | Rekonstrukce a zprovoznění topeniště v kuchyni pece, kontrola konstrukce topeniště včetně nové šamotové vymazávky, provedení zaústění do komína včetně napojení v komíně, oprava a nová povrchová úprava dvířek a popelníků | ks | 1,00 | 60 850,0 | 60 850,00 | 21,0 |
|  | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **165 716,75** |  |
| 84 | 7625122R4 | Montáž podlahové kce podkladové z prken hoblovaných vysušených pero-drážka šroubovaných na dřev | om2 | 18,80 | 100,00 | 1 880,00 | 21,0 |
| 85 | 607262780 | prkno hoblované jedle nebo smrk tl. 25 mm pero-drážka | m2 | 20,68 | 350,00 | 7 238,00 | 21,0 |
| 86 | 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm | m2 | 18,80 | 58,00 | 1 090,40 | 21,0 |
| 87 | 605121210 | řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 6 m | m3 | 0,25 | 6 400,00 | 1 600,00 | 21,0 |
| 88 | 762331921 | Vyřezání části střešní vazby přůřezové plochy do 224 cm2 délky do 3 m | m | 12,00 | 102,0 | 1 224,00 | 21,0 |
| 89 | 762331922 | Vyřezání části střešní vazby přůřezové plochy do 224 cm2 délky do 5 m | m | 40,00 | 88,0 | 3 520,00 | 21,0 |
| 90 | 762331923 | Vyřezání části roubené stěny přůřezové plochy do 224 cm2 délky do 8 m | m | 15,60 | 78,0 | 1 216,80 | 21,0 |
| 91 | 762331944 | Vyřezání části roubené stěny průřezové plochy do 450 cm2 délky do 5 m | m | 15,90 | 115,0 | 1 828,50 | 21,0 |
| 93 | 762332932 | Doplnění části střešní vazby a roubené stěny z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 | m | 67,60 | 220,0 | 14 872,00 | 21,0 |
| 94 | 762332933 | Doplnění části roubené stěny z hranolů průřezové plochy do 450cm2 | m | 15,90 | 235,0 | 3 736,50 | 21,0 |
| 95 | 762341210 | Oprava bednění střech rovných a stěn z hoblovaných prken na sraz (štíty) a zdobení vyřezávaním podl | epmen2ím | 57,60 | 215,0 | 12 384,00 | 21,0 |
| 97 | 762342216 | Zřízení laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° a na stěnách osové vzdálenosti do 600 mm la | těm2 | 234,85 | 68,00 | 15 969,80 | 21,0 |
| 98 | 762342111 | Demontáž laťování 40% plochy | m | 234,85 | 15,0 | 3 522,75 | 21,0 |
| 99 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, klíny | m3 | 5,90 | 560,0 | 3 304,00 | 21,0 |
| 104 | 762 08-901Pr | Plombování části roubené stěny zvenčí hranoly včetně impregnace a povrchové úpravy otesáním lepení | mm | 29,60 | 780,0 | 23 088,00 | 21,0 |
| 105 | 762 08-900Pr | Vsazování stěnky dl. do 3 m pl. do 120 cm2 do svislé drážky s mechováním s klíny dřevěnými | m | 96,60 | 185,0 | 17 871,00 | 21,0 |
| 106 | 762 08-9001 | Vyvrtání otvorů pro klíny, klínování bukovými nebo dubovými klíny., lepení d 35 mm | ks | 24,00 | 169,0 | 4 056,00 | 21,0 |
| 107 | 762 08-900KL | Klínek dubový nebo bukový, kruhový d 35 mm nebo čtvercový 45x45 mm | ks | 24,00 | 70,0 | 1 680,00 | 21,0 |
| 108 | pc 01 | Latě SM/JD impregnované tesané | m3 | 0,66 | 7 000,0 | 4 620,00 | 21,0 |
| 109 | pc 02 | Prkna SM/JD impregnované | m3 | 1,44 | 4 500,0 | 6 480,00 | 21,0 |
| 110 | pc 03 | Řezivo SM/JD impregnované | m3 | 3,80 | 6 150,0 | 23 370,00 | 21,0 |
| 111 | Pc 04 | Příplatek za ruční oparcování řeziva otesáváním | m3 | 4,46 | 1 500,0 | 6 690,00 | 21,0 |
| 112 | 998762203 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 24 m | % | 895,00 | 5,0 | 4 475,00 | 21,0 |
|  | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **159 731,10** |  |
| 113 | 765 32-90RA1 | Krytina šindel ručně štípaný jedlový tlakově impregnovaný na laťování vč. doplňků (dřevěný okap, dřevěný okapový hák) a povrchové úpravy - doplnění 40% | m2 | 234,85 | 360,0 | 84 546,00 | 21,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 765 32-90RA2 | Montáž krytiny šindelové vč. osazení doplňků - 40% | m2 | 234,85 | 190,0 | 44 621,50 | 21,0 |
| 115 | 765 32-90RA3 | Příplatek k montáži krytiny šindelové na římsách - dvojité krytí | m2 | 57,60 | 325,0 | 18 720,00 | 21,0 |
| 117 | 765 32-90RA3 | Příplatek k montáži krytiny šindelové na kuželových plochách | m2 | 6,00 | 1 400,0 | 8 400,00 | 21,0 |
| 118 | 998765203 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m | % | 860,90 | 4,0 | 3 443,60 | 21,0 |
|  | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **105 816,91** |  |
| 121 | 766411821 | Demontáž narušených částí truhlářského obložení štítu z desek, doplnění novými deskami s vyřezáváním a opětovná montáž včetně materiálu desek | m2 | 62,86 | 256,0 | 16 092,16 | 21,0 |
| 122 | 766411822 | Vyvěšení okenních a dveřních křídel | m2 | 12,85 | 15,0 | 192,75 | 21,0 |
| 123 | 766411RA1 | DMTZ a opětovná montáž obložek dveřních zárubní pro sanační a omítací práce a ochrana zárubně | ks | 5,00 | 2 950,0 | 14 750,00 | 21,0 |
| 124 | 766 62-RA1 | Repase truhlářská a řezbářská stávajících vstupních dveří předních truhlářská a zámečnická (kování) včetně povrchové úpravy napustěním fermeží se včelím voskem | ks | 1,00 | 7 800,0 | 7 800,00 | 21,0 |
| 125 | 766 62-RA2 | Kopie truhlářská a řezbářská stávajících vstupních dveří do listníku truhlářská a zámečnická (kování) včetně povrchové úpravy napustěním fermeží se včelím voskemvčetně kování | truh | 1,00 | 8 500,0 | 8 500,00 | 21,0 |
| 126 | 766 62-RA3 | Repase dřevěného okna včetně přetmelení, očištění a napuštění nátěru fermeží se včelím voskem | kus | 4,00 | 3 500,0 | 14 000,00 | 21,0 |
| 127 | 766 62-RA4 | Repase vnitřních dveří včetně přetmelení, očištění a napuštění nátěru fermeží se včelím voskem | kus | 3,00 | 4 000,0 | 12 000,00 | 21,0 |
|  | 766 62-RA2 | Repase truhlářská stávajících vrat do stodoly a do příístěnku na slámu truhlářská a zámečnická (kování) včetně povrchové úpravy napustěním fermeží se včelím voskemvčetně kování | ks | 5,00 | 6 200,0 | 31 000,00 | 21,0 |
| 128 | 998766103 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 1,900 | 780,00 | 1 482,00 | 21,0 |
|  | **767** | **Konstrukce zámečnické** |  |  |  | **25 080,00** |  |
| 129 | 767995104 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg na zpevnění krovu vlepováním do dvous | lož**k**gové | ho epo1x0y0l,e0p0i0dl | a 250,00 | 25 000,00 | 21,0 |
| 136 | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0,100 | 800,00 | 80,00 | 21,0 |
|  | **771** | **Podlahy z dlaždic** |  |  |  | **7 176,00** |  |
| 137 | spc 771 | Ochrana podlahy podsíňky a stodoly z kamenné dlažby před poškozením stavbou | m2 | 54,800 | 120,00 | 6 576,00 | 21,0 |
| 139 | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 1,500 | 400,00 | 600,00 | 21,0 |
|  | **783** | **Dokončovací práce - konstrukce z kamene** |  |  |  | **45 460,00** |  |
| 140 | 78211 | kamenný schod podsíňky .-očistit, restaurovat, chránit před vlivy stavby | m | 2,000 | 1 850,00 | 3 700,00 | 21,0 |
| 141 | 78216 | Kamenné prvky chodníku - demontovat, očistit, opět namontovat a doplnit o šlapáky a štět před stodol | oum2 | 72,000 | 580,00 | 41 760,00 | 21,0 |
|  | **783** | **Dokončovací práce - nátěry** |  |  |  | **104 504,40** |  |
| 142 | 78311 | Fungicidní a insekticidní ošetření, očistění a sanace dřevěných konstrukcí - viz rozpis sanačních prací | soub. | 1,000 | 103 752,40 | 103 752,40 | 21,0 |
| 144 | 783783312 | Nátěry tesařských kcí fungicidním nátěrem-podl.rošt - nová podlaha | m2 | 18,800 | 40,00 | 752,00 | 21,0 |
|  | **784** | **Dokončovací práce - malby** |  |  |  | **12 180,00** | 21,0 |
| 145 | 784 45-9001 | Malby omítek stěn vápennou líčkou 4-násobné s tmelením spar sádrou s výztuží gázou - tradiční techno | ogmie2 | 72,50 | 140,0 | 10 150,00 | 21,0 |
| 146 | spc 784 | příplatek za protiplísňovou přísadu oxid aktiv. Stříbra 2g/m2 | m2 | 72,500 | 28,00 | 2 030,00 | 21,0 |
|  | **OST** | **Ostatní** |  |  |  | **7 200,00** |  |
| 152 | 0001 | D+M hasící přístroj práškový 6 kg | ks | 4,000 | 1 800,00 | 7 200,00 | 21,0 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  | **1 324 641,85** |  |

**Soupis sanačních prací**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **označení úkonu** | **jednotka** | **počet** | **použitý prostředek** | **poznámka** |
|  | | **jedn.** |  |  |
| Vyčištění podlah za pomoci průmyslového vysavače | m2 | 112 | průmyslový vysavač | vč. podlahy půdy |
| Dezinfekce podlah před a v průběhu prací | m2 | 112 | F B,P , IP, 1,2,3 SP  s obsahem biocidního st ř íbra | 15% roztok |
| Ošetření podlah fungicidním prostředkem typu F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního stříbra | m2 | 112 | F B,P , IP, 1,2,3 SP  s obsahem biocidního st ř íbra | 15% roztok |
| Omytí povrchu dřevěných konstrukcí | m2 | 784,9 | voda s detergentem |  |
| Neutralizace dřevěných prvků | m2 | 784,9 | kyselý či zásaditý roztok | nutno provést zkoušku kyselosti |
| Ošetření dřevěných prvků specielní metodou bandážování“ prostředkem typu F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního stř íbra | m2 | 56 | F B,P , IP, 1,2,3 SP  s obsahem biocidního st ř íbra | bandážovat fungicidem 1 týden |
| Statické zabezpečení stěny klínováním vlepenými klíny z tvrdého dřeva | ks klínků | 24 | tvrdé dřevo | kruhový či čtvercový průřez |
| Po skončení všech sanačních prací provést finální nástřik prostředkem typu F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního stř íbra | m2 | 784,9 | F B,P , IP, 1,2,3 SP  s obsahem biocidního st ř íbra |  |
| Přikotvení krokví pomocí vlepované závitové tyče f 6 mm dl 450 mm | ks | 24 |  | konstrukční lepidlo, po zatuhnutí seříznout tyč na potřebnou délku |
| Algicidní ošetření střechy a stěn roubení | m2 | 334,8 |  |  |
| Výměna celého prvku roubené stěny za nový z předem ošetřeného dřeva fungicidním a insekticidním prostředkem typu F B,P , IP, 1,2,3 SP | m3 | 1,04 | F B,P , IP, 1,2,3 SP  s obsahem biocidního st ř íbra | vyjmutí z konstrukce jejím přizvednutím při současném statickém zajištění stěny |

cena/jedn celkem

celkem sanace

|  |  |
| --- | --- |
| 10 | 1120 |
| 24 | 2688 |
| 90 | 10080 |
| 7 | 5494,3 |
| 7 | 5494,3 |
| 360 | 20160 |
| 65 | 1560 |
| 22 | 17267,8 |
| 45 | 1080 |
| 60 | 20088  18720 |
| 18000 |  |

103752,40

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

DIČ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby | VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | JKSO | 801 24 |  |
| Název objektu | OPRAVA OBJEKTŮ VE VALAŠSKÉ DĚDINĚ | EČO |  |  |
| Název části | DŮM Z VALAŠSKÉ POLANKY | Místo | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | |

IČO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M ě rné a ú č elové jednotky** | | | | | |
| Po čet | Náklady / 1 m.j. | Po č et | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | **Rozpočtové náklady v** | | **CZK** |  |  |
| **A Základní rozp. náklady** | | **B Doplňkové náklady** | | **C Náklady na umístění stavby** | |
| 1 **HSV** Dodávky | 614 236,59 | 8 Práce p ř esčas | 0,00 | 13 Zařízení staveniště | 21 % 30 466,76 |
| 2 Montáž |  | 9 Bez pevné podl. | 0,00 | 14 Územní vlivy | 21 % 0,00 |
| 3 **PSV** Dodávky | 710 405,26 | 10 Kulturní památka | 0,00 | 15 Mimostav. doprava | 21 % 0,00 |
| 4 Montáž |  | 11 | 0,00 | 16 Provozní vlivy | 21 % 0,00 |
| 5 **"M"** Dodávky |  |  |  | 17 Ostatní | 21 % 0,00 |
| 6 Montáž |  |  |  | 18 NUS z rozpočtu | 0,00 |
| 7 **ZRN ( ř. 1-6)** | 1 324 641,85 | 12 **DN (ř. 8-11)** | 0,00 | 19 **NUS (ř. 13-18)** | 30 466,76 |
| 20 HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | 0,00 |
| **Projektant** |  |  |  | **D Celkové náklady** | |
|  |  |  |  | 23 Součet 7, 12, 19-22 | 1 324 641,85 |
| Datum a podpis |  | Razítko |  | 24 21 % 1 324 641,85 | DPH 278 174,80 |
| **Objednatel** |  |  |  | 25 15 % 0,00 | DPH 0,00 |
|  |  |  |  | 26 **Cena s DPH (ř. 23-25) 1 602 816,65** | |
| Datum a podpis |  | Razítko |  | **E Přípočty a odpočty** | |
| **Zhotovitel** |  |  |  | 27 Dodávky objednatele | 0,00 |
|  |  |  |  | 28 Klouzavá doložka | 0,00 |
| Datum a podpis |  | Razítko |  | 29 Zvýhodnění + - | 0,00 |