|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh stavby : | | Název stavby : |  |  | SKP : |  |
|  | Polní cesta | **Polní cesta RCV 8 Horčápsko** |  |  |  |  |
| Projektant : | | **GALLO PRO s.r.o., IČO: 013112774** | |  |  |  |
| Objednatel : | | **SPÚ, Pobočka Příbram** | |  |  |  |
| Počet listů : | | 1 |  |  |  |  |
| Zpracovatel projektu : | | GALLO PRO s.r.o., Nová 1564 Říčany, Perucká 1, Praha 2 125 00 | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočtové náklady II. a III. hlavy** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | | |
|  | Dodávka celkem | 3 364 746 | vytyčení stavby a zaměření skutečného stavu (28 MJ) | | | 52 000 |
| Z | Montáž celkem | 1 472 848 | archeologický průzkum (kpl) | |  | 6 500 |
| R | HSV celkem | 4 837 594 | vytyčení inženýrských sítí (kpl) | |  | 7 800 |
| N | PSV celkem |  | zařízení staveniště ≤2,5% | |  | 5 200 |
| ZRN celkem | | 4 837 594 | zhotovení a instalace prezentační tabule (kpl) | |  | 7 150 |
| **SLEPÝ KRYCÍ LIST ROZPOČTU** |  |  | dokumentace skutečného provedení (kpl) | |  | 10 400 |
| HZS |  |  | průzkumy a zkoušky nezbytné pro provádění a dokončení díla (kpl) | | | 20 800 |
| ZRN+ostatní náklady+HZS | | 4 947 444 | Ostatní náklady celkem: | |  | 109 850 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |  |
|  |  | Jméno : |  | Jméno : |  |  |
| Datum : 27.2.2019 | | Datum : |  | Datum : |  |  |
|  |  | Podpis: |  | Podpis : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro DPH | | 21 | % činí : |  |  | 4 947 444 |
| DPH |  | 21 | % činí : |  |  | 1 038 963 |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | |  |  |  | **5 986 407** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka : | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební rozpočet | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby: | | | **Polní cesta RCV 8 - Horčápsko** | Doba výstavby: | |  | | Objednatel: | Pozemkový úřad Příbram | | | |
|
| Druh stavby: | | | Polní cesta | Začátek výstavby: | |  | | Projektant: | GALLO PRO s.r.o | | | |
|
| Lokalita: | | | Horčápsko | Konec výstavby: | |  | | Zhotovitel: | Lesostavby Třeboň a.s. | | | |
|
| JKSO: | | |  | Zpracováno dne: | |  | | Zpracoval: | XXXXX | | | |
|
| **Č** | **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis** | **M.j.** | **Množství** | **Jednot.** | **Náklady (Kč)** | | | **Hmotnost (t)** | | **Cenová** |
|  |  |  | **Rozměry** |  |  | **cena (Kč)** | **Dodávka** | **Montáž** | **Celkem** | **Jednot.** | **Celkem** | **soustava** |
|  | **800-1** |  | **ZEMNÍ PRÁCE** | | | | **7 041,89** | **690 642,84** | **697 684,73** |  | **0,20150** |  |
|  | **800-1** | **11** | **Přípravné a přidružené práce** | | | | **4 412,92** | **180 995,84** | **185 408,76** |  | **0,20150** |  |
| 1 | 800-1 | 111101102R00 | Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha | har | 0,50 | 16 276,20 | 0,00 | 8 138,10 | 8 138,10 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *0,5 \*Situace stavby* |  | *0,50* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 800-1 | 111201101R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 2 830,00 | 16,81 | 0,00 | 47 572,30 | 47 572,30 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *730+2100* |  | *2 830,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 800-1 | 111201401R00 | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm | m2 | 2 830,00 | 5,27 | 3 207,14 | 11 706,96 | 14 914,10 | 0,00005 | 0,14150 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *730+2100* |  | *2 830,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 800-1 | 111201501R00 | Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm | kus | 20,00 | 258,85 | 1 171,40 | 4 005,60 | 5 177,00 | 0,00300 | 0,06000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *20 \*Situace stavby* |  | *20,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 800-1 | 112101101R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm | kus | 20,00 | 201,50 | 0,00 | 4 030,00 | 4 030,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *20 \*Situace stavby* |  | *20,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 800-1 | 112201101R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm | kus | 20,00 | 185,01 | 34,38 | 3 665,82 | 3 700,20 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *20 \*Situace stavby* |  | *20,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 800-1 | 119001201R00 | Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 25 cm | m3 | 818,75 | 124,43 | 0,00 | 101 877,06 | 101 877,06 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *(655\*5)\*0,25* |  | *818,75* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **800-1** | **12** | **Odkopávky a prokopávky** | | | | **0,00** | **141 365,25** | **141 365,25** |  | **0,00000** |  |
| 8 | 800-1 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 773,90 | 39,01 | 0,00 | 30 189,84 | 30 189,84 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *453,5+(267\*4)\*0,3* |  | *773,90* |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 800-1 | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m | m3 | 56,30 | 48,10 | 0,00 | 2 708,03 | 2 708,03 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *56,3* |  | *56,30* |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 800-1 | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 2 184,20 | 48,78 | 0,00 | 106 545,28 | 106 545,28 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *2117,2+67 \*Příčné řezy* |  | *2 184,20* |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 800-1 | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3, 50% | m3 | 1 092,10 | 1,76 | 0,00 | 1 922,10 | 1 922,10 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *2184,2/2* |  | *1 092,10* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **800-1** | **13** | **Hloubené vykopávky** | | | | **0,00** | **19 219,92** | **19 219,92** |  | **0,00000** |  |
| 12 | 800-1 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 | m3 | 15,80 | 304,19 | 0,00 | 4 806,20 | 4 806,20 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *15,8 \*Situace stavby* |  | *15,80* |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 800-1 | 132201112R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ | m3 | 199,40 | 70,37 | 0,00 | 14 031,78 | 14 031,78 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *199,4 \*Situace stavby* |  | *199,40* |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 800-1 | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 99,70 | 1,76 | 0,00 | 175,47 | 175,47 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *199,4/2* |  | *99,70* |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 800-1 | 132201210R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 1,40 | 146,60 | 0,00 | 205,24 | 205,24 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *1,4 \*Situace stavby* |  | *1,40* |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 800-1 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 0,70 | 1,76 | 0,00 | 1,23 | 1,23 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *1,4/2* |  | *0,70* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **800-1** | **16** | **Přemístění výkopku** | | | | **0,00** | **245 577,75** | **245 577,75** |  | **0,00000** |  |
| 17 | 800-1 | 162201401R00 | Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m | kus | 20,00 | 83,60 | 0,00 | 1 672,00 | 1 672,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *20 \*Situace stavby* |  | *20,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 800-1 | 162201411R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m | kus | 20,00 | 315,38 | 0,00 | 6 307,60 | 6 307,60 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *20 \*Situace stavby* |  | *20,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 800-1 | 162201421R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m | kus | 20,00 | 89,57 | 0,00 | 1 791,40 | 1 791,40 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *20 \*Situace stavby* |  | *20,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 800-1 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 769,20 | 17,16 | 0,00 | 13 199,47 | 13 199,47 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *773,9+56,3-61* |  | *769,20* |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 800-1 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 769,20 | 25,74 | 0,00 | 19 799,21 | 19 799,21 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *773,9+56,3-61* |  | *769,20* |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 800-1 | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m | m3 | 2 264,90 | 33,28 | 0,00 | 75 375,87 | 75 375,87 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *2401-46,8-79,3-10* |  | *2 264,90* |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 800-1 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 3 034,10 | 42,00 | 0,00 | 127 432,20 | 127 432,20 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *2264,9+769,2* |  | *3 034,10* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **800-1** | **17** | **Konstrukce ze zemin** | | | | **0,00** | **31 448,37** | **31 448,37** |  | **0,00000** |  |
| 24 | 800-1 | 171101103R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS | m3 | 46,80 | 87,18 | 0,00 | 4 080,02 | 4 080,02 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *46,8* |  | *46,80* |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 800-1 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 3 034,10 | 6,11 | 0,00 | 18 538,35 | 18 538,35 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *2264,9+769,2* |  | *3 034,10* |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 800-1 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 79,30 | 89,71 | 0,00 | 7 114,00 | 7 114,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *79,3* |  | *79,30* |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 800-1 | 174201201R00 | Zásyp jam po pařezech D 30 cm | kus | 20,00 | 85,80 | 0,00 | 1 716,00 | 1 716,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  | **800-1** | **18** | **Povrchové úpravy terénu** | | | | **594,57** | **67 259,71** | **67 854,28** |  | **0,00000** |  |
| 28 | 800-1 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 7 007,30 | 7,83 | 0,00 | 54 867,16 | 54 867,16 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *7007,3* |  | *7 007,30* |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 800-1 | 181301112R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 | m2 | 612,60 | 10,66 | 0,00 | 6 530,32 | 6 530,32 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *612,6* |  | *612,60* |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 800-1 | 180401211R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině | m2 | 612,60 | 10,54 | 594,57 | 5 862,23 | 6 456,80 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *612,6* |  | *612,60* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **800-1** | **93** | **Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb** | | | | **0,00** | **4 776,00** | **4 776,00** |  | **0,00000** |  |
| 31 | 800-1 | 938902102R00 | Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m | m | 200,00 | 23,88 | 0,00 | 4 776,00 | 4 776,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *200* |  | *200,00* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **800-1** |  | **Ostatní materiál** | | | | **2 034,40** | **0,00** | **2 034,40** |  | **0,00000** |  |
| 32 | 800-1 | 023VD | travní semeno 1kg/75m2 | kg | 8,00 | 143,00 | 1 144,00 | 0,00 | 1 144,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | *562,6/75* |  | *7,50* |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 800-1 | 0117VD | Geotextilie 63/850, 850g/m2 š. 5,0m | m2 | 15,00 | 59,36 | 890,40 | 0,00 | 890,40 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | **822-1** |  | **KOMUNIKACE POZEMNÍ** | | | | **2 942 707,07** | **579 081,65** | **3 521 788,72** |  | **6171,07763** |  |
|  | **822-1** | **56** | **Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch** | | | | **1 551 036,24** | **300 380,17** | **1 851 416,41** |  | **4948,76145** |  |
| 34 | 822-1 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 6 646,40 | 99,15 | 552 449,76 | 106 540,80 | 658 990,56 | 0,30994 | 2059,98522 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *6423,4+223* |  | *6 646,40* |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 822-1 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 7 230,30 | 99,15 | 600 983,61 | 115 900,64 | 716 884,25 | 0,30994 | 2240,95918 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *7007,3+223* |  | *7 230,30* |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 822-1 | 569731111R00 | Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm | m2 | 841,50 | 128,45 | 88 655,14 | 19 435,54 | 108 090,68 | 0,20195 | 169,94093 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *841,5 \*Situace stavby* |  | *841,50* |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 822-1 | 564231111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 18,00 | 72,55 | 1 110,78 | 195,12 | 1 305,90 | 0,22240 | 4,00320 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *18 \*Situace stavby* |  | *18,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 822-1 | 564671111R00 | Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm (zvýšení únosnosti ZP) | m2 | 725,00 | 180,14 | 116 035,67 | 14 565,83 | 130 601,50 | 0,48167 | 349,21075 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *145\*5* |  | *725,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 822-1 | 565151111R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm | m2 | 675,20 | 348,85 | 191 801,28 | 43 742,24 | 235 543,52 | 0,18463 | 124,66218 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *185\*3+120,2* |  | *675,20* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **822-1** | **57** | **Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch** | | | | **1 188 288,32** | **177 180,91** | **1 365 469,23** |  | **1181,31488** |  |
| 40 | 822-1 | 573511114R00 | Nátěr živičný zdrs. s posypem,zaválcováním, asfalt - 1.vrstva 1,25 kg/m2 | m2 | 4 453,10 | 47,09 | 184 126,65 | 25 569,83 | 209 696,48 | 0,01362 | 60,65122 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *4790,1-560+223* |  | *4 453,10* |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 822-1 | 573511112R00 | Nátěr živičný zdrs. s posypem,zaválcováním, asfalt - 2.vrstva 0,80 kg/m2 | m2 | 4 453,10 | 41,29 | 153 507,02 | 30 361,48 | 183 868,50 | 0,01007 | 44,84272 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *4790,1-560+223* |  | *4 453,10* |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 822-1 | 574391111R00 | Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm | m2 | 4 453,10 | 168,14 | 645 677,30 | 103 066,93 | 748 744,23 | 0,22501 | 1001,99203 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *4790,1-560+223* |  | *4 453,10* |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 822-1 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 680,20 | 22,55 | 14 415,08 | 923,43 | 15 338,51 | 0,00061 | 0,41492 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *120,2+560* |  | *680,20* |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 822-1 | 573111113R00 | Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 | m2 | 680,20 | 60,55 | 38 484,75 | 2 701,36 | 41 186,11 | 0,00652 | 4,43490 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *120,2+560* |  | *680,20* |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 822-1 | 577132211R00 | Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm | m2 | 680,20 | 244,98 | 152 077,52 | 14 557,88 | 166 635,40 | 0,10141 | 68,97908 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *120,2+560* |  | *680,20* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **822-1** | **58** | **Cementobetonové kryty komunikací a ploch** | | | | **687,80** | **4 036,24** | **4 724,04** |  | **2,00400** |  |
| 46 | 822-1 | 584121111R00 | Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm | m2 | 18,00 | 192,77 | 505,20 | 2 964,66 | 3 469,86 | 0,08350 | 1,50300 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *6\*3* |  | *18,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 822-1 | 584121111R00 | Osazení železničních panelů | m2 | 6,00 | 209,03 | 182,60 | 1 071,58 | 1 254,18 | 0,08350 | 0,50100 | RTS I / 2015 |
|  | **822-1** | **91** | **Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch** | | | | **3 792,03** | **4 162,66** | **7 954,69** |  | **3,28931** |  |
| 48 | 822-1 | 914001111R00 | Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly | kus | 4,00 | 756,40 | 1 451,28 | 1 574,32 | 3 025,60 | 0,24590 | 0,98360 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *2+2* |  | *4,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 822-1 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 36,10 | 103,24 | 2 340,75 | 1 386,21 | 3 726,96 | 0,06387 | 2,30571 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *6,1+30* |  | *36,10* |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 822-1 | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm | m | 36,10 | 33,30 | 0,00 | 1 202,13 | 1 202,13 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *6,1+30* |  | *36,10* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **822-1** | **96** | **Bourání konstrukcí** | | | | **0,00** | **138,40** | **138,40** |  | **0,00800** |  |
| 51 | 822-1 | 966006211R00 | Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí | kus | 2,00 | 69,20 | 0,00 | 138,40 | 138,40 | 0,00400 | 0,00800 | RTS I / 2015 |
|  | **822-1** | **H** | **Přesuny hmot** | | | | **0,00** | **79 545,19** | **79 545,19** |  | **0,00000** |  |
| 52 | 822-1 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 6 171,07763 | 12,89 | 0,00 | 79 545,19 | 79 545,19 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  | **822-1** |  | **Ostatní materiál** | | | | **198 902,68** | **13 638,08** | **212 540,76** |  | **35,70000** |  |
| 53 | 822-1 | 08101VD | Oprava stávajícího souběžného potrubí | - | 1,00 | 8 344,00 | 8 344,00 | 0,00 | 8 344,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 54 | 822-1 | 0403VD | Odstranění lokální skládky | m2 | 62,00 | 428,13 | 26 544,06 | 0,00 | 26 544,06 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 55 | 822-1 | 0404VD | Odstranění kamenů,použití ke zlepšení podloží | m2 | 40,00 | 103,04 | 4 121,60 | 0,00 | 4 121,60 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 56 | 822-1 | 02010VD | Prořezání stromů u cesty | kus | 20,00 | 378,38 | 7 567,60 | 0,00 | 7 567,60 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 57 | 822-1 | 08102VD | Pročištění stávajících propustků | kus | 6,00 | 1 312,86 | 7 877,16 | 0,00 | 7 877,16 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 58 | 822-1 | 0405VD | Lokální terénní úpravy pro zajištění odtoku vody z vozovky do okolního terénu | m2 | 300,00 | 64,78 | 19 434,00 | 0,00 | 19 434,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 59 | 822-1 | 011VD | Silniční dopravní značky vč.sloupků a nátěrů | kus | 3,00 | 3 360,17 | 10 080,51 | 0,00 | 10 080,51 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 60 | 822-1 | 59381134 | Panel silniční IZD 300/100/15 JP 6 tun | kus | 6,00 | 3 822,00 | 22 932,00 | 0,00 | 22 932,00 | 1,12000 | 6,72000 | RTS I / 2015 |
| 61 | 822-1 | 0401VD | Odstranění ojedinělých balvanů a kamene v trase a jejich uložení do mohyl | ks | 60,00 | 358,18 | 21 490,80 | 0,00 | 21 490,80 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | *2\*30* |  | *60,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 822-1 | 58530120.A | Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL | T | 28,98 | 2 433,09 | 70 510,95 | 0,00 | 70 510,95 | 1,00000 | 28,98000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *(818,75\*35,4)/1000* |  | *28,98* |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 822-1 | 998225192R00 | Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 2 km | t | 6 171,07763 | 2,21 | 0,00 | 13 638,08 | 13 638,08 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  | **823-1** |  | **PLOCHY A ÚPRAVY ÚZEMÍ** | | | | **17 378,30** | **18 204,73** | **35 583,03** |  | **0,15175** |  |
|  | **823-1** | **18** | **Povrchové úpravy terénu** | | | | **1 843,30** | **18 059,70** | **19 903,00** |  | **0,00675** |  |
| 64 | 823-1 | 183101115R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 | kus | 15,00 | 520,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *15* |  | *15,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 823-1 | 184102111R00 | Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině,se zalitím,ztratné 17% | kus | 15,00 | 390,00 | 81,13 | 5 768,87 | 5 850,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *15* |  | *15,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 823-1 | 184202111R00 | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m | kus | 15,00 | 234,00 | 584,63 | 2 925,37 | 3 510,00 | 0,00045 | 0,00675 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *15* |  | *15,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 823-1 | 185851111R00 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km,po 3 roky | m3 | 1,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *0,5\*2* |  | *1,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 823-1 | 185804311R00 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 | m3 | 1,00 | 325,00 | 40,61 | 284,39 | 325,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *0,5\*2* |  | *1,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 823-1 | 184804112R00 | Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině | kus | 15,00 | 130,00 | 1 136,93 | 813,07 | 1 950,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *15* |  | *15,00* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **823-1** |  | **Ostatní materiál** | | | | **15 535,00** | **145,03** | **15 680,03** |  | **0,14500** |  |
| 70 | 823-1 | 02262VD | Kuláč frézovaný, impregnovaný, s fazetou a špicí, prům. 100 mm, délka 2 m | kus | 15,00 | 156,00 | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00300 | 0,04500 |  |
|  |  |  | *15* |  | *15,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 823-1 | 025 6VD | Malus domestica - jabloň | ks | 5,00 | 897,00 | 4 485,00 | 0,00 | 4 485,00 | 0,01000 | 0,05000 |  |
|  |  |  | *5* |  | *5,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 823-1 | 025 7VD | Slivoň švestka | ks | 5,00 | 845,00 | 4 225,00 | 0,00 | 4 225,00 | 0,01000 | 0,05000 |  |
|  |  |  | *5* |  | *5,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 823-1 | 025 8VD | Prus pyraster - hrušeň polnička | ks | 5,00 | 897,00 | 4 485,00 | 0,00 | 4 485,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | *5* |  | *5,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 823-1 | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km | t | 0,15175 | 955,70 | 0,00 | 145,03 | 145,03 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  | **831-1** |  | **HYDROMELIORACE ZEMĚDĚLSKÉ** | | | | **397 618,65** | **184 918,47** | **582 537,12** |  | **226,27829** |  |
|  | **831-1** | **11** | **Přípravné a přidružené práce** | | | | **3 128,97** | **4 680,73** | **7 809,70** |  | **0,15720** |  |
| 75 | 831-1 | 115001104R00 | Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm | m | 10,00 | 531,94 | 3 128,97 | 2 190,43 | 5 319,40 | 0,01572 | 0,15720 | RTS I / 2015 |
| 76 | 831-1 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | h | 30,00 | 83,01 | 0,00 | 2 490,30 | 2 490,30 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  | **831-1** | **21** | **Úprava podloží a základové spáry** | | | | **0,00** | **97 279,01** | **97 279,01** |  | **0,00000** |  |
| 77 | 831-1 | 214500111R00 | Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 30 cm | m | 860,80 | 113,01 | 0,00 | 97 279,01 | 97 279,01 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  | **831-1** | **45** | **Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)** | | | | **52 194,10** | **17 079,85** | **69 273,95** |  | **181,80510** |  |
| 78 | 831-1 | 451578111R00 | Dno drenáž. rýhy zpevněné štěrkopískem tl. do 15cm | m | 1 260,50 | 52,18 | 49 487,27 | 16 285,62 | 65 772,89 | 0,14200 | 178,99100 | RTS I / 2015 |
| 79 | 831-1 | 452318510R00 | Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek | m3 | 0,60 | 4 690,10 | 2 327,47 | 486,59 | 2 814,06 | 2,56497 | 1,53898 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *0,3\*2* |  | *0,60* |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 831-1 | 451571111R00 | Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm | m2 | 6,00 | 114,50 | 379,36 | 307,64 | 687,00 | 0,21252 | 1,27512 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *3+3* |  | *6,00* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **831-1** | **87** | **Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových** | | | | **0,00** | **13 285,67** | **13 285,67** |  | **0,00000** |  |
| 81 | 831-1 | 871238111R00 | Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 200 mm | m | 1 260,50 | 10,54 | 0,00 | 13 285,67 | 13 285,67 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  | **831-1** | **89** | **Ostatní konstrukce** | | | | **68 402,48** | **31 294,39** | **99 696,87** |  | **18,56667** |  |
| 82 | 831-1 | 895111121R00 | Drenážní šachtice normální betonové Šn-60, do 1 m | kus | 9,00 | 7 050,16 | 45 319,47 | 18 131,97 | 63 451,44 | 1,00600 | 9,05400 | RTS I / 2015 |
| 83 | 831-1 | 895111129R00 | Příplatek za další i započatý 1m hloubky | kus | 9,00 | 2 253,91 | 15 417,51 | 4 867,68 | 20 285,19 | 0,31563 | 2,84067 | RTS I / 2015 |
| 84 | 831-1 | 895611111R00 | Drenážní výusť z betonových trub VT | kus | 12,00 | 1 330,02 | 7 665,50 | 8 294,74 | 15 960,24 | 0,55600 | 6,67200 | RTS I / 2015 |
|  | **831-1** | **91** | **Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch** | | | | **19 025,36** | **10 235,40** | **29 260,76** |  | **19,41712** |  |
| 85 | 831-1 | 919513111R00 | Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 50 cm | m | 5,00 | 1 184,51 | 2 753,15 | 3 169,40 | 5 922,55 | 0,80252 | 4,01260 | RTS I / 2015 |
| 86 | 831-1 | 919411111R00 | Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm | kus | 2,00 | 9 266,56 | 12 713,34 | 5 819,78 | 18 533,12 | 6,43457 | 12,86914 | RTS I / 2015 |
| 87 | 831-1 | 919536111R00 | Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30 | m3 | 1,00 | 4 805,09 | 3 558,87 | 1 246,22 | 4 805,09 | 2,53538 | 2,53538 | RTS I / 2015 |
|  | **831-1** | **93** | **Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb** | | | | **1 964,88** | **846,96** | **2 811,84** |  | **1,74780** |  |
| 88 | 831-1 | 935112111R00 | Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm | m | 12,00 | 234,32 | 1 964,88 | 846,96 | 2 811,84 | 0,14565 | 1,74780 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *6+6* |  | *12,00* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **831-1** | **H** | **Přesuny hmot** | | | | **0,00** | **1 199,27** | **1 199,27** |  | **0,00000** |  |
| 89 | 831-1 | 998311019R00 | Přesun hmot, odvodnění bez výplně rýh, přípl. 2 km | t | 226,27829 | 5,30 | 0,00 | 1 199,27 | 1 199,27 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  | **831-1** |  | **Ostatní materiál** | | | | **252 902,86** | **9 017,19** | **261 920,05** |  | **4,58440** |  |
| 90 | 831-1 | 0117VD | Geotextilie 63/850, 850g/m2 š. 5,0m pro drenáž žebra | m2 | 2 521,00 | 59,36 | 149 646,56 | 0,00 | 149 646,56 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 91 | 831-1 | 28611225.A | Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm,obalená geotextilií | m | 1 260,50 | 72,35 | 91 197,18 | 0,00 | 91 197,18 | 0,00080 | 1,00840 | RTS I / 2015 |
| 92 | 831-1 | 59227630 | Deska meliorační TBM 2-50 50x50x10 cm | kus | 16,00 | 122,59 | 1 961,44 | 0,00 | 1 961,44 | 0,05800 | 0,92800 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *8+8* |  | *16,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 831-1 | 592275204 | Žlab odvodňovací TBM 17-55 330/545/165 tl. 80 mm | kus | 12,00 | 109,14 | 1 309,68 | 0,00 | 1 309,68 | 0,04900 | 0,58800 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *6+6* |  | *12,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 831-1 | 59223714 | Trouba beton TBH-Q 500/2500/Z 500x2500x85 mm | kus | 2,00 | 4 394,00 | 8 788,00 | 0,00 | 8 788,00 | 1,03000 | 2,06000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | *1+1* |  | *2,00* |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 831-1 | 998311011R00 | Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh | t | 226,27829 | 39,85 | 0,00 | 9 017,19 | 9 017,19 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  | **Celkem:** | | **4 837 593,60** |  |  |  |
| *Poznámka:* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |