|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace dodávky** | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\***  **Splněno ANO/NE** |
| **IROP\_I\_15\_Fototerapie (kabinový zářič UV)** | **1 ks** | **ANO** |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen kabinový zářič 1ks pro oddělení kožní v KV, KKN a.s.  Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. | | **ANO** |
| **Obchodní název a typové označení přístroje** | | ***N-LINE Pro*** |
| **Výrobce přístroje** | | ***MEDlight GmbH*** |
| **Základní požadavky na přístroj** | |  |
| Kabinový zářič UVB 311nm, s možností na kombinovaný provoz UVA+UVB zářič | ano | ano |
| Zářič generující homogenní záření a senzoricky optimalizující jeho intenzitu | ano | ano |
| Používající UV senzor - systém pro dozimetrii v reálném čase | ano | ano |
| Celotělová ozařovací kabina | ano | ano |
| Počet ozařovacích (UV) trubic | min. 40 | 40 |
| Výkon UV trubic | Min. 100W | 100 |
| 3D dozimetrie | ano | ano |
| Dotykový ovládací displej | ano | ano |
| Vybavený bezpečnostním tlačítkem „STOP“ uvnitř kabiny, pro možnost ukončit činnost zářiče pacientem  **POZN.:** Zadavatel připouští variantu nahradit ukončení činností zářiče pacientem tlačítkem „STOP“ a to způsobem otevření dveří UV kabiny zevnitř | ano | ano |
| Zobrazení vyzářené dávky a zbývající čas ozáření dostupné pro ošetřující personál | ano | ano |
| Blokace neoprávněného zneužití kabiny, např. přístup pomocí PIN kódu | ano | ano |
| Více možností přerušení ozařování | ano | ano |
| Vlastní ventilace pro pacienta | ano | ano |
| Dezinfekce zařízení běžnými prostředky | ano | ano |
| Možnost napojení na PC s evidencí dávky pro každého pacienta | ano | ano |
| Certifikacev souladu s evropskou direktivou 93/42/EEC a 2007/47/EEC. | ano | ano |
| **Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně dodávky:**  ochranné brýle pro personál **5ks**  ochranné brýle pro pacienta **5ks** | **ano** | ano |

*\*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: ………………………..