Smlouva o servisní činnosti 

I.	Smluvní strany a jejich statutární orgány:

1)	Objednatel:

obchodní jméno		: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
sídlo				: V. Soumara 2300
IČO				: 25171127	
DIČ				: CZ25171127
zapsaný v obch. rejstříku           : C 7622 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
bankovní spojení		: Komerční banka a.s. Tábor
číslo účtu			: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon				: xxxxxxxxxxxxxxx  
statutární orgán		             : Mgr. Jan Benda, MBA – jednatel společnosti
způsob zastupování         	: xxxxxxxxx – technicko- ekonomický vedoucí

2)	Zhotovitel:
   										 
obchodní jméno		:  Uniblock Trade, s.r.o.
sídlo				:  Černokostelecká 1168/00, 100 00 Praha 10 
IČO				:  27440010
DIČ				:  CZ27440010
zapsaný v obch. rejstříku	:  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 111968
bankovní spojení		:  Komerční banka a.s. Písek
číslo účtu			:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
statutární orgán		             :  Jana Mitísková - jednatelka
doručovací adresa		:   Petrovická 674, Milevsko 399 01

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku

II.	Oprávněné osoby  

1)	Za objednatele jsou v jednotlivých oblastech oprávněny jednat níže uvedené osoby:
a)	ve věcech smluvních a obchodních:
pan xxxxxxxxxxxx		mobil: xxxxxxxxxxxx	e-mail: xxxxxxx@tzmt.cz

b)	ve věcech technické povahy, včetně podepsání zápisu o předání a převzetí díla:
pan xxxxxxxxxxxxx           		mobil: xxxxxxxxxxxx      	e-mail: xxxxxxxx@tzmt.cz

2)	Za zhotovitele jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:
a)	ve věcech smluvních a technických:
pan xxxxxxxxxx – mobil: xxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.eu

3)	Pracovníci servisní skupiny zhotovitele jsou oprávněni činit taková opatření, která směřují k plnění závazků zhotovitele stanovených touto smlouvou o dílo.

III.	
Předmět  smlouvy:

1)	Zhotovitel se zavazuje provádět na předmětném zařízení: 
Prohlídku a údržbu na souboru zařízení objednatele v pravidelných termínech, v rozsahu dle přílohy č.1
 této servisní smlouvy a to s ohledem na zajištění vhodných provozních podmínek předmětného zařízení.

2)	Zhotovitel se zavazuje provádět na předmětném zařízení komplexní servis:
a) Servisní zásah na výzvu objednatele v návaznosti na vzniklé provozní poruchy (nahodilé závady).
Nahlášení závady bude provedeno telefonicky na číslo: xxxxxxxxxx a následně zasláno e-mailem: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.eu.
b) Servisní činnost vyplývající ze zjištění závady na předmětném zařízení při prohlídce, nebo po servisním zásahu. 

S předmětem plnění smlouvy jsou spojeny cestovní a dopravní náklady a případná dodávka náhradních dílů. 
K odstranění zjištěných závad, které nebude možné odstranit ihned, dohodnou smluvní strany způsob, termín a cenu provedení opravy

IV.	Čas  plnění: 

Prohlídka a údržba dle přílohy č. 1 této servisní smlouvy.
Servisní zásah v návaznosti na vzniklé provozní poruchy (nahodilé závady) do 24 hodin od nahlášení objednatelem.
Dny pracovního volna a klidu se do lhůty pro nástup k opravě nezapočítávají. 
Servisní činnost se bude provádět dle skutečných potřeb.
Doba pro odstranění závady je odvislá od jejího rozsahu, náročnosti prováděných prací a dodacích lhůt náhradních dílů.

V.	Místo  plnění:

              Plavecký stadion Tábor

VI.	Cena a platební podmínky:
    1)	Servisního zásahu podle čl.III., odst. 2/a bude účtována paušální sazbou za příjezd na místo plnění xxxxx,-     Kč. Pracovní hodina bude účtována paušální sazbou xxxxx,- Kč/hod. na jednoho technika .
    2) 	Výměny filtrů  v jednotkách Frivent a jejich revize,včetně likvidace   použitých filtrů, revize pož. klapek, revize ventilátorů a vzduchových clon - viz příloha.                          
3)	Servisní činnosti podle čl.III., odst. 2/b bude účtována hodinovou sazbou xxxxx,- Kč/hod. na jednoho   technika. Doprava bude účtována za každý příjezd na místo plnění paušálem xxxxx,- Kč. 
4)	Případné další náklady za materiál budou účtovány dle skutečných nákladů a dodávky. Vícenáklady na 
		  případnou další dopravu budou účtovány sazbou xxxxx- Kč/km.
5)	Platební podmínky:
Zhotovitel po provedení činnosti na základě objednatelem potvrzeného servisního výkazu vystaví objednateli daňový doklad do 14 dnů ode dne provedení činnosti.
6)	Splatnost daňového dokladu je 14 dnů ode dne doručení objednateli, přičemž za den doručení se považuje den následující po odeslání daň. dokladu. Za den úhrady pak bude považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 
7)    Ceny jsou stanovena bez daně z přidané hodnoty.
8)	Sjednávají se úroky z prodlení ve výši 0,05% denně za každý den prodlení.
9)	Smluvní pokuta za opožděné plnění díla činí 0,05 % za každý započatý den z ceny nedodané části díla.
10)	Ceny jsou platné do konce kalendářního roku 2020. Na další období budou aktualizovány formou písemného dodatku k této smlouvě.

VII.	Záruční podmínky:

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruční lhůtu na provedené servisní činnosti a dodávku materiálu v délce 6-ti měsíců, počínající dnem jejího převzetí. 
  Záruka se nevztahuje na závady způsobené přepětím v elektrické síti, neodborným zásahem jinou osobou a zásahem jiné, zhotovitelem nepověřené servisní organizace. Záruka se též nevztahuje na vady způsobené v důsledku zanedbání běžné kontroly a údržby, které nejsou předmětem této smlouvy a vyžadují to návody na obsluhu a údržbu dodavatele zařízení.

VIII.	
  Doba trvání smlouvy:

1)	Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2)	Smlouvu lze oboustranně vypovědět pouze písemně, a to i bez udání důvodu.
3)	Výpovědní doba činí 6 měsíců, počínaje dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně – za den doručení bude považován den následující po odeslání.

IX.	Další  ujednání:

1)	Zhotovitel může provést  profylaktickou prohlídku a servisní činnost, nebo její části poddodavatelem.
2)	Případné změny nebo doplňky této smlouvy budou řešeny formou vzestupně číslovaného písemného dodatku, odsouhlaseného smluvními stranami.
3)	Objednatel se zavazuje umožnit přístup k jednotlivým zařízením v dohodnutých termínech, vybavit pracovníky zhotovitele oprávněním ke vstupu do prostoru, nebo zajistit účelnou spolupráci pracovníků objednatele. Činnosti, které nelze provádět v pracovní době z provozních důvodů, projedná objednatel předem se zástupcem zhotovitele a zajistí přístup k zařízení a do prostorů k provádění prací v mimopracovní době.
4)	Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost prováděných servisních služeb, za dodržování příslušných předpisů a norem.
5)	Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé protiprávním jednáním a porušováním platných předpisů a norem.
6)	Zhotovitel je povinen provádět práce způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak při pracích, tak po jejich dokončení.
7)	Zhotovitel  zodpovídá za řádné poučení pracovníků provádějících servisní služby o dodržování zásad bezpečnosti práce a pohybu na pracovišti, o protipožární ochraně a ochraně majetku objednatele. A to v rozsahu předložených interních směrnic a příkazů objednatele o dodržování zásad bezpečnosti práce, pohybu na pracovišti, protipožární ochraně a ochraně majetku objednatele.
8)	Opravy zařízení prováděné ve vztahu k záruce dodaného zařízení budou samostatně řešeny dle smluvních podmínek dodavatele zařízení.
9)	Informace uvedené v této smlouvě a jejich případných dodatcích jsou označené jako důvěrné a vztahuje se na ně v plném rozsahu ustanovení § 241 Obchodního zákoníku.
10)	Tato smlouva je platná dnem podpisu odpovědných zástupců smluvních stran a je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

               V Táboře dne: 18.3.2019				V Táboře dne: 18.03.2019
 
              Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 

               ………………………………….                                      …………………………………..    
                         Mgr. Jan Benda, MBA                                               xxxxxxxxxxxxx
            Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.                           Uniblock trade s.r.o. 

                                                       

Příloha servisní smlouvy

Vzduchotechnická bazénová jednotka Frivent DPH 200 WP zař. č.:1
1.	revize vzduchotechnické jednotky vč. regulace a měření  2 x ročně;
Kontrola stavu, kontrola oběžného kola ventilátoru /ložiska a znečištění lopatek/,  kontrola funkce klapek, kontrola a vyčištění tepelného výměníku, kontrola a vyčištění kondenzační vany a jejího odtoku, vizuální kontrola stavu elektrických kabelů a jejich uchycení
2.	vyčištění a výměna filtrů jednotky –  2x ročně
3.	provádění oprav VZT zařízení v případě poruchy
4.	kontrola chladícího okruhu /těsnost, měření teplot, potvrzení knihy chladiva/
5.	Kontrola MaR/regulační a ovládací prvky, Software, měření el. proudů/
Vzduchotechnická bazénová jednotka Frivent DEH 10000 HP zař. č.:2
1.	revize vzduchotechnické jednotky vč. regulace a měření 2 x ročně;
Kontrola stavu, kontrola oběžného kola ventilátoru /ložiska a znečištění lopatek/,  kontrola funkce klapek, kontrola a vyčištění tepelného výměníku, kontrola a vyčištění kondenzační vany a jejího odtoku, vizuální kontrola stavu elektrických kabelů a jejich uchycení
2.	vyčištění a výměna filtrů jednotky –  2x ročně
3.	provádění oprav VZT zařízení v případě poruchy
4.	kontrola chladícího okruhu /těsnost, měření teplot, potvrzení knihy chladiva/
5.	Kontrola MaR/regulační a ovládací prvky, Software, měření el. proudů/
Vzduchotechnická bazénová jednotka Frivent DPH 040 WP zař. č.:3
1.	revize vzduchotechnické jednotky vč. regulace a měření  2 x ročně;
Kontrola stavu, kontrola oběžného kola ventilátoru /ložiska a znečištění lopatek/,  kontrola funkce klapek, kontrola a vyčištění tepelného výměníku, kontrola a vyčištění kondenzační vany a jejího odtoku, vizuální kontrola stavu elektrických kabelů a jejich uchycení
2.	vyčištění a výměna filtrů jednotky –  2x ročně
3.	provádění oprav VZT zařízení v případě poruchy
4.	kontrola chladícího okruhu /těsnost, měření teplot, potvrzení knihy chladiva/
5.	Kontrola MaR/regulační a ovládací prvky, Software, měření el. proudů/
Vzduchotechnická jednotka Frivent CLV 6000 PT-W zař. č.:4
1.	revize vzduchotechnické jednotky vč. regulace a měření  2 x ročně;
Kontrola stavu, kontrola oběžného kola ventilátoru /ložiska a znečištění lopatek/,  kontrola funkce klapek, kontrola a vyčištění tepelného výměníku, kontrola a vyčištění kondenzační vany a jejího odtoku, vizuální kontrola stavu elektrických kabelů a jejich uchycení
2.	vyčištění a výměna filtrů jednotky –  2x ročně
3.	provádění oprav VZT zařízení v případě poruchy
4.	Kontrola MaR/regulační a ovládací prvky, Software, měření el. proudů/
Vzduchotechnická jednotka Frivent KLG 100 PT-W zař. č.:5
1.	revize vzduchotechnické jednotky vč. regulace a měření  2 x ročně;
Kontrola stavu, kontrola oběžného kola ventilátoru /ložiska a znečištění lopatek/,  kontrola funkce klapek, kontrola a vyčištění tepelného výměníku, kontrola a vyčištění kondenzační vany a jejího odtoku, vizuální kontrola stavu elektrických kabelů a jejich uchycení
2.	vyčištění a výměna filtrů jednotky –  2x ročně
3.	provádění oprav VZT zařízení v případě poruchy
4.	Kontrola MaR/regulační a ovládací prvky, Software, měření el. proudů/
Vzduchotechnická jednotka Frivent CLV 6000 PT-W zař. č.:6
1.	revize vzduchotechnické jednotky vč. regulace a měření  2 x ročně;
Kontrola stavu, kontrola oběžného kola ventilátoru /ložiska a znečištění lopatek/, kontrola funkce klapek, kontrola a vyčištění tepelného výměníku, kontrola a vyčištění kondenzační vany a jejího odtoku, vizuální kontrola stavu elektrických kabelů a jejich uchycení
2.	vyčištění a výměna filtrů jednotky –  2x ročně
3.	provádění oprav VZT zařízení v případě poruchy
4.	Kontrola MaR/regulační a ovládací prvky, Software, měření el. proudů/
Vzduchotechnická jednotka Frivent CLV 6000 PT-W zař. č.:7
1.	revize vzduchotechnické jednotky vč. regulace a měření  2 x ročně;
Kontrola stavu, kontrola oběžného kola ventilátoru /ložiska a znečištění lopatek/, kontrola funkce klapek, kontrola a vyčištění tepelného výměníku, kontrola a vyčištění kondenzační vany a jejího odtoku, vizuální kontrola stavu elektrických kabelů a jejich uchycení
2.	vyčištění a výměna filtrů jednotky –  2x ročně
3.	provádění oprav VZT zařízení v případě poruchy
4.	Kontrola MaR/regulační a ovládací prvky, Software, měření el. proudů/
Vzduchotechnická jednotka Frivent WR 46-25/4 FW zař. č.:12
1.	revize vzduchotechnické jednotky vč. regulace a měření  2 x ročně;
Kontrola stavu, kontrola oběžného kola ventilátoru /ložiska a znečištění lopatek/,  kontrola funkce klapek, kontrola a vyčištění tepelného výměníku, kontrola a vyčištění kondenzační vany a jejího odtoku, vizuální kontrola stavu elektrických kabelů a jejich uchycení
2.	vyčištění a výměna filtrů jednotky –  2x ročně
3.	provádění oprav VZT zařízení v případě poruchy
4.	Kontrola MaR/regulační a ovládací prvky, Software, měření el. proudů/

Zařízení SUŠÁRNY č.8a+8b:
Ventilátory IRB/4-315 2x
2x ročně kontrola vibrací a znečištění lopatek ventilátorů, kontrola ložisek, /vizuální kontrola stavu elektrických kabelů/.
- provádění oprav VZT zařízení v případě poruchy

Vodní ohřívač IBW 315 –4 2x
2x ročně kontrola a vyčištění tepelného výměníku.

Filtrační kazeta  315/60-35  2x
              2x ročně vyčištění a výměna filtrů 

Dveřní clona zař. č: 11 Multivac VCS4C-25V-1 
2x ročně revize, kontrola stavu, kontrola oběžných kol ventilátoru ( ložiska/lopatky), kontrola a vyčištění tepelného výměníku, vizuální kontrola stavu elektrických kabelů a jejich uchycení vyčištění filtrů jednotky
                       - provádění oprav VZT zařízení v případě poruchy

Dveřní clona zař. č: 14  Multivac VCS4C-15V-1   2x 
2x ročně revize, kontrola stavu, kontrola oběžných kol ventilátoru ( ložiska/lopatky), kontrola a                                                        vyčištění tepelného výměníku, vizuální kontrola stavu elektrických kabelů a jejich uchycení vyčištění filtrů jednotky
                       - provádění oprav VZT zařízení v případě poruchy

Ventilátor RK 315 L  
2x ročně kontrola vibrací a znečištění, kontrola ložisek, /vizuální kontrola stavu elektrických kabelů/.

Ventilátor RK 200 L
2x ročně kontrola vibrací a znečištění, kontrola ložisek, /vizuální kontrola stavu elektrických kabelů/.

Revize požárních klapek 
2x ročně – 39ks revize, funkční zkouška + potvrzení záznamové knihy 

Cenová část

Komplet Frivent VZT jednotky:
Vzduchotechnická bazénová jednotka Frivent DPH 200 WP zař. č.:1
2x ročně revize+ vyčištění………………………………………………………………….xxxx,-Kč bez DPH
2x ročně filtry…………………………………………………………………………………xxxx,-Kč bez DPH
Celkový roční náklad…………………………………………………………………….20256,-Kč bez DPH

Vzduchotechnická bazénová jednotka Frivent DEH 10000 HP zař. č.:2
2x ročně revize+ vyčištění………………………………………………………………….xxxx,-Kč bez DPH
2x ročně filtry…………………………………………………………………………………xxxx,-Kč bez DPH
Celkový roční náklad…………………………………………………………………….14736,-Kč bez DPH
Vzduchotechnická bazénová jednotka Frivent DPH 040 WP zař. č.:3
2x ročně revize+ vyčištění………………………………………………………………….xxxx,-Kč bez DPH
2x ročně filtry…………………………………………………………………………………xxxx,-Kč bez DPH
Celkový roční náklad…………………………………………………………………….14508,-Kč bez DPH
Vzduchotechnická jednotka Frivent CLV 6000 PT-W zař. č.:4
2x ročně revize+ vyčištění………………………………………………………………….xxxx-Kč bez DPH
2x ročně filtry…………………………………………………………………………………xxxx,-Kč bez DPH
Celkový roční náklad………………………………………………………………………7740,-Kč bez DPH
Vzduchotechnická jednotka Frivent KLG 100 PT-W zař. č.:5
2x ročně revize+ vyčištění………………………………………………………………….xxxx,-Kč bez DPH
2x ročně filtry…………………………………………………………………………………xxxx,-Kč bez DPH
Celkový roční náklad………………………………………………………………………9936,-Kč bez DPH
Vzduchotechnická jednotka Frivent CLV 6000 PT-W zař. č.:6
2x ročně revize+ vyčištění………………………………………………………………….xxxxx,-Kč bez DPH
2x ročně filtry…………………………………………………………………………………xxxxx,-Kč bez DPH
Celkový roční náklad………………………………………………………………………7740,-Kč bez DPH
Vzduchotechnická jednotka Frivent CLV 6000 PT-W zař. č.:7
2x ročně revize+ vyčištění………………………………………………………………….xxxx,-Kč bez DPH
2x ročně filtry…………………………………………………………………………………xxxxx,-Kč bez DPH
Celkový roční náklad………………………………………………………………………7740,-Kč bez DPH
Vzduchotechnická jednotka Frivent WR 46-25/4 FW zař. č.:12
2x ročně revize+ vyčištění………………………………………………………………….xxxx,-Kč bez DPH
2x ročně filtry…………………………………………………………………………………xxxxx,-Kč bez DPH
Celkový roční náklad………………………………………………………………………6000,-Kč bez DPH

Doplnění chladiva dle skutečnosti za aktuální cenu.

Zařízení SUŠÁRNY č.8a+8b:
Ventilátory IRB/4-315 2x
2x ročně ………………………………………………………………………………………xxxx,-Kč bez DPH
Celkový roční náklad……………………………………………………………………1 500,-Kč bez DPH
Vodní ohřívač IBW 315 –4 2x
2x ročně ………………………………………………………………………………………xxxx,-Kč bez DPH
Celkový roční náklad………………………………………………………………………700,-Kč bez DPH

Filtrační kazeta  315/60-35  2x
              2x ročně 
              filtry……………………………………………………………………………………………..xxx,-Kč bez DPH
  Vyčištění……………………………………………………………………………………….xxx,-Kč bez DPH 
  Celkový roční náklad………………………………………………………………………1670,-Kč bez DPH

Dveřní clona zař. č: 11 Multivac VCS4C-25V-1 (2,5m) 
2x ročně 
             Revize.…………………………………………………………………………….………....xxxx,-Kč bez DPH
Vyčištění…………………………………………………………………………………….....xxx,-Kč bez DPH
                         Celkový roční náklad……………………………………………………………………....4500,-Kč bez DPH

Dveřní clona zař. č: 14  Multivac VCS4C-15V-1 (1,5m)   2x 
2x ročně 
             Revize.…………………………………………………………………………….…………..xxxx,-Kč bez DPH
Vyčištění………………………………………………………………………………………...xxx,-Kč bez DPH
                         Celkový roční náklad……………………………………………………………………....7400,-Kč bez DPH

Ventilátor RK 315 L  
2x ročně ……………………………………………………………………………………..xxx,-Kč bez DPH
Celkový roční náklad……………………………………………………………………1 000,-Kč bez DPH

Ventilátor RK 200 L
2x ročně ……………………………………………………………………………………..xxx,-Kč bez DPH
Celkový roční náklad……………………………………………………………………1 000,-Kč bez DPH

Revize požárních klapek 
2x ročně – 39x……………………………………………..…………………………….….xxx,-Kč bez DPH
Celkový roční náklad…………………………………………………………………..27 300,-Kč bez DPH

CENA CELKOVÁ ZA ROK……………………………………….133 726,-Kč bez DPH

Mimořádný servisní zásah:

Standardní pracovní hodina servisního technika (Po-Pá, 7.30-16.00)		 xxxx,- Kč/hod
Pracovní hodina servisního technika So,Ne,svátek			              xxxx,- Kč/hod
Dopravní náklady					     		              xxxx,- Kč

Jednorázový paušální poplatek za výjezd mimo std. pracovní hodiny	 xxxx,- Kč

                                                                                            

Údržba a opravy mimo pravidelný servis a záruční podmínky bude stanovena podle skutečných materiálových nákladů, hodinové sazby – xxx,-Kč a nákladů na dopravu xxxx,-Kč. O provedené opravě bude proveden oboustranně podepsaný zápis, který bude sloužit i jako podklad pro fakturaci a bude vedena revizní kniha všech kontrolovaných zařízení.