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Technická specifikace typů pořízených vozidel

Nově pořizované autobusy budou konstruované dle technických předpisů „EURO 5“ a mimo zlepšení ekologických parametrů  budou znamenat velký přínos pro bezpečnost provozu (v technických normách „EURO 5“ jsou stanoveny předpisy pro konstrukci vozidla s velkým důrazem na zajištění bezpečnosti při řízení, obsluze, nástupu a výstupu cestujících a během samotné přepravy).

Zásadní předností nových autobusů bude nízkopodlažní interiér. Veškeré nástupní plochy budou v cca 30 cm výši nad vozovkou a umožní bezpečný a rychlý nástup. Pro přepravu postižených na invalidním vozíku a cestující s dětskými kočárky bude vozidlo vybaveno nástupní plošinou.

V rámci připravovaného projektu „Housacar - obnova vozového parku“ budou pořízeny nové moderní nízkopodlažní autobusy, které budou splňovat normu „EURO 5“. Celkem budou pořízeny 2 kusy nových autobusů v délce od 11,5 do 12,5 metrů, výška do 3,2 metru.




