Označení: **Noe**

SYSTÉM 18+

Art. Nr.: 33 2070 8001

[www.hristehras.cz](http://www.hristehras.cz/)

 Systémové části sestavy

1x věž se sedlovou střechou, výška podesty (PH) 100 cm

2x věž se sedlovou střechou, výška podesty (PH) 50 cm

3x věž bez střechy, výška podesty (PH) 50 cm

1x nerezová skluzavka standard 1x pohyblivá lávka

1x balanční lávka

1x podesta s pásovým mostem 1x šikmý síťový výstup

1x skluz

2x schody

2x bariéra HPL pro věž PH 100 1x bariéra nerez

1x bariéra s kuličkami

1x bariéra s kormidlem

2x bariéra 100 oblouková s kuličkami 2x bariéra 100 HPL

1x bariéra 100 geometrie

1x bariéra 100 s tabulí

1x bariéra labyrint

6x zábradlí

1x šikmý most s lodními okny 1x tunel s okny

1x most

1x slalom

1x obloukový most



 Detaily Rozměry prvku (d x š x v) 9,4 x 6,4 x 2,5 m

Max. výška pádu 1 m

Povrch tlumící pád trávník vyhovuje

Min. potřebná plocha 11,8 x 9,2 m

Doporučená věková hranice od 2 let

 

CERTIFIKOVÁNO PODLE EN 1176

 

®

**ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ S.R.O.**

HRAS - zařízení hřišť, s.r.o.

736 01 Havířov - Dolní Datyně, Zemědělská 145/6

+420 596 810 813

prodej@hristehras.cz, [www.hristehras.cz](http://www.hristehras.cz/)

M 1:200