Příloha č.1

**Zjednodušený výkaz výměr – cenový návrh pro stavbu:**

**Zateplený SDK podhled velké varny kuchyně:**

Jedná se o snížený zavěšený SDK podhled na stávající konstrukci želbeton. žebrového stropu ve výšce 5 400 mm nad stávající podlahou, tj. ve výši spodní hrany ochozu kol velké varny kuchyně PNO.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis položky: | MJ | počet  MJ | cena za MJ | cena bez DPH | celk. |
| Tepelná izolace tl. 100 mm URSA,DECWOOL | m2 | 176 | 120,-/m2 | 21 120,- | 21 120,- |
| Tepelná izolace tl. 80 mm,URSA,DECWOOL | m2 | 176 | 110,-/m2 | 19 360,- | 19 360,- |
| Pomocná k-ce pro tep. izol + parozábranu | m2 | 176 | 150,-/m2 | 26 400,- | 26 400,- |
| Parozábrana + 15% přeložení | m2 | 203 | 60,-/m2 | 12 180,- | 12 180,- |
| SDK podhled D 112 RB – 12,5 mm | m2 | 176 | 680,-/m2 | 119 680,- | 119 680,- |
| Příplatek za zavěšení SDK podhl. – 2500 mm | m2 | 176 | 80,-/m2 | 14 080,- | 14 080,- |
| Doprava, přesun hmot, lešení a pomoc.k-ce | kompl. | 1 | 15 000,- | 15 000,- | 15 000,- |

|  |  |
| --- | --- |
| Celková cena bez DPH v Kč: | 227 820,- |
| DPH 21% v Kč: | 47 842,- |
| Celková cena s DPH v Kč: | 275 662,- |

Pozn.:

Fakturace s přenesenou daní! U tep. Izolace koef. Lambda 0,39-0,38 W/K°m2.

V Opavě, dne 23.4.2019 Jméno osoby jednající za firmu:

Vlček Petr

………………………………………………..

Podpis oprávněné osoby