**Seznam zařízení a jeho umístění**

**Ropovod Družba** délka 465 km 66 šachet a čerpacích stanic z Litvínova za slovenské hranice AŠ 25.

Počet zařízení MaR na opravu a servis:

1. **10ks** hladinoměrů VEGAPULS 61

(PC26, 2x PC27, 3x PC28, 2x PC29, šachty 14,03 a 15,17)

**CTR** **Nelahozeves**

Počet zařízení MaR na kontrolu, opravu, servis a metrologické úkony:

1. **16ks** hladinoměrů VEGAPULS 61- 62
2. **17ks** bilančních hladinoměrů ENRAF 854
3. **18ks** bilančních teploměrů ENRAF VITO
4. **16ks** bilančních vysílačů tlaku pro výpočet hustoty
5. **16ks** digitálních ukazatelů ENRAF FDI 877

Bilanční Řídicí systém Entis

1. **2ks** Centrální počítač ENTIS velín CTR
2. **2ks** CIU 888 SERVER
3. **1ks** Monitor ENTIS
4. **1ks** Tiskárna ENTIS