*Příloha* č. *I servisní smlouvy č.WCZ 00063*

**Soupis komponent kamerového systému CCTV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Povodí Odry s.p.**  **. .** | | | | | |
| Lokal**i**ta 'Označení 'Zařízení | | | ks Typ | | Umístění |
| VHD Ostrava | DVS 1 | Digitální video systém | 1 | PKE NVR DVS Kompakt + klávesnice, myš, Joystick | Dispečink |
| M1 | Monitor | 1 | LCD 24", NEC EA243WM LED | Dispečink |
|  |  |  |  |  |
| Vodní dílo Vyšní Lhoty | K1 | PELCO | 1 | ES31 CBW24-5W-X DN, 24x, 0,0005Lux, 230V AC | stožár nad jezem |
| K2 | PELCO | 1 | ES31 CBW24-5W-X DN, 24x, 0,0005Lux, 230V AC | stožár u Limnigrafu |
| DVS 2 | Digitální video systém | 1 | PKE NVR DVS Kompakt + klávesnice, myš, Joystick | Domek jezného, kancelář |
| M2 | Monitor | 1 | LCD 24", NEC EA243WM LED | Domek jezného v RD1 |
| RK1 |  |  | Rozvaděč kamerový | Pod kamerou na stožáru nad jezem |
| RD1 |  |  | UPS 1500VA | Domek jezného |
| RD3 |  |  | UPS 1500VA, media konvertory AXIS M7001 | Domek limnigrafu |
| LED | Reflektor | 1 | LED reflektor 10W | Na strojovně hráze |
|  |  |  |  |  |
| Vodní dílo Žermanice | K3 | PELCO | 1 | ES31 CBW24-5W-X DN, 24x, 0,0005Lux, 230V AC | Na stožáru u hráze |
| K4 | PELCO | 1 | ES31 CBW24-5W-X DN, 24x, 0,0005Lux, 230V AC | Objekt u vývaru |
| DVS 3 | Digitální video systém | 1 | PKE NVR DVS Kompakt + klávesnice, myš, Joystick | Domek hrázného v RD/b |
| M3 | Monitor | 1 | LCD 24', NEC EA243WM LED | Domek hrázného, kancelář |
| RD1a |  | 1 | UPS 600VA, mediakonvertor EKI - 7758F | Domek hrázného |
| RD1b |  | 1 | UPS 1500VA | Domek hrázného |
| RD5 |  | 1 | UPS 1500VA, media konvertory AXIS M7001 | Strojovna pod hrází |
| RK1 |  | 1 | Rozvaděč kamerový | Pod kamerou na stožár u hráze |
| LED | Reflektor | 1 | LED reflektor 10W | Pod korunou hráze |
|  |  |  |  |  |
| Vodní dílo Těrlicko | K5 | PELCO | 1 | ES31 CBW24-5W-X DN, 24x, 0,0005Lux, 230V AC | Stožár u hráze |
| K6 | PELCO | 1 | ES31 CBW24-5W-X ON, 24x, 0,0005Lux, 230V AC | Objekt u vývaru |
| DVS 4 | Digitálni video systém | 1 | PKE NVR DVS Kompakt + klávesnice, myš, Joystick | Domek hrázného v RD1a |
| M4 | Monitor | 1 | LCD 24", NEC EA243WM LED | Domek hrázného, kancelář |
| RD1a |  | 1 | UPS 1500 VA | Domek hrázného |
| RK1 |  | 1 | Rozvaděč kamerový | Pod stožárem nad hrázi |
| RK2 |  | 1 | Rozvaděč kamerový | V objektu OKD u vývaru |
| RD2b |  | 1 | Media konvertor, UPS 1500VA | V hrázi, levý břeh |
| RD4 |  | 1 | Media konvertor, UPS 1500VA | V rozvodně u elektrodílny |
| LED | Reflektor | 1 | LED reflektor 10W | Na objektu OKD u vývaru |
|  |  |  |  |  |
| Vodní dílo Olešná | K7 | PELCO | 1 | ES31 CBW24-5W-X DN, 24x, 0,0005Lux, 230V AC | Na stěně domku hrázného |
| K8 | PELCO | 1 | ES31 CBW24-5W-X DN, 24x, 0,0005Lux, 230V AC | Na stožáru u vývaru |
| DVS 5 | Digitální video systém | 1 | PKE NVR DVS Kompakt + klavesnice, myš, Joystick | Domek hrázného v RO1 |
| M5 | Monitor | 1 | LCD 24", NEC EA243WM LED | Domek hrázného, kancelář |
| RK2 |  | 1 | Rozvaděč kamerový | Pod kamerou na stožár u vývaru |
| RD1 |  | 1 | UPS 1500VA, media konvertory AXIS M7001 | Domek hrázného, půda |
| RD2 |  | 1 | UPS 1500VA, mediakonvertor EKI - 7758F | Domek hrázného, kancelář |
| LED | Reflektor | 1 | LED reflektor 10W | Na stožáru u vývaru |
|  |  |  |  |  |
| Vodní dílo Kružberk  ., | K9 | PELCO | 1 | ES31 CBW24-5W-X ON, 24x, 0,0005Lux, 230V AC | Na stožáru na hrázi |
| K10 | PELCO | 1 | ES31 CBW24-5W-X DN, 24x, 0,0005Lux, 230V AC | Na stožáru u vývaru |
| DVS 6 | Digitálni video systém | 1 | PKE NVR DVS Kompakt + klávesnice, myš, Joystick | Domek hrázného v RD |
| M6 | Monitor | 1 | LCD 24", NEC EA243WM LED | Domek hrázného, kancelář |
| RK1 |  | **1** | Rozvaděč kamerový | Pod kamerou na stožáru u hráze |
| RK2 |  | 1 | Rozvaděč kamerový | Pod kamerou na stožár u vývaru |
| RD01 |  | 1 | UPS 500VA+Bateriový box | Domek hrázného, kancelář |
| LED | Reflektor | 1 | LED reflektor 10W | Pod korunou hráze |
|  |  |  |  |  |
| Vodní dílo Slezská Harta | K11 | PELCO | 1 | ES31 CBW24-5W-X DN, 24x, 0,0005Lux, 230V AC | Na stožáru na hrázi |
| K12 | PELCO | 1 | ES31 CBW24-5W-X ON, 24x, 0,0005Lux, 230V AC | Na stožáru u vývaru |
| K15 | původní otočná | 1 |  | Na stožáru u mola |
| K16 | Původní pevná | 1 |  | Na stožáru u skluzu |
| DVS 7 | Digitální video systém | 1 | PKE NVR DVS Kompakt + klávesnice, myš, Joystick | Správní budova, kancelář v RD |
| M7 | Monitor | 1 | LCD 24", NEC EA243WM LED | Správní budova, kancelář |
| RK2 |  | 1 | Rozvaděč kamerový | Pod kamerou na stožár u vývaru |
| RVG4 |  |  | Media konvertory AXIS M7001 | Správní budova, garáž |
| RD |  |  | UPS 500VA+Bateriový box | Správní budova, kancelář 2NP |
| RD1 |  |  | Media konvertor RD1 | Objekt elektrárny u vývaru |
| LED | Reflektor | 1 | LED reflektor 10W | Na ochozu ventilové věže |
|  |  |  |  |  |
| Vodní dílo Morávka | K13 | PELCO | 1 | ES31 CBW24-5W-X ON, 24x, 0,0005Lux, 230V AC | Na stožáru, na hrázi |
| K14 | PELCO | 1 | ES31 CBW24-5W-X DN, 24x, 0,0005Lux, 230V AC | Na stožáru u vývaru |
| K17 | původní otočná | 1 |  | Na stožáru, levý břeh |
| K18 | Původní pevná | 1 |  | Na stožáru u vývaru |
| DVS 8 | Digitálni video systém | 1 | PKE NVR DVS Kompakt + klávesnice, myš, Joystick | Domek hrázného, kancelář v RD |
| M8 | Monitor | 1 | LCD 24", NEC EA243WM LED | Domek hrázného, kancelář |
| RD |  | 1 | UPS 500VA+Bateriový box, Media kanu. TP-Linky | Domek hrázného, kancelář |
| KS2 |  | 1 | Media konvertory, | V hrázi, pravý břeh, nahoře |
| KS3 |  | 1 | Media konvertory, UPS 600VA | Na stožáru, levý břeh |
| KS4 |  | 1 | Media konvertory, UPS 600VA | V hrázi, dole u vývaru |
| LED | Reflektor | 1 | LED reflektor 10W | Na stožáru pravý břeh |
|  |  |  |  |  |