**O B J E D N Á V K A (S M L O U V A)**

Číslo objednatele: **06EU-004273** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: xxxxxxxxxxxxxx

ISPROFIN: 5321510007.9259.1886 (uvádějte při fakturaci)

**I/19 Spálené Poříčí, most přes Bradavu ev. č. 19-009**

**Diagnostika vozovky na objízdné trase**

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 20001-15937031/0710

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

Obchodní jméno: INSET s.r.o.

Adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

IČO: 03579727

DIČ: CZ03579727

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tato objednávka - smlouva Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

**Kontaktní osoba Objednatele: Ladislava Martínková, tel. 377 333 761**

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Záruční lhůta:** dle Občanského zákoníku

**Objednáváme u Vás:** diagnostiku vozovky na objízdné trase

**Lhůta pro dodání či termín dodání: závěrečná zpráva do 15.06.2019**

**Celková hodnota objednávky v Kč:**

**Cena bez DPH: 183 600,- Kč**

**DPH 21%: 38 556,- Kč**

**Cena celkem s DPH: 222 156,- Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [ladislava.martinkova@rsd.cz](mailto:ladislava.martinkova@rsd.cz) . V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

|  |  |
| --- | --- |
| V Plzni dne 20-05-2019 | V Praze dne 20.5.2019 |
| Za Objednatele: | Za Dodavatele: |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Příloha č. 1 - Specifikace služeb**    Na základě probíhajícího zpracování dokumentace PDPS vyvstal požadavek na zpracování diagnostického průzkumu vozovky na objízdné trase – komunikace III/17711 v délce cca 2. 250 m. V této lokalitě bude provedeno georadarové měření dvěma anténními systémy 750 a 450 MHZ ve dvou podélných profilech. Po vyhodnocení georadaru budou na 8 místech vozovky provedeny jádrové vývrty s dokumentací konstrukčních vrstev a zemin zemní pláně a jejich zhodnocení (zatřídění).  **Počet paré:** 4 x na CD a 4 x v tištěné podobě |  |

**Soupis prací:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III/17711 Spálené Poříčí** | jednotka | délka | | počet opakování | Počet jednotek | celkem |
| Georadar 750 a 450 MHz |  |  | |  |  | 0,00 |
| Vrt jádrový do cca 50 cm s dokumentací a se zapravením |  |  | |  |  | 0,00 |
| Zpracování a vyhodnocení |  |  | |  |  | 0,00 |
| **CELKEM bez DPH** |  | | **0,00** | | | |

**Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III/17711 Spálené Poříčí** | jedn. cena (Kč) | jednotka | délka | počet opakování | celkem |
| Georadar 750 a 450 MHz |  |  |  |  |  |
| Vrt jádrový do cca 50 cm s dokumentací a se zapravením |  |  |  |  |  |
| Zpracování a vyhodnocení |  |  |  |  |  |
| **CELKEM bez DPH** |  |  |  |  | **183 600 Kč** |