|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REKONSTRUKCE A VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH UČEBEN VČETNĚ ZÁZEMÍ HUSOVA 9, V OBJEKTU STŘEDNÍ ŠKOLY OBCHODNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY | | | |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **5a - Elektromontáže- etapa1** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 16.04.2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | STŘEDNÍ OBCHODNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 60823020 |  |
|  |  | Roman Kučera,Strádova 1725/37,370 07 České Budějovice | | | | DIČ: | CZ6908271249 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | ING.JINDŘICH VANIŠ | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **1 283 227,97** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 1 283 227,97 |  |  | 21,00% | 269 477,87 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **1 552 705,84** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REKONSTRUKCE A VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH UČEBEN VČETNĚ ZÁZEMÍ HUSOVA 9, V OBJEKTU STŘEDNÍ ŠKOLY OBCHODNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY | | | |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **5a - Elektromontáže- etapa1** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 16.04.2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | STŘEDNÍ OBCHODNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA |  |  | Projektant: | ING.JINDŘICH VANIŠ |  |
| Uchazeč: | | | Roman Kučera,Strádova 1725/37,370 07 České Budějovice | |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady stavby celkem** | | | |  |  |  | **1 283 227,97** |  |
|  | HSV - HSV | |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 1 283 227,97 |  |
|  | 751 - ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY | | |  |  |  | 285 843,00 |  |
|  | 752 - MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY | | |  |  |  | 381 591,53 |  |
|  | 753 - DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud | | |  |  |  | 177 128,75 |  |
|  | 754 - SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1 | | |  |  |  | 79 512,50 |  |
|  | 755 - SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2 | | |  |  |  | 56 900,00 |  |
|  | 756 - SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3 | | |  |  |  | 37 525,00 |  |
|  | 758 - ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY | | |  |  |  | 99 793,00 |  |
|  | 759 - MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY | | |  |  |  | 142 834,19 |  |
|  | 757 - Ostatní | |  |  |  |  | 22 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REKONSTRUKCE A VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH UČEBEN VČETNĚ ZÁZEMÍ HUSOVA 9, V OBJEKTU STŘEDNÍ ŠKOLY OBCHODNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY | | | |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **5a - Elektromontáže- etapa1** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 16.04.2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | STŘEDNÍ OBCHODNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA |  |  | Projektant: | ING.JINDŘICH VANIŠ |  |
| Uchazeč: | | | Roman Kučera,Strádova 1725/37,370 07 České Budějovice | |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **1 283 227,97** |  |
|  | D | HSV | HSV |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1 283 227,97 |  |
|  | D | 751 | ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  | 285 843,00 |  |
| 1 | K | 741 13-2136 | ukončení kabelu 4x50mm2 | ks | 2,000 | 100,00 | 200,00 |  |
| 2 | K | 741 13-2146 | ukončení kabelu 5x6mm2 | ks | 6,000 | 100,00 | 600,00 |  |
| 3 | K | 741 13-2145 | ukončení kabelu 5x2,5mm2 | ks | 4,000 | 62,50 | 250,00 |  |
| 4 | K | 741 13-2145.1 | ukončení kabelu 5x1,5mm2 | ks | 6,000 | 62,50 | 375,00 |  |
| 5 | K | 741 13-2103 | ukončení kabelu 3x2,5mm2 | ks | 101,000 | 56,25 | 5 681,25 |  |
| 6 | K | 741 13-2103.1 | ukončení kabelu 3x1,5mm2 | ks | 16,000 | 56,25 | 900,00 |  |
| 7 | K | 741 13-2151 | ukončení kabelu 7x1,5mm2 | ks | 6,000 | 100,00 | 600,00 |  |
| 8 | K | 741 13-2128 | ukončení kabelu 4x1mm2 | ks | 4,000 | 56,25 | 225,00 |  |
| 9 | K | 741 11-0042 | elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm | m | 669,000 | 37,50 | 25 087,50 |  |
| 10 | K | 741 11-0513 | parapatní kabelový kanál | m | 120,000 | 150,00 | 18 000,00 |  |
| 11 | K | 741 11-0511 | lišta plastová elektroinstalační s víčkem, šířka do 60mm | m | 498,000 | 56,25 | 28 012,50 |  |
| 12 | K | 741 11-1002 | podlahová přístrojová krabice pro min. 8 přístrojů | ks | 7,000 | 1 250,00 | 8 750,00 |  |
| 13 | K | 741 12-2631 | 1-CYKY-J 4x50mm2 | m | 49,000 | 43,75 | 2 143,75 |  |
| 14 | K | 741 12-2032 | CYKY-J 5x6mm2 | m | 72,000 | 31,25 | 2 250,00 |  |
| 15 | K | 741 12-2031 | CYKY-J 5x2,5mm2 | m | 65,000 | 25,00 | 1 625,00 |  |
| 16 | K | 741 12-2031.1 | CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 505,000 | 25,00 | 12 625,00 |  |
| 17 | K | 741 12-2016 | CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 1 557,000 | 25,00 | 38 925,00 |  |
| 18 | K | 741 12-2015 | CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 617,000 | 25,00 | 15 425,00 |  |
| 19 | K | 741 12-2015.1 | CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 287,000 | 25,00 | 7 175,00 |  |
| 20 | K | 741 12-2021 | JYTY 4x1mm2 | m | 106,000 | 25,00 | 2 650,00 |  |
| 21 | K | 741 12-0501 | H07RN-F 5x6mm2 | m | 16,000 | 31,25 | 500,00 |  |
| 22 | K | 741 12-0501.1 | H07RN-F 5x2,5mm2 | m | 3,000 | 25,00 | 75,00 |  |
| 23 | K | 741 12-2001 | H07V-U 6mm2 zž (CY) | m | 264,000 | 25,00 | 6 600,00 |  |
| 24 | K | 741 12-2002 | H07V-U 16mm2 zž (CY) | m | 86,000 | 25,00 | 2 150,00 |  |
| 25 | K | 741 11-2061 | krabice KP67/2 | ks | 228,000 | 31,25 | 7 125,00 |  |
| 26 | K | 741 11-2101 | krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem | ks | 7,000 | 75,00 | 525,00 |  |
| 27 | K | 741 11-2104 | krabice KO125 | ks | 3,000 | 93,75 | 281,25 |  |
| 28 | K | 741 31-3042 | zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž, přepěťová ochrana D | ks | 31,000 | 100,00 | 3 100,00 |  |
| 29 | K | 741 31-3042.1 | zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž | ks | 118,000 | 100,00 | 11 800,00 |  |
| 30 | K | 741 31-3042.2 | zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž, IP44 | ks | 5,000 | 100,00 | 500,00 |  |
| 31 | K | 741 31-0201 | spínač pod omítku, řazení 1 | ks | 14,000 | 56,25 | 787,50 |  |
| 32 | K | 741 31-0231 | spínač pod omítku, řazení 5 | ks | 4,000 | 56,25 | 225,00 |  |
| 33 | K | 741 31-0231.1 | spínač pod omítku, řazení 5, IP44 | ks | 1,000 | 93,75 | 93,75 |  |
| 34 | K | 741 31-0232 | spínač pod omítku, řazení 6 | ks | 6,000 | 56,25 | 337,50 |  |
| 35 | K | 741 31-0232.1 | spínač pod omítku, řazení 6, IP44 | ks | 2,000 | 93,75 | 187,50 |  |
| 36 | K | 741 31-0239 | spínač pod omítku, řazení 7 | ks | 4,000 | 56,25 | 225,00 |  |
| 37 | K | 741 31-0212 | spínač pod omítku, řazení 1/0 | ks | 6,000 | 56,25 | 337,50 |  |
| 38 | K | 741 31-0412 | spínač třípólový, nástěnný, IP44, 25A | ks | 3,000 | 287,50 | 862,50 |  |
| 39 | K | 741 37-2061 | montáž svítidla s LED zdrojem | ks | 92,000 | 312,50 | 28 750,00 |  |
| 40 | K | 741 37-1002 | montáž nouzového svítidla | ks | 16,000 | 312,50 | 5 000,00 |  |
| 41 | K | 460 69-0031 | osazení hmoždinky HM8 | ks | 920,000 | 10,00 | 9 200,00 |  |
| 42 | K | 741 11-2104.2 | ekvipotenciální přípojnice (svorkovnice pospojení) MET | ks | 3,000 | 400,00 | 1 200,00 |  |
| 43 | K | 741 21-0002 | montáž ocep. rozvodnic do 50kg | ks | 3,000 | 437,50 | 1 312,50 |  |
| 44 | K | 998 74-1102 | přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m | t | 2,000 | 3 750,00 | 7 500,00 |  |
| 45 | K | K103 | zednické a začišťovací práce včetně materiálu | h | 42,000 | 309,00 | 12 978,00 |  |
| 46 | K | K104 | demontáž stávající elektroinstalace | h | 36,000 | 250,00 | 9 000,00 |  |
| 47 | K | K105 | ekologická likvidace demontovaného materiálu | t | 1,500 | 2 460,00 | 3 690,00 |  |
|  | D | 752 | MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  | 381 591,53 |  |
| 48 | K | K106 | parapatní kabelový kanál pro vedení kabelů, s přepážkou, vhodný pro umístění přístrojů | m | 120,000 | 325,00 | 39 000,00 |  |
| 49 | K | K107 | elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm | m | 669,000 | 20,00 | 13 380,00 |  |
| 50 | K | K108 | lišta plastová elektroinstalační s víčkem, šířka do 60mm | m | 498,000 | 56,25 | 28 012,50 |  |
| 51 | K | K110 | podlahová přístrojová krabice pro min. 8 přístrojů | ks | 17,000 | 5 250,00 | 89 250,00 |  |
| 52 | K | K111 | 1-CYKY-J 4x50mm2 | m | 49,000 | 637,50 | 31 237,50 |  |
| 53 | K | K117 | CYKY-J 5x6mm2 | m | 72,000 | 107,50 | 7 740,00 |  |
| 54 | K | K112 | CYKY-J 5x2,5mm2 | m | 65,000 | 45,00 | 2 925,00 |  |
| 55 | K | K113 | CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 505,000 | 27,50 | 13 887,50 |  |
| 56 | K | K114 | CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 1 557,000 | 26,25 | 40 871,25 |  |
| 57 | K | K115 | CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 617,000 | 16,25 | 10 026,25 |  |
| 58 | K | K116 | CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 287,000 | 16,25 | 4 663,75 |  |
| 59 | K | K118 | JYTY 4x1mm2 | m | 106,000 | 17,88 | 1 894,75 |  |
| 60 | K | K127 | H07RN-F 5x6mm2 | m | 16,000 | 142,50 | 2 280,00 |  |
| 61 | K | K119 | H07RN-F 5x2,5mm2 | m | 3,000 | 62,50 | 187,50 |  |
| 62 | K | K120 | H07V-U 6mm2 zž (CY) | m | 264,000 | 20,63 | 5 445,00 |  |
| 63 | K | K121 | H07V-U 16mm2 zž (CY) | m | 86,000 | 52,50 | 4 515,00 |  |
| 64 | K | K122 | krabice KP67/2 | ks | 228,000 | 43,75 | 9 975,00 |  |
| 65 | K | K123 | krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem | ks | 7,000 | 7,50 | 52,50 |  |
| 66 | K | K124 | krabice KO125 | ks | 3,000 | 90,00 | 270,00 |  |
| 67 | K | K125 | zásuvka 230V/16A 2P+Z, přepěťová ochrana D | ks | 31,000 | 1 062,50 | 32 937,50 |  |
| 68 | K | K126 | zásuvka 230V/16A 2P+Z | ks | 118,000 | 193,75 | 22 862,50 |  |
| 69 | K | K130 | zásuvka 230V/16A 2P+Z, IP44 | ks | 5,000 | 231,25 | 1 156,25 |  |
| 70 | K | K128 | spínač pod omítku, řazení 1 | ks | 14,000 | 175,00 | 2 450,00 |  |
| 71 | K | K129 | spínač pod omítku, řazení 5 | ks | 4,000 | 231,25 | 925,00 |  |
| 72 | K | K132 | spínač pod omítku, řazení 5, IP44 | ks | 1,000 | 240,00 | 240,00 |  |
| 73 | K | K131 | spínač pod omítku, řazení 6 | ks | 6,000 | 181,25 | 1 087,50 |  |
| 74 | K | K133 | spínač pod omítku, řazení 6, IP44 | ks | 2,000 | 232,50 | 465,00 |  |
| 75 | K | K135 | spínač pod omítku, řazení 7 | ks | 4,000 | 248,75 | 995,00 |  |
| 76 | K | K134 | spínač pod omítku, řazení 1/0 | ks | 6,000 | 188,75 | 1 132,50 |  |
| 77 | K | K139 | spínač třípólový, nástěnný, IP44, 25A | ks | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 |  |
| 78 | K | K136 | hmoždinka HM8 | ks | 920,000 | 1,25 | 1 150,00 |  |
| 79 | K | K137 | vrut 3,5x35 | ks | 920,000 | 1,25 | 1 150,00 |  |
| 80 | K | K138 | ekvipotenciální svorkovnice (svorkovnice pospojení) | ks | 3,000 | 562,50 | 1 687,50 |  |
| 81 | K | K140 | 3% podružný materiál | % | 1,500 | 3 759,52 | 5 639,28 |  |
|  | D | 753 | DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud |  |  |  | 177 128,75 |  |
| 82 | K | K143 | Svítidlo A | ks | 56,000 | 1 462,50 | 81 900,00 |  |
| 83 | K | K144 | Svítidlo A+I | ks | 11,000 | 3 550,00 | 39 050,00 |  |
| 84 | K | K145 | Svítidlo B | ks | 11,000 | 1 318,75 | 14 506,25 |  |
| 85 | K | K141 | Svítidlo C | ks | 3,000 | 1 462,50 | 4 387,50 |  |
| 86 | K | K142 | Svítidlo C+I | ks | 1,000 | 3 550,00 | 3 550,00 |  |
| 87 | K | K146 | Svítidlo D | ks | 3,000 | 1 318,75 | 3 956,25 |  |
| 88 | K | K147 | Svítidlo D+I | ks | 1,000 | 3 431,25 | 3 431,25 |  |
| 89 | K | K150 | Svítidlo T | ks | 6,000 | 1 537,50 | 9 225,00 |  |
| 90 | K | K148 | Svítidlo N | ks | 18,000 | 951,25 | 17 122,50 |  |
|  | D | 754 | SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1 |  |  |  | 79 512,50 |  |
| 91 | K | K149 | Ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž pro minimélně 216 TE modulů, IP30, In=125A | ks | 1,000 | 10 750,00 | 10 750,00 |  |
| 92 | K | K152 | Vypínač 80/3 | ks | 1,000 | 1 187,50 | 1 187,50 |  |
| 93 | K | K153 | Svodič bleskového proudu a přepětí, třípólový, TN-C; výkonové jiskřiště + varistor; Iimp=25kA; In=30kA(8/20); Imax=60kA(8/20) | ks | 1,000 | 5 850,00 | 5 850,00 |  |
| 94 | K | K154 | pojistkový odpojovač svodiče bleskového proudu 3/80A | ks | 1,000 | 1 062,50 | 1 062,50 |  |
| 95 | K | K155 | pojistková vložka 80A gL/gG | ks | 3,000 | 25,00 | 75,00 |  |
| 96 | K | K156 | jistič C32/3 10kA | ks | 5,000 | 812,50 | 4 062,50 |  |
| 97 | K | K157 | jistič C40/3 10kA | ks | 1,000 | 1 062,50 | 1 062,50 |  |
| 98 | K | K158 | jistič B16/3 10kA | ks | 2,000 | 562,50 | 1 125,00 |  |
| 99 | K | K160 | jistič B13/1 10kA | ks | 2,000 | 150,00 | 300,00 |  |
| 100 | K | K159 | jistič C16/1 10kA | ks | 1,000 | 162,50 | 162,50 |  |
| 101 | K | 228 | jistič B10/1 10kA | ks | 2,000 | 150,00 | 300,00 |  |
| 102 | K | K163 | jistič B50/3 10kA | ks | 1,000 | 1 437,50 | 1 437,50 |  |
| 103 | K | K165 | jistič B25/3 10kA | ks | 3,000 | 562,50 | 1 687,50 |  |
| 104 | K | K162 | instalační stykač 230V/25A 3xNO | ks | 2,000 | 650,00 | 1 300,00 |  |
| 105 | K | K168 | impulsní relé 230V/10A | ks | 2,000 | 612,50 | 1 225,00 |  |
| 106 | K | K164 | jistič B2/1 10kA | ks | 1,000 | 225,00 | 225,00 |  |
| 107 | K | K169 | řídící jednotka vyhřívání svodů | ks | 1,000 | 8 125,00 | 8 125,00 |  |
| 108 | K | K166 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | ks | 4,000 | 1 275,00 | 5 100,00 |  |
| 109 | K | K167 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA | ks | 19,000 | 1 275,00 | 24 225,00 |  |
| 110 | K | K170 | propojovací lišta 3L-1000mm / 16C | ks | 4,000 | 625,00 | 2 500,00 |  |
| 111 | K | K171 | propojovací a podružný materiál | sada | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| 112 | K | K172 | montáž rozvaděče | ks | 1,000 | 6 250,00 | 6 250,00 |  |
|  | D | 755 | SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2 |  |  |  | 56 900,00 |  |
| 113 | K | K173 | Ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž pro minimélně 168 TE modulů, IP30, In=125A | ks | 1,000 | 9 562,50 | 9 562,50 |  |
| 114 | K | K177 | Vypínač 40/3 | ks | 1,000 | 687,50 | 687,50 |  |
| 115 | K | K178 | svodič přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+0; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA; | ks | 1,000 | 5 625,00 | 5 625,00 |  |
| 116 | K | K166 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | ks | 2,000 | 1 275,00 | 2 550,00 |  |
| 117 | K | K167 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA | ks | 24,000 | 1 275,00 | 30 600,00 |  |
| 118 | K | K174 | propojovací lišta 3L-1000mm / 10C | ks | 2,000 | 625,00 | 1 250,00 |  |
| 119 | K | K175 | propojovací a podružný materiál | sada | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 120 | K | K176 | montáž rozvaděče | ks | 1,000 | 5 625,00 | 5 625,00 |  |
|  | D | 756 | SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3 |  |  |  | 37 525,00 |  |
| 121 | K | K179 | Ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž pro minimélně 96 TE modulů, IP30, In=125A | ks | 1,000 | 5 700,00 | 5 700,00 |  |
| 122 | K | K177 | Vypínač 40/3 | ks | 1,000 | 687,50 | 687,50 |  |
| 123 | K | K178 | svodič přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+0; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA; | ks | 1,000 | 5 625,00 | 5 625,00 |  |
| 124 | K | K166 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | ks | 2,000 | 1 275,00 | 2 550,00 |  |
| 125 | K | K167 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA | ks | 11,000 | 1 275,00 | 14 025,00 |  |
| 126 | K | K247 | jistič B16/1 10kA | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |  |
| 127 | K | K164 | jistič B2/1 10kA | ks | 1,000 | 225,00 | 225,00 |  |
| 128 | K | K248 | instalační relé 230V/20A 1xNO | ks | 1,000 | 687,50 | 687,50 |  |
| 129 | K | K174 | propojovací lišta 3L-1000mm / 10C | ks | 2,000 | 625,00 | 1 250,00 |  |
| 130 | K | K175 | propojovací a podružný materiál | sada | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 131 | K | K180 | montáž rozvaděče | ks | 1,000 | 5 625,00 | 5 625,00 |  |
|  | D | 758 | ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY | |  |  | 99 793,00 |  |
| 137 | K | 742 12-1001.3 | UTP Cat 6A vnitřní | m | 52,000 | 28,70 | 1 492,40 |  |
| 138 | K | 742 12-1001 | UTP Cat 5e vnitřní | m | 1 376,000 | 24,00 | 33 024,00 |  |
| 139 | K | 742 12-1001.1 | HDMI kabel | m | 32,000 | 26,00 | 832,00 |  |
| 140 | K | 742 12-1001.2 | USB kabel | m | 32,000 | 38,10 | 1 219,20 |  |
| 141 | K | 742 11-0001.1 | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 29mm | m | 705,000 | 24,00 | 16 920,00 |  |
| 142 | K | 742 12-2001 | ukončení kabelu UTP/STP Cat6 v rozvaděči | ks | 1,000 | 42,00 | 42,00 |  |
| 143 | K | 742 12-2001.2 | ukončení kabelu UTP/STP Cat5 v rozvaděči | ks | 50,000 | 40,00 | 2 000,00 |  |
| 144 | K | 742 33-0041 | zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT5e, nosná maska, kryt zásuvky | ks | 24,000 | 363,00 | 8 712,00 |  |
| 145 | K | 742 33-0042 | zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT5e, nosná maska, kryt zásuvky | ks | 13,000 | 407,00 | 5 291,00 |  |
| 146 | K | 741 11-2061 | krabice KP67/2 | ks | 47,000 | 29,50 | 1 386,50 |  |
| 147 | K | 742 12-1001.4 | optický kabel 12vl. MM 50/125 | m | 143,000 | 25,30 | 3 617,90 |  |
| 148 | K | 742 33-0001 | montáž racku 19" do 20U | ks | 1,000 | 2 120,00 | 2 120,00 |  |
| 149 | K | 742 33-0003 | montáž optického nástěnného rozvaděče | ks | 1,000 | 600,00 | 600,00 |  |
| 150 | K | 742 33-0011.1 | Switch 48 port 19" | ks | 1,000 | 480,00 | 480,00 |  |
| 151 | K | 742 33-0024 | patch panel 19" Cat5e, 24-port RJ45, UTP, kovový - montáž do racku | ks | 2,000 | 560,00 | 1 120,00 |  |
| 152 | K | 742 33-0023 | vyvazovací lišta 1U | ks | 2,000 | 98,00 | 196,00 |  |
| 153 | K | 742 33-0026 | montáž panelu pro 24x optický konektor včetně vany | ks | 1,000 | 180,00 | 180,00 |  |
| 154 | K | 742 33-0027 | montáž modulu 6x optický konektor | ks | 2,000 | 160,00 | 320,00 |  |
| 155 | K | 742 33-0028 | montáž konektoru MM | ks | 12,000 | 120,00 | 1 440,00 |  |
| 156 | K | 742 33-0031 | teplem smrštitelná ochrana sváru | ks | 12,000 | 58,00 | 696,00 |  |
| 157 | K | 742 33-0102 | měření optického kabelu, měření útlumu | ks | 12,000 | 160,00 | 1 920,00 |  |
| 158 | K | 742 33-0101 | měření metalického kabelu | ks | 50,000 | 130,00 | 6 500,00 |  |
| 159 | K | 998 74-2102 | přesun hmot pro slaboproud v objektech výšky 6-12m | t | 1,000 | 1 650,00 | 1 650,00 |  |
| 160 | K | K103 | zednické a začišťovací práce včetně materiálu | h | 26,000 | 309,00 | 8 034,00 |  |
|  | D | 759 | MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  | 142 834,19 |  |
| 161 | K | K186 | UTP Cat 6A vnitřní | m | 52,000 | 28,10 | 1 461,20 |  |
| 162 | K | K202 | UTP Cat 5e vnitřní | m | 1 376,000 | 26,60 | 36 601,60 |  |
| 163 | K | K203 | HDMI kabel kompletní 12m | ks | 2,000 | 860,00 | 1 720,00 |  |
| 164 | K | K187 | HDMI kabel kompletní 8m | ks | 1,000 | 252,00 | 252,00 |  |
| 165 | K | K205 | USB kabel kompletní 12m | ks | 2,000 | 431,00 | 862,00 |  |
| 166 | K | K188 | USB kabel kompletní 8m | ks | 1,000 | 386,00 | 386,00 |  |
| 167 | K | K207 | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 29mm | m | 705,000 | 41,70 | 29 398,50 |  |
| 168 | K | K208 | zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT5e, nosná maska, kryt zásuvky | ks | 24,000 | 240,00 | 5 760,00 |  |
| 169 | K | K209 | zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT5e, nosná maska, kryt zásuvky | ks | 13,000 | 344,00 | 4 472,00 |  |
| 170 | K | K122 | krabice KP67/2 | ks | 47,000 | 18,00 | 846,00 |  |
| 171 | K | K189 | konektor RJ45 Cat6A kovový | ks | 1,000 | 68,00 | 68,00 |  |
| 172 | K | K211 | konektor RJ45 Cat5e kovový | ks | 50,000 | 61,00 | 3 050,00 |  |
| 173 | K | K190 | rack 19" do 20U | ks | 1,000 | 1 960,00 | 1 960,00 |  |
| 174 | K | K191 | Switch 48 port 19" | ks | 1,000 | 2 150,00 | 2 150,00 |  |
| 175 | K | K214 | patch panel 19" CAT5e, 24-port RJ45, UTP, kovový - montáž do racku | ks | 2,000 | 1 895,00 | 3 790,00 |  |
| 176 | K | K215 | vyvazovací lišta 1U | ks | 2,000 | 229,00 | 458,00 |  |
| 177 | K | K216 | patch kabel UTP Cat5e | ks | 50,000 | 280,00 | 14 000,00 |  |
| 178 | K | K192 | optický kabel 12vl. MM 50/125 | m | 143,000 | 32,20 | 4 604,60 |  |
| 179 | K | K193 | Pigtail 50/125 | ks | 12,000 | 1 120,00 | 13 440,00 |  |
| 180 | K | K194 | optická vana | ks | 1,000 | 3 392,00 | 3 392,00 |  |
| 181 | K | K195 | optická kazeta | ks | 1,000 | 158,00 | 158,00 |  |
| 182 | K | K196 | trubička ochrany svaru | ks | 12,000 | 58,00 | 696,00 |  |
| 183 | K | K197 | spojka ST | ks | 12,000 | 33,00 | 396,00 |  |
| 184 | K | K198 | optický patchcord ST-LC 1m duplex | ks | 1,000 | 127,00 | 127,00 |  |
| 185 | K | K199 | optický patchcord ST-ST 1m duplex | ks | 1,000 | 132,00 | 132,00 |  |
| 186 | K | K201 | patch cord 0,5m | ks | 3,000 | 124,00 | 372,00 |  |
| 187 | K | K204 | optický modul | ks | 1,000 | 10 200,00 | 10 200,00 |  |
| 188 | K | K206 | 3% podružný materiál | % | 1,500 | 1 387,53 | 2 081,29 |  |
|  | D | 757 | Ostatní |  |  |  | 22 100,00 |  |
| 132 | K | K181 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% | kpl | 1,000 | 2 250,00 | 2 250,00 |  |
| 133 | K | K182 | VÝCH. REVIZE | kpl | 1,000 | 6 750,00 | 6 750,00 |  |
| 134 | K | K183 | PPV 1% | kpl | 1,000 | 3 600,00 | 3 600,00 |  |
| 135 | K | K184 | DOPRAVA 3,6% | kpl | 1,000 | 5 750,00 | 5 750,00 |  |
| 136 | K | K185 | PŘESUN 1% | kpl | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |