DC Computers s.r.o., Za Ženskými domovy 124/3, 150 00 Praha 5, tel: 251 513 034, email: *info@dccomp.cz*

IČO: 25680781 DIČ: CZ25680781,

zapsáno u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 60668, Banka: KB 19-8786440257/0100

DC Computers



[www.dccornp.cz](http://www.dccornp.cz)

V Praze dne: 143.2019

Věc: Nabídka přístupových bodů pro „Rozšíření WiFí sítě v areálu školy SOS Drtinová"

1. Identifikace uchazeče

Název společnosti: Adresa:

Spisová značka:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

DC Computers s.r.o.

Za Ženskými domovy 124/3, 150 00 Praha 5

Městský soud Praha, oddíl C, vložka 60668

25680781

CZ 25680781

KB Praha, č. účtu: 19-8786440257/0100

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

Tel: 251 513 034 Fax: 257 310 911 E-mail: info@dccomp.cz

Jména osob, které jsou zmocněny jednat s objednatelem ve věcech nabídky a rozsah jejich
oprávnění: Ing. Petr Bořánek, jednatel společností

Společnost DC Computers s.r.o. vznikla na podzim roku 1998 se specializací na výstavbu počítačových sítí a jejich outsourcing. Na základě zkušeností načerpaných z více než desetileté existence společnosti nabízíme svým zákazníkům široké spektrum služeb v oblasti výpočetní techniky. Komplexní nabídky řešení „na klíč" vždy vycházejí z důkladné analýzy současného stavu, budoucích potřeb a cílů našich zákazníků.

Naše společnost se specializuje na komplexní instalace značkových metalických i optických rozvodů včetně datových rozvaděčů. Dodáváme zejména systémy a kabeláže od renomovaných výrobců Reichle & De-Massari a Samsung. Díky bohatým zkušenostem, doloženými certifikací švýcarského výrobce Reichle & De-Massari, vytváříme datové spoje na nejvyšší úrovni. Kromě zmíněných systémů provádíme dále instalace kabeláží kategorie 7 pro nejvyšší přenosové rychlosti od výrobce Siemon. Vybudované kabeláže zakončujeme v datových rozvaděčích Conteg.

Další naší specializací je projekce, dodávka, konfigurace a nastavení aktivních síťových prvků, které svými funkcemi umožňují nadstandardní síťové služby. Specializujeme se na switche, routery a bezdrátové prvky značky HP, Ruckus Wireless a DCN, „Bezpečnostní brány" Cyberoam, WatchGuard a



DC Computers

poštovní servery Fortinet. Certifikace techniků a pravidelné proškolování je zárukou efektivního nasazení aktivních prvků. Uvedené portfolio značek umožňuje najít řešení přesně podle potřeb zákazníka.

V rámci služeb nabízíme komplexní správu výpočetní techniky, a to přímo u zákazníka. Podle přání sestavíme a nakonfigurujeme potřebnou výpočetní techniku, zakomponujeme jí přímo do firemního systému, následně se postaráme o její údržbu, modernizaci a potřebný servis. Postaráme se nejen o hardware, nýbrž také o aktualizace instalovaného software a zabezpečení antivirovými programy. U serverů zajistíme potřebnou běžnou údržbu včetně kompletního zálohování dat.

Naše nejvýznamnější reference v těchto oblastech jsou:

J Národní divadlo

S AiP Beroun s.r.o.

S Česká lékařská společnost J.E.Purkyně

S Česká lékárnická komora

/ Infomatic s.r.o.

S Město Dobřichovice

2, Technické parametry navrhovaných komponentů 2.1. Navrhovaný HW

2.1.1. indoor přístupový bod

Unleashed AP R510 - 802,llabgn/ac, 2x2:2 Dual-band MU-MIMO Základní parametry:

* 802.11a/b/g/n/ac 2x2:2 MULTI USER MIMO přístupový bod
* SU-MIMO: 2 streamy
* MU-MIMO: 2 streamy
* Maximální vysílací výkon 26dBm
* Kanály 20/40/80MHz, modulace až 256QAM
* Celková LI propustnost: 867Mbps (5 GHz) a 300Mbps (2.4 GHz)
* Tabulka na max 512 klientů per AP
* BeamFlex-f (64 patternů na pásmo), PD-MRC (adaptivní duální polarizace)
* Fyzický zisk antén: 3dBi, BeamFlex Tx/Rx zisk: až4/3-5dB
* BeamFlex potlačení rušení: až lOdB
* USB port pro možnost nasazení BLE beaconů
* Napájení DC12V 1A nebo dle PoE 802.3af
* 2x 10/100/1000 porty (jeden s podporou PoE) » Rozměry 16,8xl6,4x4,4cm, váha 350g
* Pracovní teplota: 0° až 50°C
* Základní instalační držák na kazetové podhledy součástí balení
* Podpora standalone/Unleashed/ZoneDirector/SmartZone/FlexMaster

3, Cenová nabídka

Celková cena zakázky bez DPH ........................................59 750,00 Kč

DC Computers

Ceikowá cena zakázky s DPW ..\*,...„.. .......... 120 897,50 Kč

4« Záruky a certifikace

V ceně je zahrnuta záruka na dodávané HW komponent

Ruckus Unleashed AP RSOOerver ...doživotní záruka pro prvního majitele.

1. Podrobná cenová kalkulace

Typ KS jedn, cena ceik. cena bez DPH celk. cena s DPH

Ruckus i Inleashed r510 7 14 250,~Kč 99 75o7kč 120 697,50 Kč

1. Závěr

Věřím, že Vás naše nabídka zaujala a rádi bychom byli zařazení do výběrového řízení. Těšíme se na další spolupráci

S pozdravem za DC Computers s.r.o.

Ing. Petr Bořánek Jednatel společnosti