**Příloha č.1 SML/8345 /2019 – Nabídka k PPT\_RVO\_01-19 – Lešení pro měření konstrukcí a odběry vzorků ve větších výškách**

Text souhlasí s nabídkou uvedenou v mailu ze dne 24.4.2019.

Ing. Josef KOUKAL  -  EMKOL s.f.     
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  [www.emkol.cz](file:///C:\Users\Placha\AppData\Local\Temp\notesC9812B\www.emkol.cz)  
IČO: 167 56 151     DIČ: CZ530 617 011

     Dobrý den,

zasílám vám cenovou nabídku na dodávku pojízdného lešení Boss Klasik o rozměrech a cenách:

1) pojízdné lešení Boss Klasik o rozměru 1,45 x 2,5 x 6,7 m výšky poslední podlahy:

Celková cena je 91 600 Kč + DPH

Lešení obsahuje tyto díly:

- rám 3 příčníkový 1 450                          1  ks

- rám 3 příčníkový žebříkový                    1 kus             
- rám 4 příčníkový 1 450                           3 ks           
- rám 4 příčníkový, 1 450 žebříkový          3 ks              
- podlážka průlezná 2,5 m                         2 ks  
- podlážka pevná 2,5                                 2 ks   
- vzpěra 2,7 m                                           13 ks  
- vzpěra 2,5 m                                           8 ks  
- stabilizátor SP 10                                    4 ks  
- koncová zarážka  1,2 m                         4 ks  
- boční zarážka 2,5 m                              4 ks  
- držák zarážek                                        8 ks  
- kolečko se stojkou Castor                     4 ks      
      
Hmotnost sestavy 260 kg

2) pojízdné lešení Boss Klasik o rozměru 1,45 x 2,5 x 2,2 m výšky poslední podlahy:

Celková cena je 42 400 Kč + DPH

Lešení obsahuje tyto díly:

- rám 2 příčníkový 1 450                          2  ks

 - rám 4 příčníkový 1 450                          1 ks           
- rám 4 příčníkový, 1 450 žebříkový         1 ks              
- podlážka průlezná 2,5 m                         1 ks  
- podlážka pevná 2,5                                 1 ks   
- vzpěra 2,7 m                                           3 ks  
- vzpěra 2,5 m                                           6 ks  
- koncová zarážka  1,2 m                         4 ks  
- boční zarážka 2,5 m                              4 ks  
- držák zarážek                                        8 ks  
- kolečko se stojkou Castor                     4 ks

Hmotnost sestavy 121 kg

Celková únosnost lešení je dána nosností podlah a vlastní hmotnosti, únosnost podlahy je 270 kg. Vámi uváděných 950 kg je maximální hmotnost vlastního lešení + zatížení jednotlivých podlah. jedná se vlastně o maximální zatížení koleček.

   Termín dodání do 2 dnů, doprava zdarma, platba na fakturu, splatnost 30 dnů.

Další údaje jsou uvedeny na tomto odkazu včetně fotografií a popisu a v přiloženém návodu.

<http://www.emkol.cz/eshop/product/pojizdne-leseni-boss-2-5-x-1-45-m-klasik/>

S pozdravem    Josef Koukal

**Odkaz web (ceny – viz aktuální nabídka mail):**



