Národní divadlo moravskoslezské

**POŽÁRNÍ ČÁST INSCENAČNÍHO PROJEKTU**

Název hry: KOČKY Premiéra: 20.8.2018

 v DJM Výjimka ze spouštění požární opony: - Opatření k výjimce: -

Dekorace na předscéně: ano

**Materiály scénické stavby:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **druh** | **váha - plocha** | **nehořlavá úprava** |
| Železo | 500 kg | ne |
| Řezivo | 2 m3 | ano |
| Sololit | 6 m2 | ano |
| Laťovka | 25 m2 | ano |
| MDF 4 mm | 39 m2 | ano |
| Překližka 4 mm | 82 m2 | ano |
| Překližka 6 mm | 0,5 m2 | ano |
| Překližka 8 mm | 22 m2 | ano |
| Překližka 10 mm | 1 m2 | ano |
| Překližka 12 mm | 3,2 m2 | ano |
| Překližka 18 mm | 3,2 m2 | ano |
| Hobra | 6,5 m2 | ne |
| Kola | 28 ks | ne |
| Baletizol šedý | 100 bm | samozhášivý |
| Ségl černý | 16 m | ano |
| Molino Tomáš | 11 m | ano |
| Molino kepr | 155 m | ano |
| Gumy černé | 60 m | ne |
| Vento červené | 12,5 m | ne |
| Dyftýn | 3 m | . ano |
| Organtýn | 26 m | ne |
| Polystyrén | 6 ks | ne |
| Lepenka šedá | 12 ks | ne |
| Překližka stará |  1,5 m2 | ano |
| Laťovka stará | 12 m2 | ano |

**Poznámka:**

**Případný požární poplach se vyhlašuje rozhlasovým zařízením ze stanoviště**

**inspicienta. Všechny východy z jeviště musí být trvale**

**volné.**

Dne: 18.9.2018

mistr malírny

vedoucí dílen

požární technik