Smlouva o dílo

uzavřená v souladu se zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Článek I.

**Smluvní strany**

1. Objednatel: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

se sídlem: Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334

zastupuje: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., statutární ředitel

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 186345575/0300

IČ: 26000237

DIČ: CZ699004900

a

2. Dodavatel: Multi CZ, s.r.o.

se sídlem: Anenská 1715, 530 02 Pardubice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22020

zastupuje: xxxx

bankovní spojení: ČSOB Pardubice

číslo účtu: 230675636

IČ: 27488837

DIČ: CZ27488837

Článek II.

**Předmět plnění**

1. Předmětem plnění této smlouvy je, za podmínek níže sjednaných, závazek dodavatele spočívající v:

* demontáži a ekologické likvidaci součané myčky nádobí MEIKO 8460 VA ve stravovacím provozu Oblastní nemocnice Trutnov a.s., M.Gorkého 77, Trutnov – 2.NP pavilonu F
* dodávka o montáž myčky nádobí v souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č.1 této smlouvy (technická specifikace)
* uvedení dodaného a nainstalovaného zařízení do provozu, včetně zaškolení obsluhy

Článek III.

**Podklady pro uzavření smlouvy**

Podklady pro uzavření této kupní smlouvy jsou:

1. Podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. – myčka nádobí ", vyhlášené zadavatelem dne 28. 5. 2019 pod č. P19V00000402.

2. Nabídka dodavatele č. 9 ze dne 17. 6. 2019

Článek IV.

**Místo plnění**

1. Místem plnění je Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov.

Článek V.

**Doba plnění**

1. Termín plnění: pět, na sebe navazujících, dní v období od 7.10.2019 do 11.10.2019, přičemž termín plnění bude minimálně 15 dní předem odsouhlasen oběma smluvními stranami.

Článek VI.

**Smluvní cena a platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla

Cena bez DPH: 1.777.018,- Kč

DPH: 373.173,78 Kč

**Cena celkem vč. DPH: 2.150.191,78 Kč**

(slovy: dva miliony sto padesát tisíc sto devadesát jedna celých sedmdesát osm korun českých)

1. Fakturace bude dodavatelem provedena na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu o dokončení díla (tj potvrzení provozuschopnosti dodaného a naistalovaného zařízení, zaškolení obsluhy a likvidace původního zařízení).
2. Dodavatel zašle fakturu na adresu sídla objednatele.
3. Doba splatnosti faktury činí 14 dnů ode dne jejího doručení.
4. Dodavatel se zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat veškeré potřebné náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy.
5. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek VII.

**Smluvní pokuta a úrok z prodlení**

1. V případě, že dodavatel nedodrží smluvní termíny dle čl. V. této smlouvy, je objednatel oprávněn dodavateli fakturovat 5.000 Kč za každý den prodlení.
2. V případě, že objednatel nedodrží dobu splatnosti faktury dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy, má dodavatel právo požadovat na předávajícím úrok z prodlení dle § 2 Nařízení vlády   
   č. 351/2013 Sb.
3. Smluvní strany mají právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu.

Článek XII.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla sjednána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky.
5. Pro projednávání a rozhodnutí sporů, vyplývajících z této smlouvy, jsou příslušné obecné soudy České republiky.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Trutnově dne: V Pardubicích, dne 2.7.2019

............................................................ .........................................................

Za objednatele: Za dodavatele:

Ing. Miroslav Procházka xxxx

statutární ředitel jednatel

Přílohy smlouvy:

č. 1 technická specifikace předmětu zakázky

|  |  |
| --- | --- |
| příloha č.7 | |
| **Oblastní nemocnici Trutnov a.s.** | |
| Myčka nádobí | |
| **Tunelá pásová myčka nádobí** | str.1 |
| Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem |
| **Původní zařízení** |  |
| demontáž a likvidace současné myčky v souladu s příslušnými předpisy, instalace nového zařízení (včetně napojení na rozvody příslušných médií a vzduchotechniku) a uvedení do provozu, vše do 5-ti, na sebe navazujích, dní |  |
| **Nové zařízení** |  |
| požadovaný výkon mycího stroje: 300 uzavřených tabletů Temp-Rite s nádobím (ve složení spodní díl tabletu, horní díl tabletu, polévková miska, víčko polévkové myčky, talíř, miska na saláty, víčko pro misku na saláty) plus 300 příborů (ve složení lžíce, vidlička, nůž, lžička) plus 300 ks podnosů, a to v průběhu maximálně 2 hod při dodržení 2 minut kontaktního času v aktivní zóně |  |
| dodávka v částech o maximální délce 2200 mm s ohledem na minimalizaci stavebních zásahů |  |
| dodržování příslušných, zejména hygienických, norem a předpisů při provozu zařízení |  |
| provedení konstrukce: ušlechtilá nerezová ocel, dvouplášťová, izolovaná |  |
| provedení mycích nádrží: kyselinovzdorná ušlechtilá nerezová ocel se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné hygienické čištění |  |
| způsob vyhřívání: elektrická energie (400V/3N/50Hz) |  |
| příkon do 80 kW |  |
| využití zbytkového tepla myčky k předehřevu vody |  |
| napojení pro teplou i studenou užitkovou vodu (pozn. tvrdost vody v dané lokalitě se pohybuje mezi 0,75 až 1 mmol/l) |  |
| celková délka mycího stroje do 6000 mm |  |
| využitelná šíře dopravníkového pásu min 600 mm |  |
| průchodnost zařízením cca 600 x 400 mm |  |
| dopravník pro izolované podnosy (tablety) |  |
| posun zprava doleva |  |
| nakládací zóna umožňující snadné vkládání nádobí přímo na pás - min 700 mm |  |
| vykládací zóna s automatickým zastavením pásu zabraňujícím rozbití nábodí, pokud není včas odebráno - min 1000 mm |  |
| min 3 tanky s nezávislým vypouštěním jednotlivých tanků |  |
| minimálně dvojitý oplach |  |
| vybavení automatickým čistícím programem zabezpečujícím kompletní sanitaci myčky na konci pracovního dne vodou o min teplotě 70°C |  |
| vlastní ventilátor pro odtah vzduchu z mycího stroje do stávajících vzduchotechnických rozvodů |  |
| maximální hlučnost stroje 70 dBA |  |
| možnost trvalého sledování mycího procesu na dispeji ovládacího panelu (signalizace připravenosti k provozu, zobrazení teplot, apod.) |  |