**Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky**

*Část A*

**Část A – dodávka učebních veterinárních pomůcek a vybavení**

1. ***1 ks Ultrazvuková čistička nástrojů***

* Materiál pláště - kov či plast odolný vůči vnějším vlivům (kyselinám, zásadám, nárazům)
* Materiál vnitřní vany - lékařská ocel
* Objem vnitřní vany min. 6 l
* Nastavitelná doba čištění od 5 do 20 minut
* Teplota vody od 40°C do 70°C
* Včetně příslušenství – ( víko, držák kádinek a kádinky na mytí jehel) a kovového košíku na mytí nástrojů
* Včetně sady chirurgických nástrojů ( jehelec mathieu 16 – 18 cm min. 6 ks, nůžky chirurgické hrotnatohrotnaté 13 – 16 cm min. 4 ks)

1. ***1 ks Box pro kyslíkovou terapii***

* Kovový rám
* Plastový box
* Odnímatelná kolečka
* Dvířka se zábranou úniku kyslíku
* Včetně příslušenství ( teploměr, vlhkoměr, zvlhčovač vzduchu a miska pro regulaci vnitřního prostředí)
* Rozměry (výška x šířka x hloubka ) 70 – 80 cm x 60 – 70 cm x 70 – 80 cm
* Včetně infralampy a topné podložky pod pacienta

1. ***1 ks kontejner na tekutý dusík***

- Náplň cca 20 litrů tekutého dusíku

- Dvě postranní držadla pro snadnou manipulaci

- Vícevrstvá isolační folie

- Uzamykatelné víko

- Průměr hrdla 5 cm (+/- 1cm)

- počet závěsů (kanystrů) minimálně 4

- Kontejner musí splňovat předpisy pro silniční přepravu nebezpečných věcí

-Součástí kontejneru je i příslušenství - kompletní inseminační set v brašně

1. ***2 ks Vyšetřovací stůl pro malá zvířata***

* Velikost desky minimálně 120 x60 cm
* Pogumovaný dobře čistitelný pevně držící povrh desky
* Nosnost minimálně 100 kg
* Hydraulický
* Ušlechtilá ocel
* Nastavitelná výška minimálně v rozsahu 90-110cm
* Součástí stolu je nerezový držák infuze, kolébka na sonografické vyšetření a LED vyšetřovací lampa