**Soupis diagnostických přístrojů potřebných pro provádění záručního servisu dodaného zboží včetně veškerých jeho součástí a příslušenství, a to včetně cen zahrnujících též cenu za průběžnou aktualizaci licencí k poskytnutému diagnostickému SW po celou dobu trvání záruční doby, touto smlouvou sjednané :**

* servisní notebook pro provádění diagnostiky vozidla a stahování, nebo nahrávání dat včetně příslušného operačního a ochranného SW a příslušenství (napájecí zdroj ze sítě 230V, ovládací bezdrátová myš včetně baterií (doporučeno)) - zařízení zákazník vlastní
* propojovací kabely notebooku s periferními rozhraními (LAN, RS232, USB) - zařízení zákazník vlastní
* přenosné přepisovací médium USB 2.0 (kapacita min. 2 GB) - zařízení zákazník vlastní
* speciální softwarové vybavení – bude dodáno s vozidlem (je součástí hardware)
* Digitální osciloskop - zařízení zákazník vlastní

## Specifikace HW a SW vybavení servisních notebooků

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vlastnost** | **Parametr** | **poznámka** |
| Velikost displeje | 13" |  |
| Rozlišení displeje | 1366 x 768 |  |
| Ovládání přes displej | Nedotykový |  |
| Procesor | 2jádrový procesor, 1.60 GHz |  |
| Operační paměť | 4GB RAM |  |
| velikost pevného disku | 120 GB |  |
| Rozhraní | LAN (RJ45), USB 2.0; RS232 | RS232 integrovaný, nebo externí na USB2.0 |
| Bezdrátové rozhraní | Wi-Fi |  |
| Operační systém | WIN 7 SP1 |  |

## Popis SW vybavení vozidla

|  |  |
| --- | --- |
| **Název SW** | **poznámka** |
| SW pro trakční výzbroj a nadřazený systém | součást dodávky s vozidlem |
| SW pro kamerový systém | součást dodávky s vozidlem |
| SW pro tachograf a kolizní kameru | součást dodávky s vozidlem |
| SW pro informační systém | součást dodávky s vozidlem |