**Soupis diagnostických přístrojů potřebných pro provádění záručního servisu dodaného zboží včetně veškerých jeho součástí a příslušenství, a to včetně cen zahrnujících též cenu za průběžnou aktualizaci licencí k poskytnutému diagnostickému SW po celou dobu trvání záruční doby, touto smlouvou sjednané :**

* servisní notebook pro provádění diagnostiky vozidla a stahování, nebo nahrávání dat včetně příslušného operačního a ochranného SW a příslušenství (napájecí zdroj ze sítě 230V, ovládací bezdrátová myš včetně baterií (doporučeno)) - zařízení zákazník vlastní
* propojovací kabely notebooku s periferními rozhraními (LAN, RS232, USB) - zařízení zákazník vlastní
* přenosné přepisovací médium USB 2.0 (kapacita min. 2 GB) - zařízení zákazník vlastní
* speciální softwarové vybavení – bude dodáno s vozidlem (je součástí hardware)
* Digitální osciloskop - zařízení zákazník vlastní

## Specifikace HW a SW vybavení servisních notebooků

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vlastnost**  | **Parametr** | **poznámka** |
| Velikost displeje | 13" |   |
| Rozlišení displeje | 1366 x 768 |   |
| Ovládání přes displej | Nedotykový  |   |
| Procesor  | 2jádrový procesor, 1.60 GHz  |   |
| Operační paměť  | 4GB RAM |   |
| velikost pevného disku | 120 GB |   |
| Rozhraní  | LAN (RJ45), USB 2.0; RS232 | RS232 integrovaný, nebo externí na USB2.0 |
| Bezdrátové rozhraní  | Wi-Fi |   |
| Operační systém  | WIN 7 SP1 |   |

## Popis SW vybavení vozidla

|  |  |
| --- | --- |
| **Název SW** | **poznámka** |
| SW pro trakční výzbroj a nadřazený systém | součást dodávky s vozidlem |
| SW pro kamerový systém | součást dodávky s vozidlem |
| SW pro tachograf a kolizní kameru | součást dodávky s vozidlem |
| SW pro informační systém | součást dodávky s vozidlem |