|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 Stavební rozpočet | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavby: **Stavební opravy skladby ploché**  **střechy** | | | Doba výstavby: | | 47 dní |  | Objednatel: | Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh stavby a účel: Výměna nefunkční ochranné vrstvy  střechy | | | Začátek výstavby: | | 17.07.2019 |  | Projektant: | technologický postup navržený zhotovitelem | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokalita: Objekt Karla IV., č. p. 478, Č. Budějovice | | | Konec výstavby: | | 29.08.2019 |  | Zhotovitel: | Roman Kučera stavitelství | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JKSO: 22/2019 | | | Zpracováno dne: | | 08.07.2019 |  | Zpracoval: | Roman Kučera | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Jednot.** | **Náklady (Kč)** |  |  | **Hmotnost (t)** |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis** | **M.j.** | **Množství** | **cena (Kč)** | **Dodávka** | **Montáž** | **Celkem** | **Jednot.** | **Celkem** |
|  | **711** | **Izolace proti vodě** |  |  |  | **0,00** | **6 591,90** | **6 591,90** |  | **0,00** |
| 1 | 711491172R00 | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná | m2 | 219,73 | 30,00 | 0,00 | 6 591,90 | 6 591,90 | 0 | 0 |
|  | **712** | **Izolace střech (živičné krytiny)** |  |  |  | **0,00** | **10 760,03** | **10 759,62** |  | **33,90935** |
| 2 | 712990813RT3 | Odstranění násypu nebo nánosu tl. 5 - 10 cm | m2 | 203,05 | 52,99 | 0,00 | 10 760,03 | 10 759,62 | 0,167 | 33,90935 |
|  | **771** | **Podlahy z dlaždic** |  |  |  | **0,00** | **34 703,86** | **34 703,04** |  | **27,52541** |
| 3 | 771550014RA0 | Dlažba z dlaždic teracových 300/300/35 na gumové terče | m2 | 203,5 | 322,00 | 37 279,17 | 28 247,84 | 65 527,00 | 0,13526 | 27,52541 |
|  | **90** | **Hodinové zúčtovací sazby (HZS)** |  |  |  | **37 279,17** | **97 655,56** | **134 933,08** |  | **0,00** |
| 4 | 900 R00 | HZS - jeřáb AD 50 | hod | 9 | 2 400,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0 | 0 |
|  | **95** | **Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb** | | | | **0,00** | **21 600,00** | **21 600,00** |  | **0,4162525** |
| 5 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 203,05 | 57,60 | 227,42 | 11 468,26 | 11 695,68 | 0,00205 | 0,4162525 |
|  | **H99** | **Ostatní přesuny hmot** |  |  |  | **0,00** | **6 954,58** | **6 954,58** |  | **0,00** |
| 6 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 14,924 | 466,00 | 0,00 | 6 954,58 | 6 954,58 | 0 | 0 |
|  | **S0** | **Přesuny sutí** |  |  |  | **0,00** | **11 683,76** | **11 683,76** |  | **0,00** |
| 7 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 18,275 | 187,20 | 0,00 | 3 421,08 | 3 421,08 | 0 | 0 |
| 8 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 104,78952 | 11,16 | 0,00 | 1 169,45 | 1 169,45 | 0 | 0 |
| 9 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 18,275 | 169,50 | 0,00 | 3 097,61 | 3 097,61 | 0 | 0 |
| 10 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 54,8235 | 18,88 | 0,00 | 1 035,07 | 1 035,07 | 0 | 0 |
| 11 | 979981101R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 18,275 | 162,00 | 0,00 | 2 960,55 | 2 960,55 | 0 | 0 |
|  |  | **Ostatní materiál** |  |  |  | **71 899,67** | **0,00** | **71 899,67** |  | **14,7617334** |
| 12 | 67352160 | Geotextilie filtrační GUTTATEX 500g/m2 | m2 | 242,54 | 46,80 | 11 350,87 | 0,00 | 11 350,87 | 0,00021 | 0,0509334 |
| 13 | 59247220 | Dlaždice teracové BEST 30x30x3,5cm přírodní | m2 | 213,2 | 284,00 | 60 548,80 | 0,00 | 60 548,80 | 0,069 | 14,7108 |
|  |  | DN NUS celkem |  |  |  |  |  | 3787,78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Celkem:** | **210 500,00** |  |  |