Technická specifikace požadovaného zařízení

Zařízení bude primárně používáno pro 3D tisk modelů, získaných fotogrammetricky a laserovým skenováním, zejména pro oblast stavebního inženýrství a památkové péče.

Parametry alespoň:

Zařazení produktu
3D tiskárna s využitím dvousložkového tisku (jeden materiál pro model a druhý pro tisk podpor)

Klíčové specifikace:
Úroveň hlučnosti: max. 50 dB během tisku, 35 dB v pohotovostním režimu 
Velikost pracovního prostoru: min. 254 x 254 x 254 mm 
Modelovací materiály: ABS-M30, ASA, podpůrný materiál: rozpustitelný SR-30 
Tloušťka vrstvy: minimálně 3 volitelné vrstvy, v rozmezí méně než 0,18 mm a více než 0,3 mm
Přesnost: +/- 0,200 mm nebo +/- 0,002 mm/mm podle toho, která hodnota je vyšší 
Připojení k síti: kabelové - protokol TCP/IP minimálně s rychlostí 100 Mb/s, 100BASE-T, protokol sítě Ethernet, konektor RJ45 bezdrátové - IEEE 802.11n, g nebo b, Ověřování WPA2-PSK, 802.1xEAP,Šifrování CCMP, TKIP 
Software: GrabCAD Print, případně jiné obdobné, umožňující bezproblémové obsluhování tiskárny
Systémové požadavky: Windows 7 nebo 10 (64bitová verze), minimálně 4 GB RAM 
Provozní prostředí: provoz - teplota 15-30 °C, vlhkost 30-70% RH
Požadavky na napájení: 200-240 V / 7 A, 50/60 Hz 
Regulační směrnice: CE, FCC, EAC, EMC, cTUVus, FCC, KC, RoHs, WEEE, Reach 
Základní balení: 1 ks 3D tiskárna a Start-up Kit, obsahující základní sadu pro provoz tiskárny