Příloha č. 1 kupní smlouvy k veřejné zakázce „FSv – Výměna svítidel a rekonstrukce kabelové soustavy“

Technická specifikace:

FSv ČVUT po Dodavateli požaduje následující:
1.	Kompletní demontáž původních svítidel
2.	Kompletní demontáž původní kabelové soustavy až k ovládání
3.	Montáž nových svítidel technologie LED
•	Dodržení technické normy ČSN EN 12464-1
•	Světelnost 300 lux
•	Barva světla 5 000 K
4.	Montáž nových kabelových rozvodů – CYKY
5.	Likvidace odpadu a původních svítidel
•	FSv ČVUT požaduje dodání potvrzení o ekologické likvidaci odpadu a původních svítidel
6.	Zprovoznění nové světlené soustavy
7.	Měření parametrů svítivosti po ukončení díla
FSv ČVUT požaduje záruku na nové osvětlení vč. kabelových rozvodů záruku minimálně v délce 36 měsíců.
Demontáž a následná montáž bude probíhat ve výšce a proto je nezbytné, aby měl dodavatel k dispozici potřebnou techniku. FSv ČVUT takovou techniku Dodavateli nepropůjčí. 
Veškeré Dodavatelem provedené práce budou prováděny odborně a budou dodrženy všechny zásady BOZP.