**Technický list plnění Smlouvy o poskytnutí služeb
„Testovací vozidla - CDR“**

Dodaná vozidla budou splňovat veškeré technické parametry, které byly předmětem zadání. Bude prověřen CDR modul – crash test, jeho funkčnost.

Vozidla budou vybírána z produkce vozidel a značek, která jsou od výrobce vybavená CDR modulem.

Budou v pojízdném stavu, elektronické vybavení vozidel bude funkční (řídící jednotka, airbagy, senzory ABS atp.). Bude ověřen technický stav a funkčnost elektronických zařízení (řídící jednotky, čidla), funkčnost motorové skupiny a seřízena geometrie. Vozidla budou připravena na crash-test (vypuštění provozních kapalin a jejich ekologická likvidace).

Ekologická likvidace testovacích vozidel zahrnuje uskladnění vozidel, dopravu na místo realizace crash-testu a zpět, zajištění administrativy spočívající v registraci vozidel na subjekt poskytující službu, odhlášení z příslušného registru, zajištění dokumentace nezbytné k přepravě vozidla na místo realizace crash-testu a zpět (v rámci EU), samotnou ekologickou likvidaci vozidla, včetně předání dokladu o ekologické likvidaci poptávajícímu.