# Dodavatel

Bonita Group Service s.r.o.

# Odběratel

Koráb 131 Tišnov 666 01

**Mateřská škola Brno,Vídeňská 39a,příspěvková organizace**

**Štýřice, Vídeňská 253/39a Brno**

**639 00**

IČO : 27738795 DIČ : CZ27738795

IČO odběratele

## 64328431

DIČ odběratele

**Vyřizuje Kontaktní osoba**

Hejmal Zdeněk Mgr. Nikol Minářová

# Příjemce

## Mateřská škola Brno,Vídeňská 39a,příspěvková organizace

Štýřice, Vídeňská 253/39a 639 00 Brno

Číslo objednávky odběratele Objednal

Plnění

Požadované datum dodání

Tuzemské 13. 9. 2019

Ceny jsou uváděny Bez daně

Individuální sleva(-), přirážka(+) v %

Kód akce Způsob dopravy

Způsob úhrady Dodací podmínky

Předmět

OP-2019-005114

Převodem

Potvrzené datum dodání Datum zaevidování

Zaevidoval

Objemová sleva(-), přirážka(+) v % 18. 7. 2019 14:11:16 Sleva(-), přirážka(+) v %

Hejmal Zdeněk

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód zboží** | **Název zboží** | **Objednáno MJ** | **Cena za jednotku** | **Sleva [%]** | **Sleva** | **Cena celkem Sazba**  **DPH** | **DPH** | **Celkem** |
| RH-160KR-10 | Řetězová houpačka Hnízdo MINI (1x sed. Hnízdo. v.p. do 1m. celokovová. červená) | 1,00 ks | **28 200,00** | -23,40 | -6 598,80 | 21 600,00 21,00 | 4 536,00 | 26 136,00 |
| RH-160K-10\_ | Montáž | 1,00 ks | **6 800,00** | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 21,00 | 1 428,00 | 8 228,00 |
| VH-401KR-10 | Vahadlová houpačka (čtyřmístná. v.p. do 1m. celokovová. červená) | 1,00 ks | **16 500,00** | -10,65 | -1 757,25 | 14 742,00 21,00 | 3 095,82 | 17 837,82 |
| VH-401K-10\_ | Montáž | 1,00 ks | **2 600,00** | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 21,00 | 546,00 | 3 146,00 |
| LP-201KB-10 | Stezka odvahy (2 moduly. v.p. do 1m. celokovová. modrá) | 1,00 ks | **31 000,00** | -20,00 | -6 200,00 | 24 800,00 21,00 | 5 208,00 | 30 008,00 |
| LP-201K-10\_ | Montáž | 1,00 ks | **12 800,00** | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 21,00 | 2 688,00 | 15 488,00 |
|  | | | **-14 556,05** | | |  | |  |
| Cena celkem bez DPH | | |  | | | **83 342,00** | | **CZK** |
| Celkem DPH | | |  | | | **17 501,82** | | **CZK** |
| **Celkem k úhradě** | | |  | | | **100 843,82** | | **CZK** |
| **DOPRAVA ZDARMA** | | |  | | |  | |  |
| Odběratel prohlašuje, že není plátcem DPH. | | |  | | |  | |  |

**Předpokládaný termín realizace: 8-10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka – razítko a podpis na naše Potvrzení přijetí objednávky** (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby).

V ceně montáže herního prvku je obsaženo:

* montáž prvku na místě realizace
* výkopové práce pro kotvení prvku
* osazení, ukotvení prvku do připravených základů
* betonáž základů prvku

## V ceně montáže není obsaženo:

* **případné terénní úpravy**
* **odvoz a uložení vykopané zeminy**

Objednatel bere na vědomí, že herní prvky budou zhotovitelem umístěny na pozemku (staveništi) dle jednotlivých tech. listů herních prvků, tak byly splněny technické parametry. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že pokud zhotoviteli písemně nesdělí, jak mají být jednotlivé herní prvky na staveništi rozloženy, tak toto rozložení herních prvků provede sám zhotovitel dle obvyklé praxe. Jakákoliv změna pozemku nebo rozvržení oproti potvrzenému zakreslení musí být sjednána písemně nejpozději 14 dnů před realizací. V případě, že změna nebude potvrzena písemně 14 dnů před realizací a díky tomu dojde k časové prodlevě samotné realizace, je zhotovitel oprávněný účtovat toto časové prodlení jako vícepráce v ceně 900 Kč/hod/os bez DPH, případně zmařený výjezd v ceně 5 990 Kč bez DPH.

Objednatel potvrzuje, že před montáží prvku vyčistí pozemek od ostrých předmětů, že místo realizace je rovinaté, případná svažitost nepřesahuje 2%. Jinak zarovná budoucí plochu dětského hřiště k vytvoření dopadové plochy pro jednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 1177.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění herních prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou.

V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace herních prvků. Sazba za provedené vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran na částku 900,- Kč/hod/osoba, dále je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s realizací víceprací.

Revize herních prvků není součástí cenové nabídky. Cenovou kalkulaci si vyžádejte u zákaznického oddělení prostřednictvím emailu [info@hriste-bonita.cz.](mailto:info@hriste-bonita.cz)

## V případě, že v den příjezdu bude montážními pracovníky Zhotovitele zjištěno na místě realizace, že i přes předchozí upozornění ze strany Zhotovitele není dané místo způsobilé výkonu předmětu díla, je oprávněn Zhotovitel požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 5900,- Kč, a to i opakovaně za každé takové porušení.

**Záruky, záruční doba a pojištění**

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání řádně provedeného díla Zhotovitelem. Záruka na jednotlivé herní prvky je Zhotovitelemstanovena následovně*:*

120 měsíců záruka na plastové díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, čela skluzavek apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetylenu.

60 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků. 60 měsíců záruka na kovové části herních prvků.

24 měsíců záruka na lakované a vrstvené materiály, skluzavky, pružiny, ložiska a na materiály jinde nejmenované. 20 let záruka na nerezové konstrukce.

6 měsíců záruka na pohyblivé části fitness strojů. 24 měsíců na ostatní nespecifikované části.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby herních prvků a jejich příslušenství v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů specifikovaných Zhotovitelem.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením, nevhodnou údržbou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami, přirozeným opotřebením,nedodrženímharmonogramu kontrol a následky živelných pohrom.

Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů,ta se musí dle potřeby 1x za 24 měsíců obnovit. Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách.

Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřípustné používání prvků (tj. takové, které nevyplývá z jeho logického a běžného užití, např. skluzavka je určena ke skluzu v sedě shora dolů, ostatní užití je nepřípustné a zakázané.

Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku.

Během záruční lhůty je Zhotovitel povinen bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad materiálu.Zhotovitel je oprávněn zvolit způsob opravy, a to buď výměnu,nebo opravu dílu.

Razítko a podpis dodavatele Razítko a podpis odběratele