**Příloha 1**

**Položkový rozpočet**

**Rybník Novina**

* betonový požerák: otevřený, dvouřadý, šířka dluží 0,4 m, výška 2,4 m (+ 0,4 m pro ukotvení), nátrubek pro napojení se základovým potrubím DN 290, zinkovaný ocelový uzamykatelný poklop, zinkované vodící drážky, dřevěné dluže, zinkovaná mříž – 23.500,- Kč
* doprava: materiál, technika – 3.500,- Kč
* práce: demontáž starého požeráku, příprava pro osazení nového požeráku vč. základové desky, osazení požeráku a napojení na potrubí, úprava návodního svahu hráze u výpusti – 13.000,- Kč

celkem: 40.000,- Kč bez DPH, 48.400,- Kč vč. 21% DPH

**Rybník Rokle dolní**

* betonový požerák: otevřený, dvouřadý, šířka dluží 0,4 m, výška 3,0 m (+ 0,4 m pro ukotvení), nátrubek pro napojení se základovým potrubím DN 290, zinková ocelový uzamykatelný poklop, zinkované vodící drážky, dřevěné dluže, zinkovaná mříž – 25.500,- Kč
* doprava: materiál, technika – 3.500,- Kč
* práce: demontáž starého požeráku, příprava pro osazení nového požeráku vč. základové desky, osazení požeráku a napojení na potrubí, úprava návodního svahu hráze u výpusti – 13.000,- Kč

celkem: 42.000,- Kč bez DPH, 50.820,- Kč vč. 21% DPH

**Celkem rybníky Novina a Rokle dolní: 82.000,- Kč bez DPH, 99.220,- Kč vč. 21% DPH**