

|  |
| --- |
|  (vedená v rejstříku veřejných výzkumných institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) |

|  |  |
| --- | --- |
| *Limitní cena* |  **Dle textu** |
| *Dodací termín termín.*  |  **Co nejdříve**  |
| *Doprava* |  Zajistí dodavatel |
| *Dodací místo* |  Viz. adresa na obj. |
| *Vyřizuje:* |  Simona Bártů |
| *Telefon:* |  220 197 251/**724875842** |
| *Fax:* |  224 319 847 |
| *E-mail:* |  simona.bartu@vuv.cz |
| *Termín dodání ddodádonejnejpozději* |  |
| *Datum:* | 6.8.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **FIEDLER ARMS s.r.o**. |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Areál JVP |  |
|  |  | Lipová 1789/9 |  |
|  |  | 37005 České Budějovice |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **OBJEDNÁVKA: 386/ 2019 – 422.2** |

 (Na fakturách uvádějte výše uvedené číslo objednávky a přesný název naší organizace,**IČO,DIČ,**

zkrácená verze na fakturách **VÚV TGM, v.v.i. Podbabská 2582/30 Praha 6 160 00)**

**Objednáváme u Vás**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Název položky | ks | cena/ks | celkem bez DPH |
| 1 | **M4016-G3-A-III-**Z Telemetrická jednotka v síti GSM, skříň ARIA32-IP66 se zámkem, přípojná deska DPD-III, bez akumulátoru | 1 |  21 105,00 Kč  |  21 105,00 Kč  |
| 2 | **AKU-12/9 b**ezúdržbový akumulátor 12V/ 9 Ah ke stanici M4016 | 1 |  592,00 Kč  |  592,00 Kč  |
| 3 | **ST2 stojan** 160 cm pro jednotku M4016, žár. pozink | 1 |  1 870,00 Kč  |  1 870,00 Kč  |
| 4 | **TSH22-1-5** ponorný snímač hladiny, rozsah 0-5 m v.s.přesnost 0,1%, RS-485, PUR kabel (není v ceně) | 2 |  5 925,00 Kč  |  11 850,00 Kč  |
| 5 | PUR kabel PUR kabel s kompenzační kapilárou k tlakovému snímači, cena za 1 m | 14 |  56,00 Kč  |  784,00 Kč  |
| 6 | instalace sestavy, kotvení a zahrabání PE chráničky (6m, )2kotvící body do kamen), fixace stojny pro jednotku (zem-strom), propojení kabeláže, konfigurace parametrů,ověření funkce | 1 |  **3 700,00 Kč**  |  3 700,00 Kč  |
|  | **Celkem za stanici Vavřinec pod Hrází vč. DPH** |   |   |  **39 901,00 Kč**  |
| 7 | **WL-BASE** Základní modul pro připojení radiové sítě ke stanici M4016, rozhraní RS485 | 1 |  3 825,00 Kč  |  3 825,00 Kč  |
| 8 | **WL-485-B** Radiový modul: rozhraní RS-485, spínané výstupní napětí 6-15 VDC | 1 |  3 995,00 Kč  |  3 995,00 Kč  |
| 9 | **WL-HOLDER-2**“ Nerezový držák včetně třmenu pro montáž modulu WL-XXX na trubku 2“ | 1 |  314,50 Kč  |  314,50 Kč  |
| 11 | **AWL-2dB**i-SMA Externí anténa k WL modulům | 2 |  252,00 Kč  |  504,00 Kč  |
|   | **TSH22-1**-5 ponorný snímač hladiny, rozsah 0-5 m v.s., přesnost 0,1%, RS-485, PUR kabel (není v ceně) | 1 |  5 925,00 Kč  |  5 925,00 Kč  |
|   | PUR kabel PUR kabel s kompenzační kapilárou k tlakovému snímači, cena za 1 m | 1,5 |  56,00 Kč  |  84,00 Kč  |
|   | Chránička pro snímač/držák WL modulu: perforovaná Zn trubka 60.3\*3.6, zatlučená do vzdutého profilu | 1 |  950,00 Kč  |  950,00 Kč  |
| 12 | Instalace sestavy, propojení kabeláže, konfigurace parametrů ověření funkce | 1 |  **3 500,00 Kč**  |  3 500,00 Kč  |
|  | **Celkem za stanici Vavřinec: přítok Žišovice, odtok Panský rybníkí vč. DPH** |   |   |  **19 097,50 Kč**  |
|  |  |  |  |  |
|  | Celkem za dodávku bez DPH |   |   |  **58 998,50 Kč**  |
|  |  |  |  |  |
|  | Celkem za dodávku vč. 21 % DPH |   |   |  **71 388,19 Kč**  |

**Žádáme Vás při fakturaci o dodržení položkových cen uvedených na objednávce.**

Kontaktní osoba: Ing. Adam Beran, Ph.D.

 adam.beran@vuv.cz

**Tato objednávka vstupuje v účinnost jejím zveřejněním v Centrálním registru smluv.**

**Zveřejnění objednávky zajistí objednatel neprodleně po jejím podpisu.**

**Žádáme o potvrzení objednávky**.

 Jiří Vohadlo

 Vedoucí investičního a provozního odboru