Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy

**I.**

**Technické řešení indukční smyčky v amfiteátru CAMPu (Nabídka 519109)**

* C5-2 Multi zesilovač pro vícestupňové zapojení indukční smyčky pod auditorem
	+ 230V/95W, 45-65 HZ
	+ 2 vstupy pro volitelný mikrofon
* Propojení s audio systémem CAMPu
* Protažení kabelů indukční smyčky pod konstrukcí amfiteátru CAMPu
* Kompletní konfigurace, odzkoušení a zaškolení obsluhy
* Garance pokrytí signálu v celém prostoru sezení auditoria

**II.**

**Technické řešení indukční smyčky kavárny CAMPu (Nabídka 519110)**

* Zesilovač indukční smyčky CLS1
	+ rozměry v mm: 200 x 200 x 44
	+ váha: 1,8 kg
	+ součást balení: kabel indukční smyčky, mikrofon, samolepky s označením T
* Instalace kabelu indukční smyčky do konstrukce baru
* Instalace a zapojení mikrofonu pro obsluhu kavárny
* Instalace zesilovače a elektrických prvků indukční smyčky

**III.**

**Technické řešení distribuce bezdrátové osobní indukční smyčky (Nabídka 519112)**

* Nabíjecí slot přijímačů indukční smyčky L300 10/10 (1 ks)
* Sennheiser SET 840 S s vysílačem 2,3 MHz – 2,8 MHz (1 ks)
* Přijímač RF S (4 ks)
* Kompletní konfigurace, odzkoušení a zaškolení obsluhy
* Garance pokrytí signálu v rozsahu 60 metrů