|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba : | | **1675/2019 Havárie střechy, Veselý Kopec, 2019** | | Rozpočet: | 1 |  |
| Objekt : | | **SO01 Dům** |  | Oprava střechy | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce** | |  |  |  |
| 1 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 100,00 | 105,90 | 10 590,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***94 Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce*** | |  |  | **10 590,00** |
| **Díl:** | **95** | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** | |  |  |  |
| 2 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 100,00 | 120,00 | 12 000,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*** | | |  | **12 000,00** |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  |  |
| 3 | 76208600XIND | Ruční dopracování hranolů=mírné sražení hran | m | 117,00 | 181,00 | 21 177,00 |
| 4 | 76231110XIND | Dmtž stávajících kotevních želez pro znovupoužití | ks | 10,00 | 220,00 | 2 200,00 |
| 5 | 76231110YIND | Mtž stávajících kotevních želez=znovupoužití | ks | 10,00 | 168,00 | 1 680,00 |
| 6 | 76231110YIND | Vyrovnávání vazby | kpl | 1,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 7 | 76231120YIND | Demontáž podlah dřevěných historické objekty pro zpětné použití | m2 | 25,00 | 179,00 | 4 475,00 |
| 8 | 76231130YIND | Montáž dřevěné podlahy pro historické objekty | m2 | 25,00 | 297,00 | 7 425,00 |
| 9 | 762395000IND | Spojovací prostředky pro atyp střechy, historické | m3 | 1,80 | 2 900,00 | 5 220,00 |
| 10 | 762085130R00 | Hoblování viditelných částí krovu třístranné | m | 72,40 | 118,00 | 8 543,20 |
| 11 | 762101911R00 | Vyřezání otvorů stěn s bedněním, 1stranně do 1 m2 | m2 | 2,00 | 370,00 | 740,00 |
| 12 | 762191911R00 | Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny do pl. 1 m2 | m2 | 2,00 | 599,00 | 1 198,00 |
| 13 | 762313112R00 | Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm | kus | 125,00 | 50,00 | 6 250,00 |
| 14 | 762322911RT2 | Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2 včetně dodávky fošen 60 x 140 mm | m | 30,00 | 140,00 | 4 200,00 |
| 15 | 762332931RT5 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod fošen 60 x 160 mm | m | 117,00 | 260,50 | 30 478,50 |
| 16 | 762341914R00 | Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 8 m2 | m2 | 8,00 | 57,00 | 456,00 |
| 17 | 762342914R00 | Zalaťování otvorů střech pl.do 8 m2, rozteč 22 cm | m2 | 8,00 | 139,00 | 1 112,00 |
| 18 | 762330913R01 | Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 25 t | t | 12,00 | 3 050,00 | 36 600,00 |
| 19 | 31179129 | Tyč závitová M16, DIN 975, poz. | m | 37,50 | 70,00 | 2 625,00 |
| 20 | 60510011 | Lať střešní profil smrkový 40/60 mm dl = 3 - 5 m | m | 40,00 | 14,90 | 596,00 |
| 21 | 60515236 | Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm | m3 | 1,80 | 7 200,00 | 12 960,00 |
| 22 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 2,03 | 1 400,00 | 2 838,44 |
|  | ***Celkem za*** | ***762 Konstrukce tesařské*** |  |  |  | **185 774,14** |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  |  |
| 23 | 765000000 | Šindel smrkový štípaný | m2 | 10,00 | 1 600,00 | 16 000,00 |
| 24 | 76531110YIND | Montáž - doplnění šindelové kritiny dřevěné | m2 | 8,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| 25 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny, do suti | m2 | 8,00 | 180,00 | 1 440,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***765 Krytiny tvrdé*** |  |  |  | **21 440,00** |