silnic Vysočiny příspěvková organizace



**SMLOUVA O DÍLO  
DODATEK č.1  
„Oprava komunikace po výkopových pracech“**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: KSUSV - 050/2019

**Článek 1**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **UNIMONT J.C.K., s.r.o.** |
| se sídlem: | Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou |
| **Zastoupený:** Bankovní spojení: | **Jiřím Cihlářem**  Komerční banka |

Číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 25269445 |
| DIČ: | CZ25269445 |

Telefon E-mail: (dále jen objednatel)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Vedoucí výrobního

oddělení Havlíčkův Brod

Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací: , vedoucí

cestmistrovství Chotěboř

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |

Č. účtu :

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |

Telefon: E-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § **2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“)** se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen **„smlouva“).**

**Článek 2**

**Předmět rozsah a cena díla**

1. Na základě SOD čl. 14.1. se mění čl. 3.1. následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:

* Zahájení plnění: červenec 2019
* Dokončení plnění: září 2019

1. Na základě SOD čl. 14.1. se mění čl. 4.1. následovně:

Cena díla:

1.263.539,40,-

-303.605,35,-

959.934,05,-

Původní cena dle SOD

Méněpráce (práce neprovedené či nepožadované)

Nová cena dle Dodatku č.1

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

silnic Vysočiny příspěvková organizace

Nedílnou součástí dodatku č.1 je vyčíslení skutečně provedených prací.

1. Ostatní ustanovení dle původní SOD zůstávají v platnosti beze změny.

V Ledči nad Sázavou dne: *"Z* ■ 2-0'

V Jihlavě dne:



Jiří Cihlář, jed/?ítel společnosti

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Položkový rozpočet

-303 605,35

1 263 539,40

**1161 520,20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | | | |
| jednotková | celkem | DPH 21% | Celkem s 21% DPH |
| 1 I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| číslo a | název rozpočtu: | **SO01 - Oprava překopů** |  |  |  | 959 934,05 | 201 586,15 | 1 161 520,20 |
|  | 5 | **Komunikace** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 573431112 | **Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,40 kg/m2**  Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,40 kg/m2  Emulze C65B3, kamenivo fr. 4/8 | M2 | 3 372,000 | 50,00 | 168 600,00 | 35 406,00 | 204 006,00 |
| 2 | 573431113 | **Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,60 kg/m2**  Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,60 kg/m2  Emulze C65B3, kamenivo fr. 4/8 | M2 | 3 372,000 | 55,00 | 185 460,00 | 38 946,60 | 224 406,60 |
| 4 | 577144111 | **Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu**  Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Doprava, pokládka a zhutnění asf. betonu ACO11+ tl. 50mm | M2 | 1 267,500 | 300,00 | 380 250,00 | 79 852,50 | 460 102,50 |
| 3 | 577145112 | **Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu**  Asfaltový beton vrstva ložni ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm  Doprava, pokládka a zhutnění asf. betonu ACL16+ tl. 50mm | M2 | 543,600 | 330,00 | 179 388,00 | 37 671,48 | 217 059,48 |
|  | 573231111 | **Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2**  Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2  Spojovací mezistřik z asf. emulze C65B3 | M2 | 1 811,100 | 15,00 | 27 166,50 | 5 704,97 | 32 871,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | **Ostatní konstrukce a práce** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 938909311 | **Čištěni vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného** Čištěni vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného  Strojní metení se samosběrem před provedením emulzniho nátěru | HOD | 0,000 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **99** | **Přesun hmot HSV** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 998225111 | **Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným**  Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným | T | 346,719 | 55,00 | 19 069,55 | 4 004,61 | 23 074,16 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CN obsahuje:** | **V rámci realizace opravy překopů bude provedeno:**  SO01:  Spojovací mezistřik z asf. emulze  Ložní vrstva z ACL16+ tl. 50mm v celé délce úseku v šířce 85cm  Obrusná vrstva z ACO11 + tl. 50mm v celé délce úseku na polovině šířky komunikace Zameteni komunikace před provedením emulzního nátěru  Sjednocovaci dvojitý emulzní nátěr |

|  |  |
| --- | --- |
| **CN neobsahuje:** | Odvodněni vozovky.  Laboratorní zkoušky  Výškovou úpravu poklopů, šoupat, mříží. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pozn.:** | Fakturováno bude skutečně provedené množství prací dle jednotlových cen. V případě nadspotřeby asfaltového betonu bude účtována jednotná sazba 2.600,- za zpracovanou tunu živice. Množství živice bude dokladováno dodacími listy z obalovny.  Záruka na provedeni živičných vrstev se poskytuje v délce 24-ti měsíců. Záruka se nevztahuje na podkladní vrstvy komunikace resp. na jejich únosnost a na následné vady pokládaných |
| **Záruka:** | asfaltových vrstev těmito (podkladními) vrstvami způsobené.  Záruka na provedeni emulzního nátěru se poskytuje v délce 18-ti měsíců. |
| **Termín:** | Do konce 8/2019 - dle klimatických podmínek na staveništi. |
| **Platnost:** | Platnost CN je do konce 8/2019. |