|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Příloha č. 5 zadávací dokumentace* | | |  |  |  |  |  |
| **Položkový rozpočet - zpracováno dle ÚRS, a.s.** | | |  |  |  |  |  |
| **p.č.** | **kód položky** | **název položky** | **MJ** | **množství** | **cena/MJ (Kč) bez DPH** | **cena celkem (Kč) bez DPH** | **cena celkem (Kč) s DPH 15%** |
| **Práce a dodávky HSV** | | | | | | | |
| **Stav. díl 1 – Zemní práce** | | | | | | | |
| 1 | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 18,6 | 120 | 2 232 | 2 567 |
| 2 | 113107123 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně | m2 | 52,5 | 215 | 11 288 | 12 981 |
| 3 | 113107141 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně | m2 | 52,5 | 132 | 6 930 | 7 970 |
| 4 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 3,7 | 235 | 870 | 1 001 |
| 5 | 122101102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 | m3 | 33,7 | 95 | 3 202 | 3 682 |
| 6 | 132101101 | Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | m3 | 19,4 | 360 | 6 984 | 8 032 |
| 7 | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 53,1 | 52 | 2 761 | 3 175 |
| 8 | 162302111 | Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 1000 m | m2 | 18,6 | 88 | 1 637 | 1 883 |
| 9 | 171203111 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 | m3 | 8,8 | 288 | 2 534 | 2 914 |
| 10 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 29,4 | 30 | 882 | 1 014 |
| 11 | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 29,4 | 70 | 2 058 | 2 367 |
| 12 | 182001111 | Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 29,4 | 35 | 1 029 | 1 183 |
| **Stav. díl 1 – Zemní práce** | | | | | | **42 407** | **48 769** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stav. díl 2 – Zákládání, zpevňování hornin** | | | | | | | |
| 13 | 214500211 | Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm | m | 19,9 | 185 | 3 682 | 4 234 |
| 15 | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 4,82 | 3260 | 15 713 | 18 070 |
| **Stav. díl 2 – Zákládání, zpevňování hornin** | | | | | | **19 395** | **22 304** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stav. díl 3 - Svislé a kompletní konstrukce** | | | | | | | |
| 15 | 332311112 | Osazování palisád betonových jednotlivě zabeton oblých délky prvku 600 mm | kus | 261 | 175 | 45 675 | 52 526 |
| 16 | spec. | palisáda betonová v. 600mm, prům. 100-120mm | kus | 261 | 275 | 71 775 | 82 541 |
| **Stav. díl 3 - Svislé a kompletní konstrukce** | | | | | | **117 450** | **135 067** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stav. Díl 5 - Komunikace pozemní** | | | | | | | |
| 17 | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm | m2 | 38,7 | 75 | 2 903 | 3 338 |
| 18 | 564561115 | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 240 mm | m2 | 38,7 | 35 | 1 355 | 1 558 |
| 19 | 564760111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm | m2 | 38,7 | 210 | 8 127 | 9 346 |
| 20 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 38,7 | 223 | 8 630 | 9 925 |
| 21 | 596211114 | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A | m2 | 31,7 | 20 | 634 | 729 |
| 22 | spec. | dlažba betonová skládaná tl. 60 mm | m2 | 38,7 | 255 | 9 869 | 11 349 |
| 23 | spec. | vpusť dešťová včetně osazení | kus | 1 | 2560 | 2 560 | 2 944 |
| 24 | spec. | chodníkový obrubník | m | 5,7 | 235 | 1 340 | 1 541 |
| **Stav. Díl 5 - Komunikace pozemní** | | | | | | **35 418** | **40 730** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stav. díl 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování** | | | | | | | |
| 25 | 637121111 | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním | m2 | 2,6 | 450 | 1 170 | 1 346 |
|  | | | | | | **1 170** | **1 346** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stav. díl 8 – Vedení dálková a přípojná** | | | | | | | |
| 26 | spec. | drenážní potrubí perforované ohebné DN100 včetně pokládky | m | 8,8 | 125 | 1 100 | 1 265 |
| 27 | spec. | nopová folie N8 | m2 | 5 | 45 | 225 | 259 |
| 28 | spec. | položení nopové folie | m | 8,8 | 25 | 220 | 253 |
| 29 | spec. | geotextilie 200g/m2 | m2 | 5 | 120 | 600 | 690 |
| 30 | spec. | položení nopové folie | m | 8,8 | 25 | 220 | 253 |
| **Stav. díl 8 – Vedení dálková a přípojná** | | | | | | **2 365** | **2 720** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stav. díl 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání** | | | | | | | |
| 31 | 911111111 | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného | m | 14,5 | 120 | 1 740 | 2 001 |
| 32 | 916231112 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 2,7 | 235 | 635 | 730 |
| 33 | 916431111 | Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm | m | 3 | 780 | 2 340 | 2 691 |
| 34 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0,5 | 3250 | 1 625 | 1 869 |
| 35 | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0,8 | 2560 | 2 048 | 2 355 |
| 36 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 19,7 | 175 | 3 448 | 3 965 |
| 37 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 19,7 | 85 | 1 675 | 1 926 |
| 38 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 19,7 | 208 | 4 098 | 4 713 |
| 39 | 979095311 | Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí | t | 19,7 | 31 | 611 | 703 |
| 40 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1,3 | 265 | 345 | 397 |
| 41 | 979099145 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 2,6 | 275 | 715 | 822 |
| 42 | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 18,4 | 255 | 4 692 | 5 396 |
| 43 | spec. | odstranění vpusti | kus | 1 | 250 | 250 | 288 |
| 44 | spec. | odstranění parkových obrubníků | m | 47,3 | 125 | 5 913 | 6 800 |
| **Stav. díl 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání** | | |  |  |  | **30 135** | **34 656** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Práce a dodávky PSV** | | | | | | | |
| **Stav. díl 767 - Konstrukce zámečnické** | | | | | | | |
| 38 | spec. | ocelové pozink. zábradlí | m | 14,5 | 1350 | 19 575 | 22 511 |
| 39 | spec. | přesun hmot | kus | 1 | 2300 | 2 300 | 2 645 |
| **Stav. díl 767 - Konstrukce zámečnické** | | | | | | **21 875** | **22 511** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cena HSV+PSV** | |  |  |  |  | **270 215** | 310 747 |
|  |  |  |  |  |  | **,- Kč bez DPH** | ,- Kč s DPH 15% |
| **Vedlejší rozpočtové náklady** | | | | | | | |
| **p.č.** | **kód položky** | **název položky** | **MJ** | **množství** |  | **cena celkem (Kč) bez DPH** | **cena celkem (Kč) s DPH 15%** |
| 40 | 800100100 | Zařízení staveniště | kus | 1 | 16800 | 16 800 | 19 320 |
| 41 | spec. | rozpočtová rezerva | % | 0,05 | 287 015 | 14 351 | 16 504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cena celkem** | |  |  |  |  | **301 366** | 346 571 |
|  |  |  |  |  |  | **,- Kč bez DPH** | ,- Kč s DPH 15% |