**Příloha č. 1**

**Specifikace předmětu veřejné zakázky – (rozsah prací, vybrané PVC v učebně a na schodištích)**

**Učebna**

Demontáž starého PVC – 52 m2

Demontáž gumové podložky celoplošně podlepené – 52 m2

Penetrování podlahy 52 m2

Vystěrkování podlahy samonivelační stěrkou (výška cca 5-6 mm) – 52 m2

Přebroušení podlahy – 52 m2

Svařování PVC – cca 30 m

Soklování PVC – cca 28 m

Pokládka PVC – celoplošné podlepení lepidlo na bázi fixace – pro pozdější snímatelnost podlahové krytiny bez porušení podkladu

Název PVC – NF Extra – OPTIMAL – č. 3216-7 – 52 m2

Úklid, odvoz a ekologická likvidace starého PVC a ostatního použitého materiálu

**Schodiště**

Demontáž starého PVC a schodových hran – 33 m2 a 32 schod. hran

Penetrování podlahy 33 m2

Vystěrkování podlahy samonivelační stěrkou (výška cca 5-6 mm) – celkem 33 m2

Přebroušení podlahy – 33 m2

Pokládka PVC a schodových hran celoplošné podlepení (32 schodů a 7 m2 podesty – celkem 33 m2

Název PVC – NF Extra – GRIT – č. 2016-5 – 33m2

Výroba a lepení soklů okolo schodů na starou dlažbu – cca 18 m

Úklid, odvoz a ekologická likvidace starého PVC a schodových hran. Odvoz ostatního použitého materiálu.