**Příloha č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uchazeč o VZ:** | **EURO Sol s. r. o.** |
| **Zastoupený:** | **Pavlem Spurným, jednatelem** |
| **IČ:** | **25868454** |
| **DIČ:** | **CZ25868454** |
| **Kontaktní osoba:** | **Pavel Spurný** |
| **Telefon:** | **XXXXXX** |
| **Banka:** | **KB a. s., pobočka Olomouc** |
| **Číslo účtu:** | **XXXXXX** |
| **E-mail:** | **XXXXXX** |
| **Sídlo:** | **Přerovská 89, 783 72 Velký Týnec – Vsisko** |

**Čestné prohlášení:**

Čestně prohlašuji - jako uchazeč o veřejnou zakázku **„Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro roky 2019 - 2022“** - že mnou nabízená posypová kamenná sůl splňuje všechny technické parametry uváděné v zadávací dokumentaci:

**Posypová sůl kamenná**, bílá barva (s minimem vedlejších minerálů šedé až černé barvy), 0,2 až 5 mm, pro zimní údržbu, NaCl min. 98 %, vlhkost do 1%, nutnost splnění podmínek zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění a nařízení EP a rady EU č. 1907/2006, preparace – protispékavý přípravek v rozmezí 65 až 105 mg/kg, sypká hustota v rozmezí 1030 - 1.270 kg/m³ (dle DIN ISO 3944), záruční doba 24 měsíců (při běžných skladovacích podmínkách - stabilní materiál), v souladu s vyhláškou TP 116, sítová analýza/zrnitost: < 5,0 mm (0%); 3,15-5 mm (5-15%); 0,8-3,15 (60-70%); 0,16-0,8 mm (15-20%); > 0,16 mm (max. 5%)

Ve Vsisku dne: 1. 10. 2019

Pavel Spurný

Razítko

Podpis oprávněné osoby