**Oprava balkonu na škole 3.ZŠ A. Baráka**

**Práce:**

* Demontáž stávající nalepené lepenky (dvě vrstvy)
* Vysekání betonového podkladu a oplechování
* Oškrábání železného zábradlí
* Základní nátěr zábradlí (1x nátěr)
* Vrchní nátěr zábradlí (2x nátěr)
* Montáž oplechování
* Penetrační nátěr podkladu
* Betonáž nového podkladu (vč. železné sítě)
* Penetrační nátěr betonu
* Nalepení izolačních pásků do vnitřních rohů
* Hydroizolační nátěr betonového podkladu (4x nátěr)
* Penetrační nátěr betonového podkladu
* Pokládka mrazuvzdorné dlažby na flexi lepidlo
* Pokládka soklu po obvodu balkonu
* Vyspárování dlažby flexi spárovací tmel
* Manipulace s materiálem a odvoz kontejneru
* Úklidové práce

Cena za práci 48.900,-Kč

**Materiál:**

* Nové oplechování (okapnička) 10mb
* Dlažba mrazuvzdorná, oděruvzdorná 25 m2
* Lepící tmel flexi 25 ks
* Betonový potěr 50 ks
* Spárovací tmel flexi 45 kg
* Penetrační nátěr 10 l
* Barva na zábradlí 5 l
* Hydroizolační tmel 15 l
* Hydroizolační rohová páska 10 mb

Cena za materiál 66.100,-Kč

**Cena celkem práce a materiál 115.000,-Kč**

Doba provedení: 10 pracovních dnů, od zahájení stavebních prací