|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krycí list rozpočtu | | | |
| Číslo zakázky | Zakázka |  |  |
|  | Rekonstrukce dlažby v suterénu, Habrová 302, Třinec | |  |
| Komentář |  | | |
| Popis verze | Nabídka | | |
| Komentář verze |  | | |
| Adresa |  | Datum zahájení | 24.9.2018 |
| Rok | 2018 | Datum dokončení ^ |  |
| Tvp Firmy | Název | kontaktní osoba | telefon |
|  |  |  |  |
| Vyznám (funkce) | Jméno | | |
| Zpracovatel |  | | |
| REKAPITULACE | | | |
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění |
| S0\_01 | Rekonstrukce chodníku v zahradě |  |  |
| S0\_02 | Rekonstrukce dlažby v suterénu |  |  |
| SO\_03 | Rekonstrukce zásobovací rampy |  |  |
|  |  | Celkem (bez DPH) | 447 271 |
|  |  | DPH | 93 927 |
|  |  | DPH 21 % ze základny: 447 271 | 93 927 |
|  |  | Celkem (včetně DPH) | 541197 |
| Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |
| Jméno: |  | Jméno: |  |
| Datum: |  | Datum : |  |
| Podpis: |  | Podpis: |  |
| Poznámka : | | | |

Zakázka:

Rekonstrukce dlažby v suterénu, Habrová 302, Třinec

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
| SO\_02: Rekonstrukce dlažby v suterénu | 447 271 | 93 927 | 541197 |
| 006: Úpravy povrchu | 5 000 | 1050 | 6 050 |
| 099: Přesun hmot HSV | 1559 | 327 | 1887 |
| 771: Podlahy z dlaždic | 414 063 | 86 953 | 501 016 |
| 776: Podlahy povlakové | 14 430 | 3 030 | 17 460 |
| 783: Nátěry | 10 219 | 2146 | 12 364 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 2000 | 420 | 2 420 |
| Celkem (bez DPH) | 447 271 |  |  |
| DPH | 93 927 |  |  |
| DPH 21 % ze základny: 447 271 | 93 927 |  |  |

Celkem (včetně DPH) 541197

1 z 1

www. eu roCALC. cz

117.2019

zakázka:

Rekonstrukce dlažby v suterénu, Habrová 302, Třinec

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn.cena | Cena | |
|  |  |  | SO\_02: Rekonstrukce dlažby v suterénu  006: Úpravy povrchu |  |  |  | 447 271  5000 | |
| | 24. | SP | (632451421 | | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm - drobné opravy podkladu |  | . 10,0 I | 500,00 I | 5 000 I | |
|  |  | P/ný pop/s: | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě | | | do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm | | |
|  |  |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | | 1559 |
|  | SP | 1997013211 | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně |  | 0,78 | | 1048,00 | | | 818 | |
|  |  | Plný popis: | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) | pro budovy a haly výšky | do 6 m |  | |  |
| I 26. I | SP | (997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  | 0,78 | | 194,50 | | | 152 |
|  |  | Plný popis: | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  | |  |
| I 27. | | SP | (997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  | 7,8 | | 15,60 | | 122 |
|  |  | Plný popis: | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně | za každý další i započatý 1 km přes 1 km | |  | |  |
| I 28. | | SP | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) |  | 0,78 | | 600,00 | | | 468 |
|  |  | P/ný pop/s: | Pop/otek za a/ažen/stoveWho odpadu no sk/ddce fsk/ddkovné^ z keramických mater/d/d |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 771: Podlahy z dlaždic |  |  |  | 414 063 |
| IRM# | SP | (771443810 | | Demontáž soklíků z obkladaček hutných lepených rovných |  | 270,0 | | 42,00 | | 11 340 | |
| Plný popis: Demontáž soklíků z obkladaček hutných nebo polohutných lepených rovných | | | | | | | |
| 1 30. | | SP | |771474113 | | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm |  | 270,0 | | 107,00 | | 28 890 | |
| Plný popis: Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm | | | | | | | |
|  | B | |771\_01R | Soklík keramický v. 95mm |  | 270,0 I | 79,00 I | 21 330 | |
| Plný popis: | | | | | | | |
|  | SP | 1777111111 | | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy |  | 323,36 I | 12,50 | | 4 042 | |
| Plný popis: Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | | | | | | | |
|  | SP | 1771591111 | | Podlahy penetrace podkladu | ##@|#n#|#!g | iiiištlieil | 41,30 | | 13 355 | |
|  |  | P/ný pop/s: Pod/oky - ostatní prdce penetrace podk/ada | |  |  |  |  |
|  |  | Výkaz výměr: 16,65+82,73+14,8+124,81+43,61+40,76 ;S1-S6 | |  | 323,36 |  |  |
|  | SP | |771990111 | | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa |  | 323,36 | | 234,00 | | 75 666 | |
| Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa | | | | | | | |
|  | SP | |771990191 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky |  | 2 586,88 | | 5,50 llllii | 14 228 ( |

Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa

Výkaz výměr: 323,36\*8 2 586,88

www.euroCALC.cz

1 z2

11.7.2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. | Typ | Kód Popis\* | MJ | Výměra | Jedn.cena | Cena |
|  | | | | | | |
|  | SP | 1771574131 1 Montáž podlah keramických lepených lepidlem - vč. spárování |  | 267,8 | | 514,00 | | 137 649 |
|  |  | Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných | protiskluzných nebo reliéfovaných | do 50 ks/m2 |  |  |
|  |  | Výkaz výměr: 16,65+82,73+124,81+43,61 ;S1,S2,S4,S5 |  | 267,8 |  |  |
| |##g| | B | 1771\_02R | Dlaždice keramická 450x450mm, rektif i kovaná |  | 294,58 | | 341,00 I | 100452| |
|  |  | Plný popis: |  |  |  |  |
|  |  | Výkaz výměr: 267,8\*1,1 |  | 294,58 |  |  |
|  | SP | 1998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m |  | 5,47 | | 1300,00 | | 7111 | |
|  |  | Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky | | do 6m |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 776: Podlahy povlakové |  |  |  | 14 430 |
| 39. | SP 1776262111 | Lepení pásů z pryže 2-složkovým lepidlem |  | 14,8 | | 175,00 | | 2 590 |
| Plný popis: Montáž podlahovin z pryže lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů | | | | |
| 40. | B |77626\_01R | Gumová protiskluzová rohož |  | 14,8 | 800,00 | | 11840 |
| Plný popis: Montáž podlahovin z pryže lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 783: Nátěry |  |  |  | 10 219 |
| 41. | SP |783933151 | Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah |  | 40,76 1 | 64,70 | | 2 637 I |
| Plný popis: Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový | | | | |
| | 42. | SP |783937163 | Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy |  | 40,76 1 | 186,00 | | 7 581 | |
| Plný popis: Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 2 000 |
| | 43. | ON 104 | I Mimostaveništní doprava |  | 2,0 I | 250,00 I | 500 I |
| P/oý pop/s; | | | | | |
| 44. 1 ON |07 | ; ! Zařízení staveniště |  | 1,0 1 | 1500,00 | | 1500 | |

P/ný pop/s:

í

1

www.euroCALC.cz

2z2

11.7.2019