Příloha č. 1 – Podrobná specifikace prací

č. smlouvy objednatele: 2018/2016-SML	č. smlouvy zhotovitele: 8301604A160

Vodní dílo Husinec

1  Vodohospodářské řešení zásobní funkce (přešetření zabezpečenosti odběrů a minimálního zůstatkového průtoku)	
1.1	očištění reálných datových řad, jejich validace, dále statistická a autokorelační analýza,	
1.2	vodohospodářské řešení v reálných a syntetických řadách,	
1.3	přešetření režimové funkce nádrže pro 3 varianty odtoku: stávající (pro každý měsíc stanoven v MŘ jiný minimální odtok, dvě konstantní hodnoty – zimní (0,60 m3.s-1; od 1. 12. do 1. 3.) a letní (0,65 m3.s-1), konstantní po celý rok (0,65 m3.s-1),	
1.4	dispečerský graf rovněž pro všechny varianty.	
		
2  Vodohospodářské řešení retenční funkce (transformace povodňových vln)	
2.1	teoretické povodňové vlny Q5, Q10, Q20 a Q50 při manipulacích dle manipulačního řádu,	
2.2	skutečné povodňové vlny Q2006, Q2009 a Q2013 při manipulacích dle manipulačního řádu,	
2.3	teoretické povodňové vlny Q5, Q10, Q20 a Q50 při manipulacích dle zkušeností z povodní,	
2.4	skutečné povodňové vlny Q2006, Q2009 a Q2013 při manipulacích dle zkušeností z povodní,	
2.5	výpočty ve variantách výchozí hladiny jednak plného zásobního prostoru a jednak sníženého na polovinu mezi dispečerským grafem a plným zásobním prostorem.	
		
3  Závěrečná zpráva	
3.1	rešerše výchozích podkladů,	
3.2	použité metody řešení,	
3.3	výsledky výpočtů,	
3.4	závěry.