|  |  |
| --- | --- |
|  **Smlouva o poskytování a úhradě služeb** | **Příloha č. 1** |
|  |  **pro uživatele - LABYRINTH - základní škola, s.r.o.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Výpočet spotřeby tepla v objektu Žerotínovo nám. 4/6, Brno** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozúčtování tepelné energie je provedeno v intencích vyhlášky číslo 269/2015 Sb. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Způsob výpočtu:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Spotřeba tepla celé budovy je měřena pouze jedním fakturačním měřidlem, jenž je v majetku dodavatele Tepláren Brno, a.s. |
| Rozdělení nákladů za teplo na jednotlivé organizace je proto provedeno na základě výpočtu.  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkové náklady za dodávku tepelné energie dodané Teplárnami Brno a.s. se dělí na : |  |  |
| 1) náklady pro vytápění  |  | 70 | % |  |  |  |  |
| 2) náklady pro přípravu teplé vody  | 30 | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1) Náklady na vytápění :** |  |  |  |  |  |  |
| Náklady na teplo pro vytápění se dělí na: |  |  |  |  |  |
| a) základní složku  |  | 50 | % |  |  |  |  |
| b) spotřební složku  |  | 50 | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **a) základní složka** |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní složka se rozúčtovává na základě poměru započitatelné plochy, dle následující tabulky: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   | Uživatel |   |  |  |
|  |   |   | budova | **LABYRINTH - zákl. škola** |   |  |  |
|  | Započitatelná plocha: | 10 259,28 | 3147,39 |   |  |  |
|  | **Podíl /%/:** |   |  | **30,68%** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **b) spotřební složka** |  |  |  |  |  |  |  |
| Spotřební složka se rozúčtovává na základě poměru započitatelné plochy, dle následující tabulky: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   | Uživatel |   |  |  |
|  |   |   | budova | **LABYRINTH - zákl. škola** |   |  |  |
|  | Započitatelná plocha: | 10 259,28 | 3147,39 |   |  |  |
|  | **Podíl /%/:** |   |  | **30,68%** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozn.: spotřební složka je rozúčtována stejně, jako složka základní, neboť nejsou instalovány měřiče tepla.  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2) Náklady na ohřev teplé vody:** |  |  |  |  |  |
| Náklady na teplo k přípravě teplé vody se dělí na: |  |  |  |  |  |
| a) základní složku  |  | 30 | % |  |  |  |  |
| b) spotřební složku  |  | 70 | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **a) základní složka** |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní složka se rozúčtovává na základě poměru podlahových ploch, dle následující tabulky: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   | Uživatel |   |  |  |
|  |   |   | budova | **LABYRINTH - zákl. škola** |   |  |  |
|  | Podlahová plocha: | 9460,86 | 2731,52 |   |  |  |
|  | **Podíl /%/:** |   |  | **28,87%** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **b) spotřební složka** |  |  |  |  |  |  |  |
| Spotřební složka se rozúčtovává na základě poměru spotřeby teplé vody odběratele vůči celkové spotřebě teplé vody objektu. |