|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva o poskytování a úhradě služeb** | | | | | | | | | **Příloha č. 1** |
|  | **pro uživatele - LABYRINTH - základní škola, s.r.o.** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Výpočet spotřeby tepla v objektu Žerotínovo nám. 4/6, Brno** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Rozúčtování tepelné energie je provedeno v intencích vyhlášky číslo 269/2015 Sb. | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| ***Způsob výpočtu:*** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Spotřeba tepla celé budovy je měřena pouze jedním fakturačním měřidlem, jenž je v majetku dodavatele Tepláren Brno, a.s. | | | | | | | | | |
| Rozdělení nákladů za teplo na jednotlivé organizace je proto provedeno na základě výpočtu. | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Celkové náklady za dodávku tepelné energie dodané Teplárnami Brno a.s. se dělí na : | | | | | | | |  |  |
| 1) náklady pro vytápění | |  | 70 | | % |  |  |  |  |
| 2) náklady pro přípravu teplé vody | | | 30 | | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **1) Náklady na vytápění :** | | |  | |  |  |  |  |  |
| Náklady na teplo pro vytápění se dělí na: | | | | |  |  |  |  |  |
| a) základní složku | |  | 50 | | % |  |  |  |  |
| b) spotřební složku | |  | 50 | | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **a) základní složka** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Základní složka se rozúčtovává na základě poměru započitatelné plochy, dle následující tabulky: | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uživatel | | |  |  |  |
|  |  |  | budova | **LABYRINTH - zákl. škola** | | |  |  |  |
|  | Započitatelná plocha: | | 10 259,28 | 3147,39 | | |  |  |  |
|  | **Podíl /%/:** |  |  | **30,68%** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **b) spotřební složka** | |  |  |  | |  |  |  |  |
| Spotřební složka se rozúčtovává na základě poměru započitatelné plochy, dle následující tabulky: | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uživatel | | |  |  |  |
|  |  |  | budova | **LABYRINTH - zákl. škola** | | |  |  |  |
|  | Započitatelná plocha: | | 10 259,28 | 3147,39 | | |  |  |  |
|  | **Podíl /%/:** |  |  | **30,68%** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Pozn.: spotřební složka je rozúčtována stejně, jako složka základní, neboť nejsou instalovány měřiče tepla. | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2) Náklady na ohřev teplé vody:** | | | | |  |  |  |  |  |
| Náklady na teplo k přípravě teplé vody se dělí na: | | | | |  |  |  |  |  |
| a) základní složku | |  | 30 | | % |  |  |  |  |
| b) spotřební složku | |  | 70 | | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **a) základní složka** | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Základní složka se rozúčtovává na základě poměru podlahových ploch, dle následující tabulky: | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uživatel | | |  |  |  |
|  |  |  | budova | **LABYRINTH - zákl. škola** | | |  |  |  |
|  | Podlahová plocha: | | 9460,86 | 2731,52 | | |  |  |  |
|  | **Podíl /%/:** |  |  | **28,87%** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **b) spotřební složka** | |  |  |  | |  |  |  |  |
| Spotřební složka se rozúčtovává na základě poměru spotřeby teplé vody odběratele vůči celkové spotřebě teplé vody objektu. | | | | | | | | | |