Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 3006/2019, SML 5005726

*„*Výměna oken a dveří objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem“

ze dne 27.6.2019

# Objednatel

**Statutární město Ústí nad Labem,**

se sídlem v Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/ 8

Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov, Ústí nad Labem, Národního odboje 794/15

IČO:00081531

DIČ:CZ00081531

zastoupeno Mgr. Pavlem Peterkou, místostarostou Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov

Tel.: 475 273 910

# Zhotovitel

Obchodní jméno: Václav Kučera

se sídlem Krásnostudenecká 1941/93, DěčínVI

IČO: 43187404

DIČ: CZ6609021551

Bankovní spojení: 898586/0300

Tel.: 602 441 857

E-mail: kucera@destr.cz

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla v souladu se
Změnovým listem č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.
2. Ostatní ujednání SoD, která nebyla dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek je uzavřen ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají platnost originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek k SoD přečetly a s jeho obsahem, který je jim srozumitelný, souhlasí, což potvrzují svými podpisy:

Záměr uzavření tohoto dodatku byl řádně projednán a schválen na 23. jednání Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov dne 30. 10. 2019, usnesením č. 363/23R/19. Toto právní jednání se se podle
§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění touto doložkou výslovně potvrzuje.

V Ústí nad Labem dne: V Ústí nad Labem dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………... ………………………………………..

Mgr. Pavel Peterka Václav Kučera

místostarosta

Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov

Příloha č. 1 Změnový list č. 2

 2. Kopie usnesení č. 363/23R/19

Příloha č. 1

**Změnový list č. 2 k SOD č. 3006/2019, SML 5005726**

 Změna č. 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Rozměr | Konstrukce vrchního části vnějšího okna (ventilace) | Změna - dodatek č. 2 k SOD |
| Okno S12 | 1,2 x 2,6 m | Otvíravé, jednokřídlé  | Otvíravé, dvoukřídlé |
| Okno S13 | 1,2 x 2,6 m | Otvíravé, jednokřídlé  | Otvíravé, dvoukřídlé |
| Okno S14 | 1,4 x 2,6 m | Otvíravé, jednokřídlé  | Otvíravé, dvoukřídlé |
| Okno S20 | 1,4 x 2,6 m | Otvíravé, jednokřídlé  | Otvíravé, dvoukřídlé |
| Okno S21 | 1,2 x 2,6 m | Otvíravé, jednokřídlé  | Otvíravé, dvoukřídlé |
| Okno S22 | 1,2 x 2,6 m | Otvíravé, jednokřídlé  | Otvíravé, dvoukřídlé |
| Okno Z1 | 1,4 x 2,6 m | Otvíravé, jednokřídlé  | Otvíravé, dvoukřídlé |
| Okno Z2 | 1,4 x 2,6 m | Otvíravé, jednokřídlé  | Otvíravé, dvoukřídlé |
| Okno J1 | 1,2 x 2,6 m | Otvíravé, jednokřídlé  | Otvíravé, dvoukřídlé |
| Okno J2 | 1,2 x 2,6 m | Otvíravé, jednokřídlé  | Otvíravé, dvoukřídlé |
| Okno J3 | 1,4 x 2,6 m | Otvíravé, jednokřídlé  | Otvíravé, dvoukřídlé |
| Okno J5 | 1,4 x 2,6 m | Otvíravé, jednokřídlé  | Otvíravé, dvoukřídlé |
| Okno J6 | 1,2 x 2,6 m | Otvíravé, jednokřídlé  | Otvíravé, dvoukřídlé |
| Okno J7 | 1,2 x 2,6 m | Otvíravé, jednokřídlé  | Otvíravé, dvoukřídlé |
| Okno V1 | 1,4 x 2,6 m | Otvíravé, jednokřídlé  | Otvíravé, dvoukřídlé |
| Okno V2 | 1,4 x 2,6 m | Otvíravé, jednokřídlé  | Otvíravé, dvoukřídlé |
| Zdůvodnění: | Na s oknech v [2.NP](http://2.NP) v horní části oken je naprosto nelogicky na stávajících oknech jejich otevírání, vnitřní okno má horní otevírání dvoukřídlové a venkovní okno jednokřídlové.Předmětem změny je sjednocení jejich otevírání na dvoukřídlové i ve venkovním okně. Pohled nebude nijak změněn, protože příčky z vnitřních oken jsou vidět i zvenčía s dvoukřídlovým oknem bude lepší manipulace při větrání a mytí oken. Cena se nemění. |