|  |  |
| --- | --- |
| **kontrola údajů** |  |
| **Můj nakonfigurovaný individuální produkt** | |

|  |
| --- |
| **název Vaší konfigurace** |

cid:image001.gif@01D23B87.B3DC03D0

[          ]

|  |
| --- |
| **Detaily Vaší konfigurace** |

cid:image002.gif@01D23B87.B3DC03D0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **výběr produktu** | |  |
| svislá výška: | | 2790 mm | |
| Sklon: | | 60 ° | |
| vyložení: | | 3231 mm | |
| počet stupňů: | | 12 | |
| povrch stupňů: | | rýhovaný al. plech | |
| šířka stupňů: | | 1000 mm | |
| hloubka stupňů: | | 175 mm | |
| délka plošiny: | | 1600 mm | |
| zábradlí na schodech: | | oboustranné | |
| zábradlí na plošině: | | oboustranné | |
| čelní strana plošiny: | | zábradlí | |
| nástup na plošinu: | | otevřená nástupní strana | |
| typ pojezdu: | | standardní pojezd | |
| šířka pojezdu: | | 1600 mm | |
| elektricky vodivé: | | ne | |
| Bremssystem: | | ZARGES Ergo Stop | |
| hmotnost: | | 191 kg | |
| Norma: | | odpovídá | |
|  | | EN ISO 14 122 | |
| Max. napětí na úrovni: | | 150 kg | |
| Max. celkové zatížení: | | 300 kg | |
|  |  |  |  |

cid:image003.gif@01D23B87.B3DC03D0

|  |
| --- |
| **zpět** |

cid:image007.gif@01D23B87.B3DC03D0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **vystavit nabídku \*** | | | | |
|  | výška | > stupně | > délka plošiny | > zábradlí na schodech | | > zábradlí na plošině | > pojezd | **> příslušenství** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

cid:image008.gif@01D23B87.B3DC03D0

|  |
| --- |
|  |

cid:image009.gif@01D23B87.B3DC03D0

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Cena Vaší konfigurace** | |

|  |
| --- |
| poèet kusù: |

[          ]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kus |  | |
| cena za kus: | | |  |
| ceny bez DPH.: | | | 118.804,30 Kč |
| náklady na dopravu: | | | 0,00 Kč |
|  | | |  |
| ceny: | | |  |
| ceny bez DPH.: | | | 118.804,30 Kč |
|  | | |  |
| dodací termín: | | | za ca. 15 pracovních dnů |
|  |  |  |  |

Přeji hezký den !

Jiří Černý