|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby** |
| Stavba: |   | **2016096** | **Skanzen Zubrnice - dům č.p. 27a** |
| Objekt: |   | **01** | **Oprava krovu a výměna střešního pláště** |
| Rozpočet: |   | **2016096** | **Skanzen Zubrnice** |
| Objednatel: |  |  | IČO: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Zhotovitel: |  |  | IČO: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Vypracoval: |   |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 256 605,20 |
| PSV |   |   |   |   | 798 804,78 |
| MON |   |   |   |   | 75 000,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 28 700,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **1 159 109,98** |
| Rekapitulace daní |   |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH  |   | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **1 159 109,98** | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % | **243 413,00** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,02** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |   | **1 402 523,00** | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  |  |  |   |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 1 | Zemní práce | HSV |   |   | 12 302,70 | 1 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |   |   | 21 201,81 | 2 |
| 5 | Komunikace | HSV |   |   | 6 588,00 | 1 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV |   |   | 41 326,97 | 4 |
| 8 | Trubní vedení | HSV |   |   | 14 419,00 | 1 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |   |   | 47 398,00 | 4 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |   |   | 95 056,35 | 8 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |   |   | 18 312,37 | 2 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV |   |   | 230 182,00 | 20 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV |   |   | 69 151,04 | 6 |
| 765 | Krytiny tvrdé | PSV |   |   | 369 377,45 | 32 |
| 783 | Nátěry | PSV |   |   | 130 094,29 | 11 |
| M21 | Elektromontáže | MON |   |   | 75 000,00 | 6 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |   |   | 28 700,00 | 2 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 1 159 109,98 | 100 |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| S: | 2016096 | Skanzen Zubrnice - dům č.p. 27a |
| O: | 01 | Oprava krovu a výměna střešního pláště |
| R: | 2016096 | Skanzen Zubrnice |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **12 302,70** |  |
| 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 5,52000 | 1 280,00 | 7 065,60 | RTS 19/ II |
|  |  | kanalizace : (1+10,5)\*0,6\*0,8 |  | 5,52000 |  |  |  |
| 2 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 2,76000 | 241,00 | 665,16 | RTS 19/ II |
|  |  | výkop : 5,52 |  | 5,52000 |  |  |  |
|  |  | zásyp : -2,76 |  | -2,76000 |  |  |  |
| 3 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 2,76000 | 502,00 | 1 385,52 | RTS 19/ II |
|  |  | kanalizace : (1+10,5)\*0,6\*0,4 |  | 2,76000 |  |  |  |
| 4 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 2,07000 | 1 120,00 | 2 318,40 | RTS 19/ II |
|  |  | kanalizace : (1+10,5)\*0,6\*0,3 |  | 2,07000 |  |  |  |
| 5 | 181006113R00 | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm | m2 | 13,80000 | 11,00 | 151,80 | RTS 19/ II |
|  |  | 2,76/0,2 |  | 13,80000 |  |  |  |
| 6 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku | m3 | 0,69000 | 1 038,00 | 716,22 | RTS 19/ II |
|  |  | kanalizace : (1+10,5)\*0,6\*0,1 |  | 0,69000 |  |  |  |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **21 201,81** |  |
| 7 | 310217871R00 | Zazdívka otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi | kus | 1,00000 | 1 035,00 | 1 035,00 | RTS 19/ II |
|  |  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |
|  |  | pro kanalizaci : 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 8 | 314231126R00 | Zdivo komínů z CP 29 P20 na MC 5 pod omítku | m3 | 1,75310 | 5 111,00 | 8 960,09 | RTS 19/ II |
|  |  | 0,5\*0,94\*(2,68+0,4+0,65) |  | 1,75310 |  |  |  |
| 9 | 317235811R00 | Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami | m3 | 0,36450 | 6 098,00 | 2 222,72 | RTS 19/ II |
|  |  | jihozápadní roh : 1,8\*0,45\*0,45 |  | 0,36450 |  |  |  |
| 10 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 9,10560 | 220,00 | 2 003,23 | RTS 19/ II |
|  |  | štít západní 30% plochy : 11,2\*(0,34+2,4+2,68)\*0,5\*0,3 |  | 9,10560 |  |  |  |
| 11 | 319202321R00 | Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm | m2 | 9,10560 | 334,00 | 3 041,27 | RTS 19/ II |
|  |  | štít západní 30% plochy : 11,2\*(0,34+2,4+2,68)\*0,5\*0,3 |  | 9,10560 |  |  |  |
| 12 | 340239212R00 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 2,70000 | 785,00 | 2 119,50 | RTS 19/ II |
|  |  | zazdívky původních oken : 0,9\*1,5\*2 |  | 2,70000 |  |  |  |
| 13 | 31.01 | Zajištění vložky komína v novém tělese komína | ks  | 1,00000 | 1 820,00 | 1 820,00 | Indiv |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** |  |  |  | **6 588,00** |  |
| 14 | 594111111RT2 | Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm tloušťky 200 mm, včetně dodávky kamene | m2 | 4,00000 | 777,00 | 3 108,00 | RTS 19/ II |
| 15 | 597191121R00 | Rigol dlážděný z lom.kamene, na sucho š. 600 mm | m | 2,00000 | 1 740,00 | 3 480,00 | RTS 19/ II |
| **Díl:** | **62** | **Úpravy povrchů vnější** |  |  |  | **41 326,97** |  |
| 16 | 622421131R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 | m2 | 10,74240 | 392,00 | 4 211,02 | RTS 19/ II |
|  |  | komín : (0,5+0,94)\*2\*(2,68+0,4+0,65) |  | 10,74240 |  |  |  |
| 17 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 30,35200 | 511,00 | 15 509,87 | RTS 19/ II |
|  |  | štít západní : 11,2\*(0,34+2,4+2,68)\*0,5 |  | 30,35200 |  |  |  |
| 18 | 622421146R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5 | m2 | 4,92000 | 1 210,00 | 5 953,20 | RTS 19/ II |
|  |  | římsa : 8,2\*2\*0,3 |  | 4,92000 |  |  |  |
| 19 | 622471317R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 - vápenný nátěr | m2 | 30,35200 | 245,00 | 7 436,24 | RTS 19/ II |
| 20 | 622471319R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 - vápenný nátěr | m2 | 4,92000 | 282,00 | 1 387,44 | RTS 19/ II |
| 21 | 627452111R00 | Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel | m2 | 15,17600 | 450,00 | 6 829,20 | RTS 19/ II |
|  |  | štít západní vnitřní strana 50% : 11,2\*(0,34+2,4+2,68)\*0,5\*0,5 |  | 15,17600 |  |  |  |
| **Díl:** | **8** | **Trubní vedení** |  |  |  | **14 419,00** |  |
| 22 | 831352121RT5 | Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 včetně dodávky trub kamenin. DN 200 dl. 1500 mm | m | 1,50000 | 850,00 | 1 275,00 | RTS 19/ II |
| 23 | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 | m | 12,00000 | 25,00 | 300,00 | RTS 19/ II |
|  |  | DN 125 : 1,5 |  | 1,50000 |  |  |  |
|  |  | DN 160 : 10,5 |  | 10,50000 |  |  |  |
| 24 | 877353123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 | kus | 3,00000 | 99,00 | 297,00 | RTS 19/ II |
| 25 | 894432112R00 | Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, | kus | 1,00000 | 250,00 | 250,00 | RTS 19/ II |
| 26 | 721242116R00 | Lapač střešních splavenin litinový DN 125 | kus | 1,00000 | 2 250,00 | 2 250,00 | RTS 19/ II |
| 27 | 28611146.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 | kus | 2,00000 | 180,00 | 360,00 | RTS 19/ II |
| 28 | 28611151.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 | kus | 2,00000 | 230,00 | 460,00 | RTS 19/ II |
| 29 | 28611152.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x2000 | kus | 5,00000 | 415,00 | 2 075,00 | RTS 19/ II |
| 30 | 28651659.AR | Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC | kus | 1,00000 | 92,00 | 92,00 | RTS 19/ II |
| 31 | 28651693.AR | Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC | kus | 1,00000 | 155,00 | 155,00 | RTS 19/ II |
| 32 | 28651859.AR | Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 200 PVC | kus | 1,00000 | 1 310,00 | 1 310,00 | RTS 19/ II |
| 33 | 286971402R | Roura šachtová korugovaná 425/1500 mm | kus | 1,00000 | 1 690,00 | 1 690,00 | RTS 19/ II |
| 34 | 28697146R | Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5T PP | kus | 1,00000 | 555,00 | 555,00 | RTS 19/ II |
| 35 | 286971671R | Dno šachtové 425/110 typ pro KG | kus | 1,00000 | 3 350,00 | 3 350,00 | RTS 19/ II |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **47 398,00** |  |
| 36 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 224,00000 | 91,00 | 20 384,00 | RTS 19/ II |
|  |  | Včetně kotvení lešení. |  |
|  |  | západní štít : 12\*(4+3+5) |  | 144,00000 |  |  |  |
|  |  | římsa : 3\*8 |  | 24,00000 |  |  |  |
|  |  | komín : (1,5+2)\*2\*8 |  | 56,00000 |  |  |  |
| 37 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 224,00000 | 22,00 | 4 928,00 | RTS 19/ II |
| 38 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 224,00000 | 64,00 | 14 336,00 | RTS 19/ II |
| 39 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 50,00000 | 155,00 | 7 750,00 | RTS 19/ II |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **95 056,35** |  |
| 40 | 962032631R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC | m3 | 1,75310 | 1 100,00 | 1 928,41 | RTS 19/ II |
|  |  | 0,5\*0,94\*(2,68+0,4+0,65) |  | 1,75310 |  |  |  |
| 41 | 966031314R00 | Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm | m | 1,80000 | 305,00 | 549,00 | RTS 19/ II |
|  |  | jihozápadní roh : 1,8 |  | 1,80000 |  |  |  |
| 42 | 971024481R00 | Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90cm, MVC | kus | 1,00000 | 1 250,00 | 1 250,00 | RTS 19/ II |
|  |  | pro kanalizaci : 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 43 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 2,70000 | 230,00 | 621,00 | RTS 19/ II |
|  |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |  |
|  |  | zazdívky po původních oknech : 0,9\*1,5\*2 |  | 2,70000 |  |  |  |
| 44 | 978015221R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % | m2 | 30,35200 | 7,20 | 218,53 | RTS 19/ II |
|  |  | štít západní : 11,2\*(0,34+2,4+2,68)\*0,5 |  | 30,35200 |  |  |  |
| 45 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 222,22000 | 59,00 | 13 110,98 | RTS 19/ II |
|  |  | 13,55\*8,2\*2 |  | 222,22000 |  |  |  |
| 46 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm | m2 | 45,00000 | 88,00 | 3 960,00 | RTS 19/ II |
| 47 | 762521915R00 | Vyříznutí části podlahy plochy do 8 m2 | m2 | 8,00000 | 232,00 | 1 856,00 | RTS 19/ II |
|  |  | jihozápadní roh : 2\*4 |  | 8,00000 |  |  |  |
| 48 | 765321810R00 | Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti | m2 | 111,11000 | 295,00 | 32 777,45 | RTS 19/ II |
|  |  | 13,55\*8,2 |  | 111,11000 |  |  |  |
| 49 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 4,50180 | 360,00 | 1 620,65 | RTS 19/ II |
|  |  | celkem : 10,11064 |  | 10,11064 |  |  |  |
|  |  | dřevo : -222,22\*0,015 |  | -3,33330 |  |  |  |
|  |  | -45\*0,016 |  | -0,72000 |  |  |  |
|  |  | AZC : -111,11\*0,014 |  | -1,55554 |  |  |  |
| 50 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 4,05330 | 540,00 | 2 188,78 | RTS 19/ II |
|  |  | dřevo : 222,22\*0,015 |  | 3,33330 |  |  |  |
|  |  | 45\*0,016 |  | 0,72000 |  |  |  |
| 51 | 979990201R00 | Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky | t | 1,55554 | 8 900,00 | 13 844,31 | RTS 19/ II |
|  |  | AZC : 111,11\*0,014 |  | 1,55554 |  |  |  |
| 52 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 10,11064 | 511,00 | 5 166,54 | RTS 19/ II |
| 53 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 10,11064 | 730,00 | 7 380,77 | RTS 19/ II |
| 54 | 979084413R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 10,11064 | 186,00 | 1 880,58 | RTS 19/ II |
| 55 | 979084419R00 | Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km | t | 90,99577 | 33,00 | 3 002,86 | RTS 19/ II |
| 56 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 10,11064 | 366,00 | 3 700,49 | RTS 19/ II |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **18 312,37** |  |
| 57 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 21,39296 | 856,00 | 18 312,37 | RTS 19/ II |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **230 182,00** |  |
| 58 | 762085140R00 | Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné | m | 90,20000 | 235,00 | 21 197,00 | RTS 19/ I |
|  |  | VT 22/26 : 4\*1 |  | 4,00000 |  |  |  |
|  |  | H1 12/16 : 5,8\*1 |  | 5,80000 |  |  |  |
|  |  | VZ 10/12 : 3,1\*1 |  | 3,10000 |  |  |  |
|  |  | KR 12/16 : 7,7\*9 |  | 69,30000 |  |  |  |
|  |  | 3\*1 |  | 3,00000 |  |  |  |
|  |  | PO 14/10 : 5\*1 |  | 5,00000 |  |  |  |
| 59 | 762311101R00 | Montáž hmoždinek Buldog, včetně lůžka | kus | 6,00000 | 38,00 | 228,00 | RTS 19/ II |
| 60 | 762313112R00 | Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm | kus | 3,00000 | 66,00 | 198,00 | RTS 19/ II |
|  |  | D 16 : 3 |  | 3,00000 |  |  |  |
| 61 | 762313113R00 | Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm | kus | 6,00000 | 99,00 | 594,00 | RTS 19/ II |
|  |  | D 20 : 6 |  | 6,00000 |  |  |  |
| 62 | 762331921R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2 | m | 86,20000 | 248,00 | 21 377,60 | RTS 19/ II |
|  |  | H1 12/16 : 5,8\*1 |  | 5,80000 |  |  |  |
|  |  | VZ 10/12 : 3,1\*1 |  | 3,10000 |  |  |  |
|  |  | KR 12/16 : 7,7\*9 |  | 69,30000 |  |  |  |
|  |  | 3\*1 |  | 3,00000 |  |  |  |
|  |  | PO 14/10 : 5\*1 |  | 5,00000 |  |  |  |
| 63 | 762331951R00 | Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2 | m | 4,00000 | 256,00 | 1 024,00 | RTS 19/ II |
|  |  | VT 22/26 : 4\*1 |  | 4,00000 |  |  |  |
| 64 | 762332932R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 | m | 86,20000 | 394,00 | 33 962,80 | RTS 19/ II |
|  |  | H1 12/16 : 5,8\*1 |  | 5,80000 |  |  |  |
|  |  | VZ 10/12 : 3,1\*1 |  | 3,10000 |  |  |  |
|  |  | KR 12/16 : 7,7\*9 |  | 69,30000 |  |  |  |
|  |  | 3\*1 |  | 3,00000 |  |  |  |
|  |  | PO 14/10 : 5\*1 |  | 5,00000 |  |  |  |
| 65 | 762332935R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 | m | 4,00000 | 1 021,00 | 4 084,00 | RTS 19/ II |
|  |  | VT 22/26 : 4\*1 |  | 4,00000 |  |  |  |
| 66 | 762341210R00 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz | m2 | 222,22000 | 166,00 | 36 888,52 | RTS 19/ II |
|  |  | 13,55\*8,2\*2 |  | 222,22000 |  |  |  |
| 67 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 5,33328 | 1 420,00 | 7 573,26 | RTS 19/ II |
|  |  | 222,22\*0,024 |  | 5,33328 |  |  |  |
| 68 | 762521104R00 | Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna | m2 | 45,00000 | 128,00 | 5 760,00 | RTS 19/ II |
| 69 | 762523915R00 | Doplnění podlah prkny nehobl. na sraz, pl.do 8 m2 | m2 | 8,00000 | 404,00 | 3 232,00 | RTS 19/ II |
|  |  | jihozápadní roh : 2\*4 |  | 8,00000 |  |  |  |
| 70 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 4,00000 | 220,00 | 880,00 | RTS 19/ II |
|  |  | 45\*0,032 |  | 1,44000 |  |  |  |
|  |  | 8\*0,32 |  | 2,56000 |  |  |  |
| 71 | 762.04 | Ruční dotesání trámů | m  | 90,20000 | 145,00 | 13 079,00 | Indiv |
| 72 | 762.05 | Dodávka a montáž dřevěných kolíků | ks  | 4,00000 | 276,00 | 1 104,00 | Indiv |
| 73 | 31111306R | Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M16 | 1000 ks | 0,00600 | 1 920,00 | 11,52 | RTS 19/ II |
|  |  | 3\*2\*0,001 |  | 0,00600 |  |  |  |
| 74 | 31111312R | Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M20 | 1000 ks | 0,01200 | 3 520,00 | 42,24 | RTS 19/ II |
|  |  | 6\*2\*0,001 |  | 0,01200 |  |  |  |
| 75 | 31121222R | Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18 | 1000 ks | 0,00600 | 6 350,00 | 38,10 | RTS 19/ II |
|  |  | 3\*2\*0,001 |  | 0,00600 |  |  |  |
| 76 | 31121226R | Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 22 | 1000 ks | 0,01200 | 10 860,00 | 130,32 | RTS 19/ II |
|  |  | 6\*2\*0,001 |  | 0,01200 |  |  |  |
| 77 | 31175351R | Hmoždinka Bulldog M20 | kus | 6,00000 | 45,00 | 270,00 | RTS 19/ II |
| 78 | 31179129R | Tyč závitová M16, DIN 975, poz. | m | 1,00000 | 69,00 | 69,00 | RTS 19/ II |
| 79 | 31179131R | Tyč závitová M20, DIN 975, poz. | m | 2,00000 | 130,00 | 260,00 | RTS 19/ II |
| 80 | 6050000T | Řezivo hraněné | m3  | 2,01907 | 8 500,00 | 17 162,10 | V |
|  |  | VT 22/26 : 4\*1\*0,22\*0,26\*1,1 |  | 0,25168 |  |  |  |
|  |  | H1 12/16 : 5,8\*1\*0,12\*0,16\*1,1 |  | 0,12250 |  |  |  |
|  |  | VZ 10/12 : 3,1\*1\*0,1\*0,12\*1,1 |  | 0,04092 |  |  |  |
|  |  | KR 12/16 : 7,7\*9\*0,12\*0,16\*1,1 |  | 1,46362 |  |  |  |
|  |  | 3\*1\*0,12\*0,16\*1,1 |  | 0,06336 |  |  |  |
|  |  | PO 14/10 : 5\*1\*0,14\*0,1\*1,1 |  | 0,07700 |  |  |  |
| 81 | 60512542R | Prkno SM omítané tl.24 mm | m3 | 5,86661 | 6 500,00 | 38 132,97 | RTS 19/ II |
|  |  | 222,22\*0,024\*1,1 |  | 5,86661 |  |  |  |
| 82 | 60512560R | Prkno SM omítané tl.32 mm | m3 | 1,86560 | 6 100,00 | 11 380,16 | RTS 19/ II |
|  |  | 45\*0,032\*1,1 |  | 1,58400 |  |  |  |
|  |  | 8\*0,032\*1,1 |  | 0,28160 |  |  |  |
| 83 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 7,10087 | 1 620,00 | 11 503,41 | RTS 19/ II |
| **Díl:** | **764** | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **69 151,04** |  |
| 84 | 764239430R00 | Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše | m2 | 1,73500 | 2 480,00 | 4 302,80 | RTS 19/ II |
|  |  | včetně spojovacích prostředků. |  |
|  |  | (0,5+2+2)\*0,33 |  | 1,48500 |  |  |  |
|  |  | 0,5\*0,5 |  | 0,25000 |  |  |  |
| 85 | 764252405R00 | Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 400 mm | m | 27,20000 | 611,00 | 16 619,20 | RTS 19/ II |
|  |  | 13,6+13,6 |  | 27,20000 |  |  |  |
| 86 | 764259411R00 | Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm | kus | 2,00000 | 1 150,00 | 2 300,00 | RTS 19/ II |
| 87 | 764264420R00 | Střešní poklopy Ti Zn, krytina vlnitá, 60 x 60 cm | kus | 2,00000 | 2 480,00 | 4 960,00 | RTS 19/ II |
| 88 | 764291430R00 | Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 360 mm | m | 32,80000 | 592,00 | 19 417,60 | RTS 19/ II |
|  |  | včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci. |  |
|  |  | 8,2\*4 |  | 32,80000 |  |  |  |
| 89 | 764293420R00 | Hřeben střechy z Ti Zn plechu, rš 300 mm | m | 13,60000 | 480,00 | 6 528,00 | RTS 19/ II |
|  |  | včetně spojovacích prostředků. |  |
| 90 | 764554403R00 | Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm | m | 19,00000 | 685,00 | 13 015,00 | RTS 19/ II |
|  |  | 9+10 |  | 19,00000 |  |  |  |
| 91 | 764352811R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° | m | 13,60000 | 49,00 | 666,40 | RTS 19/ II |
| 92 | 764362811R00 | Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45° | kus | 3,00000 | 75,00 | 225,00 | RTS 19/ II |
| 93 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | m | 10,00000 | 48,00 | 480,00 | RTS 19/ II |
| 94 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0,33885 | 1 880,00 | 637,04 | RTS 19/ II |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **369 377,45** |  |
| 95 | 765322111R00 | Krytina vláknocementová, střech na bednění - popis viz Technická zpráva | m2 | 111,11000 | 1 328,00 | 147 554,08 | RTS 19/ II |
|  |  | Dodávka a montáž asfaltového podkladního pásu, krytiny a spojovacích prostředků. |  |
|  |  | Včetně: |  |
|  |  | - přiřezání šablon, čtverců, vlnovek, |  |
|  |  | - odvětrování a zavětrování podkladní lepenky, |  |
|  |  | - úpravy u hřebene, nároží a okapu, |  |
|  |  | - obkrytí plošných prostupů (např. komínů, světlíků, střešních oken, ventilačních průduchů), |  |
|  |  | - obkrytí bodových prostupů (např. nosičů, bleskosvodů, stožárů, komínových lávek, sněžníků, opěrek). |  |
|  |  | 13,55\*8,2 |  | 111,11000 |  |  |  |
| 96 | 765322810R00 | Dvojité založení krytiny | m | 87,20000 | 311,00 | 27 119,20 | RTS 19/ II |
|  |  | Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prostředků. |  |
|  |  | okap : 13,6\*2 |  | 27,20000 |  |  |  |
|  |  | hřeben : 13,6\*2 |  | 27,20000 |  |  |  |
|  |  | štíty : 8,2\*2\*2 |  | 32,80000 |  |  |  |
| 97 | 765342841R00 | Demontáž břidličné krytiny, šupiny netř.,k použití | m2 | 111,11000 | 342,00 | 37 999,62 | RTS 19/ II |
|  |  | 13,55\*8,2 |  | 111,11000 |  |  |  |
| 98 | 765349212R00 | Momtáž střech jednoduchých přírodní břidlice obdélník 20x30 cm, krytí jedn. | m2 | 111,11000 | 942,00 | 104 665,62 | RTS 19/ II |
|  |  | 13,55\*8,2 |  | 111,11000 |  |  |  |
| 99 | 765799313RK2 | Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů podstřešní difúzní fólie | m2 | 222,22000 | 136,00 | 30 221,92 | RTS 19/ II |
|  |  | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. |  |
|  |  | 13,55\*8,2\*2 |  | 222,22000 |  |  |  |
| 100 | 765.01 | Zakrývaní a rozkrývání střechy při opravách | m2  | 250,00000 | 29,00 | 7 250,00 | Indiv |
| 101 | 31483114R | Hřebík Cu do krytiny 2,5/32  | kg | 20,55535 | 452,00 | 9 291,02 | RTS 19/ II |
|  |  | pro břidlici : 111,11\*0,185 |  | 20,55535 |  |  |  |
| 102 | 998765102R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | t | 3,92267 | 1 345,00 | 5 275,99 | RTS 19/ II |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **130 094,29** |  |
| 103 | 938902121R00 | Čištění dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči | m2 | 209,92000 | 335,00 | 70 323,20 | RTS 19/ II |
|  |  | krokve : 7\*22\*0,56 |  | 86,24000 |  |  |  |
|  |  | pozednice : 13\*2\*0,48 |  | 12,48000 |  |  |  |
|  |  | vaznice : 13\*2\*0,64 |  | 16,64000 |  |  |  |
|  |  | hambálek : 5,8\*11\*0,56 |  | 35,72800 |  |  |  |
|  |  | sloupek : 2,4\*4\*0,64 |  | 6,14400 |  |  |  |
|  |  | pásek : 1,2\*4\*0,56 |  | 2,68800 |  |  |  |
|  |  | ostatní : 50 |  | 50,00000 |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 209,92000 |  |  |  |
| 104 | 783522000R00 | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí - popis viz Technická zpráva | m2 | 49,98300 | 156,00 | 7 797,35 | RTS 19/ II |
|  |  | žlaby : 13,6\*2\*0,4\*2 |  | 21,76000 |  |  |  |
|  |  | kotlík : 0,5\*2 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  |  | svody : (9+10)\*0,4 |  | 7,60000 |  |  |  |
|  |  | oplech. komína : (0,5+2+2)\*0,33 |  | 1,48500 |  |  |  |
|  |  | 0,5\*0,5 |  | 0,25000 |  |  |  |
|  |  | poklop : 1\*1\*2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  |  | záv lišta : 8,2\*4\*0,36 |  | 11,80800 |  |  |  |
|  |  | hřeben : 13,6\*0,3 |  | 4,08000 |  |  |  |
| 105 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám a hmyzu 2x | m2 | 866,50400 | 59,00 | 51 123,74 | RTS 19/ II |
|  |  | včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. |  |
|  |  | nové řezivo :  |  |  |  |  |  |
|  |  | VT 22/26 : 4\*1\*0,9 |  | 3,60000 |  |  |  |
|  |  | H1 12/16 : 5,8\*1\*0,56 |  | 3,24800 |  |  |  |
|  |  | VZ 10/12 : 3,1\*1\*0,44 |  | 1,36400 |  |  |  |
|  |  | KR 12/16 : 7,7\*9\*0,56 |  | 38,80800 |  |  |  |
|  |  | 3\*1\*0,56 |  | 1,68000 |  |  |  |
|  |  | PO 14/10 : 5\*1\*0,48 |  | 2,40000 |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 51,10000 |  |  |  |
|  |  | stávající krov :  |  |  |  |  |  |
|  |  | krokve : 7\*22\*0,56 |  | 86,24000 |  |  |  |
|  |  | pozednice : 13\*2\*0,48 |  | 12,48000 |  |  |  |
|  |  | vaznice : 13\*2\*0,64 |  | 16,64000 |  |  |  |
|  |  | hambálek : 5,8\*11\*0,56 |  | 35,72800 |  |  |  |
|  |  | sloupek : 2,4\*4\*0,64 |  | 6,14400 |  |  |  |
|  |  | pásek : 1,2\*4\*0,56 |  | 2,68800 |  |  |  |
|  |  | ostatní : 50 |  | 50,00000 |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 209,92000 |  |  |  |
|  |  | bednění : 222,22\*1,1\*2 |  | 488,88400 |  |  |  |
|  |  | podlaha : 45\*1,1\*2 |  | 99,00000 |  |  |  |
|  |  | doplnění podlahy : 8\*1,1\*2 |  | 17,60000 |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 605,48400 |  |  |  |
| 106 | 783.02 | Nátěr oken - krycí nátěr, přetmelení okenních tabulek - okno 700/1150 | ks  | 1,00000 | 850,00 | 850,00 | Indiv |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** |  |  |  | **75 000,00** |  |
| 107 | M21.02 | Dodávka a montáž hromosvodu vč. revize cena 75.000,- Kč - neměnit | soubor | 1,00000 | 75 000,00 | 75 000,00 | Indiv |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **28 700,00** |  |
| 108 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 28 700,00 | 28 700,00 | Indiv |
|  |  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **1 159 109,98** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky uchazeče k zadání |  |  |  |  |  |
|   |  |
|  |
|  |
|  |
|  |