|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | |
| Stavba: |  | **2016095** | **Skanzen Zubrnice, dům č.p. 61** | | | | | |
| Objekt: |  | **01** | **Oprava krovu a výměna střešního pláště** | | | | | |
| Rozpočet: |  | **2016095** | **Skanzen Zubrnice** | | | | | |
| Objednatel: |  |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | | 300 408,69 | |
| PSV |  |  |  | |  | | 2 211 237,18 | |
| MON |  |  |  | |  | | 53 636,20 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | |  | | 57 000,00 | |
| Ostatní náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** |  |  |  | |  | | **2 622 282,07** | |
| Rekapitulace daní | |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Snížená DPH | |  | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **2 622 282,07** | | | CZK |
| Základní DPH | |  | **21** | % | **550 679,00** | | | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **-0,07** | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | |  |  | **3 172 961,00** | | | **CZK** |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | HSV |  |  | 246,24 | 0 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | HSV |  |  | 6 195,33 | 0 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | | | HSV |  |  | 2 373,60 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | | | HSV |  |  | 127 234,00 | 5 |
| 96 | Bourání konstrukcí | | | HSV |  |  | 156 110,58 | 6 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | HSV |  |  | 8 248,94 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | | | PSV |  |  | 413 433,38 | 16 |
| 764 | Konstrukce klempířské | | | PSV |  |  | 87 208,02 | 3 |
| 765 | Krytiny tvrdé | | | PSV |  |  | 1 316 288,61 | 50 |
| 783 | Nátěry | | | PSV |  |  | 394 307,17 | 15 |
| M21 | Elektromontáže | | | MON |  |  | 53 636,20 | 2 |
| VN | Vedlejší náklady | | | VN |  |  | 57 000,00 | 2 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 2 622 282,07 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | |  |
| S: | 2016095 | Skanzen Zubrnice, dům č.p. 61 |  |
| O: | 01 | Oprava krovu a výměna střešního pláště |  |
| R: | 2016095 | Skanzen Zubrnice |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **246,24** |  |
| 1 | 314231116R00 | Zdivo komínů z CP 29 P15 na MC 10 pod omítku | m3 | 0,54000 | 456,00 | 246,24 | RTS 19/ II |
|  |  | K2 : 0,6\*0,6\*1,5 |  | 0,54000 |  |  |  |
| **Díl:** | **61** | **Upravy povrchů vnitřní** |  |  |  | **6 195,33** |  |
| 2 | 612421421R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých | m2 | 21,73800 | 285,00 | 6 195,33 | RTS 19/ II |
|  |  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | |  |
|  |  | K1 : (0,75+0,9)\*2\*(1,69+0,15+0,18+2,1+0,14+1,6) |  | 19,33800 |  |  |  |
|  |  | K2 : (0,6+0,6)\*2\*1 |  | 2,40000 |  |  |  |
| **Díl:** | **62** | **Úpravy povrchů vnější** |  |  |  | **2 373,60** |  |
| 3 | 622421131R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 | m2 | 6,45000 | 368,00 | 2 373,60 | RTS 19/ II |
|  |  | K2 : (0,6+0,6)\*2\*1,5 |  | 3,60000 |  |  |  |
|  |  | K1 : (0,75+0,75)\*2\*(0,3+0,65) |  | 2,85000 |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **127 234,00** |  |
| 4 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 387,00000 | 84,00 | 32 508,00 | RTS 19/ II |
|  |  | Včetně kotvení lešení. | | | | |  |
|  |  | štíty : 12\*(2+3+7) |  | 144,00000 |  |  |  |
|  |  | 12\*(3+3+7) |  | 156,00000 |  |  |  |
|  |  | komíny : (3+1,5)\*2\*7 |  | 63,00000 |  |  |  |
|  |  | (3+1)\*2\*3 |  | 24,00000 |  |  |  |
| 5 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 2 133,00000 | 26,00 | 55 458,00 | RTS 19/ II |
|  |  | štíty : 12\*(2+3+7)\*2 |  | 288,00000 |  |  |  |
|  |  | 12\*(3+3+7)\*2 |  | 312,00000 |  |  |  |
|  |  | komíny : (3+1,5)\*2\*7 |  | 63,00000 |  |  |  |
|  |  | (3+1)\*2\*3 |  | 24,00000 |  |  |  |
|  |  | 723\*2 |  | 1 446,00000 |  |  |  |
| 6 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 387,00000 | 64,00 | 24 768,00 | RTS 19/ II |
| 7 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 100,00000 | 145,00 | 14 500,00 | RTS 19/ II |
|  |  | oprava krovu : 100 |  | 100,00000 |  |  |  |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **156 110,58** |  |
| 8 | 962032631R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC | m3 | 0,54000 | 975,00 | 526,50 | RTS 19/ II |
|  |  | K2 : 0,6\*0,6\*1,5 |  | 0,54000 |  |  |  |
| 9 | 762342811R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm | m2 | 477,90000 | 29,00 | 13 859,10 | RTS 19/ II |
| 10 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm | m2 | 261,50000 | 64,00 | 16 736,00 | RTS 19/ II |
|  |  | 26,15\*10 |  | 261,50000 |  |  |  |
| 11 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny, do suti | m2 | 477,90000 | 175,00 | 83 632,50 | RTS 19/ II |
|  |  | (0,2+26,15+0,2)\*9\*2 |  | 477,90000 |  |  |  |
| 12 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,86076 | 320,00 | 275,44 | RTS 19/ II |
|  |  | 0,54\*1,594 |  | 0,86076 |  |  |  |
| 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 16,13150 | 560,00 | 9 033,64 | RTS 19/ II |
|  |  | 16,99226 |  | 16,99226 |  |  |  |
|  |  | bourání komína : -0,54\*1,594 |  | -0,86076 |  |  |  |
| 14 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 16,99226 | 533,00 | 9 056,87 | RTS 19/ II |
| 15 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 16,99226 | 725,00 | 12 319,39 | RTS 19/ II |
| 16 | 979084413R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 16,99226 | 132,00 | 2 242,98 | RTS 19/ II |
| 17 | 979084419R00 | Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km | t | 152,93034 | 24,00 | 3 670,33 | RTS 19/ II |
| 18 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 16,99226 | 280,00 | 4 757,83 | RTS 19/ II |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **8 248,94** |  |
| 19 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 10,91130 | 756,00 | 8 248,94 | RTS 19/ II |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **413 433,38** |  |
| 20 | 762085140R00 | Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné | m | 54,12000 | 195,00 | 10 553,40 | RTS 19/ I |
|  |  | krokve 16/14 : 3\*15 |  | 45,00000 |  |  |  |
|  |  | podložky 14/8 : 0,38\*24 |  | 9,12000 |  |  |  |
| 21 | 762331911R00 | Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2 | m | 9,12000 | 188,00 | 1 714,56 | RTS 19/ II |
|  |  | podložky 14/8 : 0,38\*24 |  | 9,12000 |  |  |  |
| 22 | 762331921R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2 | m | 45,00000 | 209,00 | 9 405,00 | RTS 19/ II |
|  |  | krokve 16/14 : 3\*15 |  | 45,00000 |  |  |  |
| 23 | 762332931R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 | m | 9,12000 | 296,00 | 2 699,52 | RTS 19/ II |
|  |  | podložky 14/8 : 0,38\*24 |  | 9,12000 |  |  |  |
| 24 | 762332932R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 | m | 45,00000 | 389,00 | 17 505,00 | RTS 19/ II |
|  |  | krokve 16/14 : 3\*15 |  | 45,00000 |  |  |  |
| 25 | 762342202R00 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm | m2 | 477,90000 | 125,00 | 59 737,50 | RTS 19/ II |
|  |  | (0,2+26,15+0,2)\*9\*2 |  | 477,90000 |  |  |  |
| 26 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 5,73480 | 1 420,00 | 8 143,42 | RTS 19/ II |
|  |  | 477,9\*5\*0,06\*0,04 |  | 5,73480 |  |  |  |
| 27 | 762523104R00 | Položení podlah hoblovaných na sraz z prken | m2 | 261,50000 | 149,00 | 38 963,50 | RTS 19/ II |
|  |  | 26,15\*10 |  | 261,50000 |  |  |  |
| 28 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 8,36800 | 182,00 | 1 522,98 | RTS 19/ II |
|  |  | 261,5\*0,032 |  | 8,36800 |  |  |  |
| 29 | 762 | Demontáž prvků štítu | m | 89,20000 | 38,00 | 3 389,60 | Indiv |
|  |  | štítové prkno : 9\*4 |  | 36,00000 |  |  |  |
|  |  | římsové prkno : |  |  |  |  |  |
|  |  | východní štít : (11,3+6,5+3,5) |  | 21,30000 |  |  |  |
|  |  | západní štít : (11,3+5+6,5+2+3,5) |  | 28,30000 |  |  |  |
|  |  | parapetní prkno : 0,9\*4 |  | 3,60000 |  |  |  |
| 30 | 762.01 | Dodávka a montáž štítového vyřezávaného prkna | m | 36,00000 | 728,00 | 26 208,00 | Indiv |
|  |  | štítové prkno : 9\*4 |  | 36,00000 |  |  |  |
| 31 | 762.02 | Dodávka a montáž řínsových prken vč. konstrukce pro uchycení | m | 49,60000 | 399,00 | 19 790,40 | Indiv |
|  |  | římsové prkno : |  |  |  |  |  |
|  |  | východní štít : (11,3+6,5+3,5) |  | 21,30000 |  |  |  |
|  |  | západní štít : (11,3+5+6,5+2+3,5) |  | 28,30000 |  |  |  |
| 32 | 762.03 | Dodávka a montáž parapetní prkno | m | 3,60000 | 356,00 | 1 281,60 | Indiv |
|  |  | parapetní prkno : 0,9\*4 |  | 3,60000 |  |  |  |
| 33 | 762.04 | Ruční dotesání trámů | m | 54,12000 | 145,00 | 7 847,40 | Indiv |
|  |  | krokve 16/14 : 3\*15 |  | 45,00000 |  |  |  |
|  |  | podložky 14/8 : 0,38\*24 |  | 9,12000 |  |  |  |
| 34 | 762.05 | Dodávka a montáž dřevěných kolíků | ks | 108,00000 | 342,00 | 36 936,00 | Indiv |
|  |  | krokve : 15\*4 |  | 60,00000 |  |  |  |
|  |  | podložky : 24\*2 |  | 48,00000 |  |  |  |
| 35 | 762.06 | Dodávka a montáž dřevěných hmoždíků | ks | 15,00000 | 185,00 | 2 775,00 | Indiv |
|  |  | krokve : 15\*1 |  | 15,00000 |  |  |  |
| 36 | 6050000T | Řezivo hraněné | m3 | 1,22116 | 7 800,00 | 9 525,05 | V |
|  |  | krokve 16/14 : 3\*15\*0,16\*0,14\*1,1 |  | 1,10880 |  |  |  |
|  |  | podložky 14/8 : 0,38\*24\*0,14\*0,08\*1,1 |  | 0,11236 |  |  |  |
| 37 | 60510002R | Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m | m | 2 628,45000 | 12,80 | 33 644,16 | RTS 19/ II |
|  |  | 477,9\*5\*1,1 |  | 2 628,45000 |  |  |  |
| 38 | 60512582.AR | Prkno SM hoblované tl.32 mm | m3 | 9,20480 | 11 520,00 | 106 039,30 | RTS 19/ II |
|  |  | 261,5\*0,032\*1,1 |  | 9,20480 |  |  |  |
| 39 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 10,09743 | 1 560,00 | 15 751,99 | RTS 19/ II |
| **Díl:** | **764** | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **87 208,02** |  |
| 40 | 764239230R00 | Lemování z Cu, komínů na hladké krytině, v ploše | m2 | 1,55400 | 3 760,00 | 5 843,04 | RTS 19/ II |
|  |  | K2 : (0,6+1,6+1,6)\*0,33 |  | 1,25400 |  |  |  |
|  |  | 0,6\*0,5 |  | 0,30000 |  |  |  |
| 41 | 764239240R00 | Lemování z Cu, komínů na hlad. krytině,v hřebeni | m2 | 1,91800 | 3 780,00 | 7 250,04 | RTS 19/ II |
|  |  | (0,8+1,9+1,9)\*0,33 |  | 1,51800 |  |  |  |
|  |  | 0,8\*0,5 |  | 0,40000 |  |  |  |
| 42 | 764252291R00 | Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových | m | 53,20000 | 225,00 | 11 970,00 | RTS 19/ II |
|  |  | 26,6\*2 |  | 53,20000 |  |  |  |
| 43 | 764252292R00 | Montáž háků z Cu půlkruhových | kus | 15,00000 | 119,00 | 1 785,00 | RTS 19/ II |
| 44 | 764259292R00 | Montáž kotlíku z Cu kónického | kus | 2,00000 | 480,00 | 960,00 | RTS 19/ II |
| 45 | 764265220R00 | Střešní poklopy z Cu, krytina hladká, 60 x 60 cm | kus | 1,00000 | 5 120,00 | 5 120,00 | RTS 19/ II |
| 46 | 764291220R00 | Závětrná lišta z Cu plechu, rš 360 mm | m | 36,00000 | 893,00 | 32 148,00 | RTS 19/ II |
|  |  | včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci. | | | | |  |
|  |  | 9\*4 |  | 36,00000 |  |  |  |
| 47 | 764554291R00 | Montáž trub Cu odpadních kruhových | m | 14,00000 | 250,00 | 3 500,00 | RTS 19/ II |
|  |  | včetně spojovacích prostředků. | | | | |  |
|  |  | 2\*7 |  | 14,00000 |  |  |  |
| 48 | 764339832R00 | Demontáž lemov. komínů v ploše, hl. kryt, nad 45° | m2 | 3,47200 | 99,00 | 343,73 | RTS 19/ II |
|  |  | (0,8+1,9+1,9)\*0,33 |  | 1,51800 |  |  |  |
|  |  | 0,8\*0,5 |  | 0,40000 |  |  |  |
|  |  | (0,6+1,6+1,6)\*0,33 |  | 1,25400 |  |  |  |
|  |  | 0,6\*0,5 |  | 0,30000 |  |  |  |
| 49 | 764351838R00 | Demontáž háků, sklon nad 45° | kus | 15,00000 | 42,00 | 630,00 | RTS 19/ II |
| 50 | 764352812R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45° - pro zpětnou montáž | m | 53,20000 | 56,00 | 2 979,20 | RTS 19/ II |
|  |  | 26,6\*2 |  | 53,20000 |  |  |  |
| 51 | 764362812R00 | Demontáž střešního okna, hladká krytina, nad 45° | kus | 1,00000 | 88,00 | 88,00 | RTS 19/ II |
| 52 | 764391822R00 | Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45° | m | 36,00000 | 34,00 | 1 224,00 | RTS 19/ II |
|  |  | 9\*4 |  | 36,00000 |  |  |  |
| 53 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm - pro zpětnou montáž | m | 14,00000 | 36,00 | 504,00 | RTS 19/ II |
|  |  | 2\*7 |  | 14,00000 |  |  |  |
| 54 | 764.01 | Dodávka a montáž - průběžný pásek z CU plechu přibitý pod hřebenem na krytinu r.š. 40 mm | m | 53,20000 | 185,00 | 9 842,00 | Indiv |
|  |  | 26,6\*2 |  | 53,20000 |  |  |  |
| 55 | 553442352R | Hák CU žlabu rš 330 mm - překroucené | kus | 15,00000 | 179,00 | 2 685,00 | RTS 19/ II |
| 56 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0,17583 | 1 911,00 | 336,01 | RTS 19/ II |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **1 316 288,61** |  |
| 57 | 765.01 | Montáž dřevěného šindele na latě - dvojité krytí | m2 | 477,90000 | 742,00 | 354 601,80 | Indiv |
|  |  | (0,2+26,15+0,2)\*9\*2 |  | 477,90000 |  |  |  |
| 58 | 765.02 | Příplatek za pokrytí štěrbinových vikýřů | m | 80,48000 | 156,00 | 12 554,88 | Indiv |
|  |  | 10,16\*4 |  | 40,64000 |  |  |  |
|  |  | 9,96\*4 |  | 39,84000 |  |  |  |
| 59 | 765.03 | Pokrytí hřebené dřevěným šindelem | m | 26,60000 | 185,00 | 4 921,00 | Indiv |
| 60 | 765.05 | Provizorní zakrytí střechy při opravách, vč. rozkrývání a zpětného zakrývání | m2 | 477,90000 | 59,00 | 28 196,10 | Indiv |
| 61 | 765.04 | Dodávka dřevěného štípaného šindele vč. impregnace - popis viz technická zpráva | m2 | 525,69000 | 1 720,00 | 904 186,80 | Indiv |
|  |  | (0,2+26,15+0,2)\*9\*2\*1,1 |  | 525,69000 |  |  |  |
| 62 | 998765102R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | t | 9,46242 | 1 250,00 | 11 828,03 | RTS 19/ II |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **394 307,17** |  |
| 63 | 938902121R00 | Čištění dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči | m2 | 621,05400 | 335,00 | 208 053,09 | RTS 19/ II |
|  |  | stávající krov : |  |  |  |  |  |
|  |  | krokve 16/14 : 9\*30\*0,6 |  | 162,00000 |  |  |  |
|  |  | vaznice 14/16 : 26,6\*2\*3\*0,6 |  | 95,76000 |  |  |  |
|  |  | hambálek 15/18 : 6,8\*5\*0,66 |  | 22,44000 |  |  |  |
|  |  | hambálek 14/14 : 3,5\*15\*0,56 |  | 29,40000 |  |  |  |
|  |  | ostatní : 150 |  | 150,00000 |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 459,60000 |  |  |  |
|  |  | štíty : 11,37\*7,1\*0,5\*2\*2 |  | 161,45400 |  |  |  |
| 64 | 783781003R00 | Nátěr tesařských konstrukcí Karbolineum extra 2x | m2 | 558,62700 | 145,00 | 81 000,92 | RTS 19/ II |
|  |  | štíty : 11,37\*7,1\*0,5\*2 |  | 80,72700 |  |  |  |
|  |  | krytina : 477,9 |  | 477,90000 |  |  |  |
| 65 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám a hmyzu 2x | m2 | 1 672,32980 | 53,00 | 88 633,48 | RTS 19/ II |
|  |  | včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. | | | | |  |
|  |  | stávající krov : |  |  |  |  |  |
|  |  | krokve 16/14 : 9\*30\*0,6 |  | 162,00000 |  |  |  |
|  |  | vaznice 14/16 : 26,6\*2\*3\*0,6 |  | 95,76000 |  |  |  |
|  |  | hambálek 15/18 : 6,8\*5\*0,66 |  | 22,44000 |  |  |  |
|  |  | hambálek 14/14 : 3,5\*15\*0,56 |  | 29,40000 |  |  |  |
|  |  | ostatní : 150 |  | 150,00000 |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 459,60000 |  |  |  |
|  |  | štíty : 11,37\*7,1\*0,5\*2 |  | 80,72700 |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 80,72700 |  |  |  |
|  |  | doplnění krovu : |  |  |  |  |  |
|  |  | krokve 16/14 : 3\*15\*0,6 |  | 27,00000 |  |  |  |
|  |  | podložky 14/8 : 0,38\*24\*0,44 |  | 4,01280 |  |  |  |
|  |  | latě : 477,9\*5\*1,1\*0,2 |  | 525,69000 |  |  |  |
|  |  | podlaha : 261,5\*1,1\*2 |  | 575,30000 |  |  |  |
|  |  | Mezisoučet |  | 1 132,00280 |  |  |  |
| 66 | 783.01 | Nátěr okenic stěrbinových vikýřú - dřevo, panty | m | 80,48000 | 166,00 | 13 359,68 | Indiv |
|  |  | 10,16\*4 |  | 40,64000 |  |  |  |
|  |  | 9,96\*4 |  | 39,84000 |  |  |  |
| 67 | 783.02 | Nátěr oken - krycí nátěr, přetmelení okenních tabulek - okno 700/900 | ks | 4,00000 | 480,00 | 1 920,00 | Indiv |
| 68 | 783.03 | Nátěr oken - krycí nátěr, přetmelení okenních tabulek - okno 500/700 | ks | 4,00000 | 335,00 | 1 340,00 | Indiv |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** |  |  |  | **53 636,20** |  |
| 69 | M21.01 | Rozebrání hromosvodu - vedení po střeše vč. držáků | m | 53,80000 | 49,00 | 2 636,20 | Indiv |
|  |  | hřeben : 26,5 |  | 26,50000 |  |  |  |
|  |  | střecha : 9,1\*3 |  | 27,30000 |  |  |  |
| 70 | M21.02 | Zpětná montáž hromosvodu vč. revize a případného doplnění cena 45.000,- Kč - neměnit | soubor | 1,00000 | 51 000,00 | 51 000,00 | Indiv |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **57 000,00** |  |
| 71 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 57 000,00 | 57 000,00 | Indiv |
|  |  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **2 622 282,07** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky uchazeče k zadání | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |